### Wersja 1.1 (09-03-2011)

|Strona początkowa|

## Przeznaczenie programu

Program ISD-02 służy do konfiguracji wszystkich parametrów pracy systemu CD-2502 i CD-3100 oraz zarządzania bazą identyfikatorów-kluczy "iButton" lub "RFID" (standard 125kHz).

POWRÓT

## Wymagania sprzętowe

- komputer klasy PC z procesorem minimum 400MHz oraz 256MB RAM
- napęd CD-ROM + 100MB wolnego miejsca na dysku twardym
- rozdzielczość ekranu minimum 800x600
- 1 wolny port USB 1.1 lub 2.0 do podłączenia interfejsu ISD-02
- myszka lub inne urządzenie wskazujące
- jeden z systemów operacyjnych: Windows 7, Windows XP lub Linux (wersja Ubuntu 9.1)

POWRÓT

## Zawartość zestawu

Interfejs ISD-02 | 1 | szt.
Przewód USB-A / USB-B mini | 1 | szt.
Przewód do podłączenia kasety elektroniki | 1 | szt.
Moduł MLX | 5 | szt.
Płyta CD z oprogramowaniem | 1 | szt.

POWRÓT

## Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania ISD-02 nie wymaga specjalizowanego programu instalacyjnego, wystarczy jedynie przekopiowanie na dysk komputera PC odpowiedniego katalogu.

- W zależności od zainstalowanego w komputerze PC systemu operacyjnego należy przekopiować z płyty CD na dysk komputera całą zawartość katalogu ISD-02:

  dla systemu Windows | SOFTWARE/WINDOWS/ISD-02/*.*
  dla systemu LINUX | SOFTWARE/UBUNTU/ISD-02/*.*

- W systemie Linux upewnić się, że po skopiowaniu na dysk pliki isd.sh oraz ISD-02 w zakładce "Uprawnienia" we "Właściwościach pliku" mają zaznaczoną opcję "Zezwolenie na wykonanie pliku jako programu".
- Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB-A/mini USB-B podłączyć do komputera interfejs ISD-02.
- W przypadku systemu Linux proces instalacji dobiegł końca - wystarczy tylko przekopiować odpowiedni katalog. Dalsza cześć instalacji dotyczy wyłącznie systemu Windows 7 i Windows XP.

Instalacja w systemie Windows XP

- System Windows powinien wykryć podłączenie nowego urządzenia oraz wyświetlić okno.
  UWAGA!
  Do instalacji sterownika wymagane są uprawnienia administratora systemu Windows.

- W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć opcję "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" i następnie wcisnąć przycisk Dalej

- W następnym oknie należy zaznaczyć opcję "Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu" oraz wciskając przycisk "Przeglądaj" określić ścieżkę do katalogu DRIVER który znajduje się w katalogu aplikacji ISD-02. Po określeniu ścieżki dostępu wcisnąć przycisk "Dalej"

- System Windows powinien wyświetlić okno "Instalacja sprzętu" w którym należy wcisnąć przycisk "Mimo to kontynuuj"

- Po zakończeniu prawidłowej instalacji sterownika powinno się wyświetlić okienko w którym należy wcisnąć przycisk "Zakończ"

- Instalacja sterownika została zakończona pomyślnie. Urządzenie zostało zainstalowane i przypisane do pierwszego wolnego portu COM (patrz. Menedżer urządzeń).

Instalacja w systemie Windows 7

- System Windows powinien wykryć podłączenie nowego urządzenia oraz wyświetlić okno "Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urządzenia".
- Należy wejść w "Menedżer urządzeń" (Panel sterowania\System).
  W wyświetlonym oknie w gałęzi "Inne urządzenia" znajduje się pozycja "ISD-02 v2.0 Interface".
  Przy pomocy prawego przycisku myszy należy wybrać z menu podręcznego pozycję "Aktualizuj oprogramowanie sterownika..."
  UWAGA!
  Do instalacji sterownika wymagane są uprawnienia administratora systemu Windows.

- W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć opcję "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika"

- W następnym oknie należy zaznaczyć opcję "Uwzględnij podfoldery" oraz wciskając przycisk "Przeglądaj" określić ścieżkę do katalogu aplikacji ISD-02. Po określeniu ścieżki dostępu wcisnąć przycisk "Dalej"

- System Windows powinien wyświetlić okno "Zabezpieczenia systemu Windows", w którym należy zaznaczyć opcję Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to"

- Po zakończeniu prawidłowej instalacji sterownika powinno się wyświetlić okienko, w którym należy wcisnąć przycisk "Zamknij"

- Instalacja sterownika została zakończona pomyślnie. Urządzenie zostało zainstalowane i przypisane do pierwszego wolnego portu COM (patrz. Menedżer urządzeń).

POWRÓT

## Struktura katalogów programu

- ISD-02 - katalog główny programu
  - APPLICATION - katalog plików programu
    - MEDIA - pliki dźwiękowe
    - PNG - ikony i grafika
    - XML - definicje central EC
  - DATA - katalog na dane użytkownika
    - INIT_EC - katalog z wzorcowymi danymi central
    - OSIEDLE_A - przykładowy katalog z danymi central
      - ... *.bin - pliki z zapisanymi danymi central użytkownika
    - ... *.bin - pliki z zapisanymi danymi central użytkownika
    - ... *.op - pliki z zapisanymi danymi bazy kodów zamka i opcji lokalu
    - ... *.id - pliki z zapisanymi danymi bazy identyfikatorów - kluczy elektronicznych
  - DRIVER - katalog ze sterownikiem interfejsu ISD-02 - tylko w wersjach dla systemów Windows
    - ISD-02_XPV7.inf - plik sterownika
  - HELP - pliki pomocy
    - APPLICATION - pliki pomocy dla aplikacji
      - PL - dla j. polskiego
      - EN - dla j. angielskiego
      - ... - inne języki
    - SYSTEM - pliki pomocy central EC
    - PL - dla j. polskiego
      - EC2502_U65 - pliki pomocy dla centrali EC2502_U65
      - EC2502_H65 - pliki pomocy dla centrali EC2502_H65
      - ... - inne centrale
    - EN - dla j. angielskiego
    - ... - inne języki
- LIB - katalog z bibliotekami programu - tylko w wersji dla systemu Linux
  - IMAGEFORMATS - katalog z bibliotekami programu do obsługi grafiki
    - *.so - biblioteki programu
  - *.so - biblioteki programu
- Laskomex_ISD-02.exe - plik wykonywalny programu ISD-02 - tylko w wersjach dla systemów Windows
- *.dll - biblioteki programu - tylko w wersjach dla systemów Windows
- isd.sh - skrypt uruchomieniowy do programu ISD-02 - tylko w wersji dla systemu Linux
- ISD-02 - plik wykonywalny programu ISD-02 - tylko w wersji dla systemu Linux

POWRÓT

## Interfejs użytkownika - GUI

| Wybór wersji językowej programu

Panel główny programu

POWRÓT

## Panel "Interfejs"

| Panel służy do wyszukania i wyboru portu szeregowego COM, do którego podłączony jest interfejs ISD-02 oraz do nawiązania połączenia z tym interfejsem.
| Wyszukuje dostępne porty COM
| Lista wyboru urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie
| Odpowiednio nawiązuje lub rozłącza połączenie z urządzeniem, które widoczne jest w liście wyboru.

Port COM, do którego jest podłączony interfejs ISD-02 posiada następującą nazwę:
"COMxx ISD-02 HW-h/SW-f.w", gdzie

- xx - oznacza numer portu COM
- h - oznacza wersję urządzenia ISD-02
- f.w - oznacza wersję oprogramowania interfejsu ISD-02

POWRÓT

## Panel "Pamięć parametrów"

| Panel wyboru rodzaju pamięci, z którą nastąpić ma wymiana danych.

Konfiguracja systemu CD poprzez program ISD-02 może zostać przeprowadzona na trzy sposoby:

| bezpośrednie połączenie kasety elektroniki EC z interfejsem ISD-02
| wymiana danych przy pomocy modułu pamięci wewnętrznej MLX (backup/upload danych - obsługa procedur z klawiatury panela)
| odczyt/zapis z/do pamięci DIP wyjętej z kasety elektroniki EC i włożonej do modułu MLX

Interfejs ISD-02 automatycznie wykrywa podłączone typy pamięci. Jeżeli dany przycisk jest wyszarzony, oznacza to, że dana pamięć nie jest podłączona do interfejsu ISD-02.

| pobieranie danych z wybranej pamięci i wyświetlenie ich w edytorze programu.
| wysyłanie aktualnie edytowanych danych do wybranej pamięci /urządzenia.

POWRÓT

## Panel "Komputer PC"

| Przyciski panelu umożliwiają zapisanie edytowanych parametrów do pliku *.bin na dysku komputera oraz ich ich wczytanie.

| - wczytuje dane z pliku "*.bin"
| - zapisuje bieżącą konfigurację do aktualnie otwartego pliku "*.bin"
| - zapisuje bieżącą konfigurację do pliku "*.bin" z możliwością nadania nazwy

POWRÓT

## Skróty klawiaturowe

Możliwe jest poruszanie się po programie ISD-02 bez konieczności korzystania z urządzenia wskazującego - za pomocą skrótów klawiszowych:

Lewy ALT+Z | w zakładce "Kody zamka/Opcje lokali" pozwala zmienić wartość parametru dla całej kolumny
TAB | przechodzenie pomiędzy kolejnymi elementami w całym oknie programu w przód
SHIFT+TAB | przechodzenie pomiędzy kolejnymi elementami w całym oknie programu w tył
CTRL+TAB | przechodzenie pomiędzy zakładkami - nie działa w panelu głównym
TAB+Lewy ALT | przechodzenie pomiędzy oknem programu, a paskiem Menu
CTRL+A | zaznaczenie wszystkich komórek w tabeli
CTRL+C | kopiowanie zaznaczonego obszaru danych do schowka
CTRL+V | wklejanie danych ze schowka

| Lewy ALT+P
| Lewy ALT+L
| Lewy ALT+C
| Lewy ALT+G
| Lewy ALT+D
| Lewy ALT+R
| Lewy ALT+M
| Lewy ALT+O
| Lewy ALT+S
| Lewy ALT+A
| Lewy ALT+I
| Lewy ALT+F
| Lewy ALT+B
| Lewy ALT+V
| Lewy ALT+X

POWRÓT

## Opis zakładek

Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności | Parametry dostępne w centrali w procedurach P-1, P-2 i P-6 (zmiana kodu instalatora), a także parametry identyfikujące centralę (numer seryjny, identyfikator typu danych centrali, identyfikator obiektu) pogrupowane w bloki funkcyjne
Parametry - kolejność wg centrali | Parametry dostępne w centrali w procedurach P-1 i P-2 według kolejności takiej, jak w centrali
Kody zamka/Opcje lokali | Nastawy indywidualne poszczególnych lokatorów (odpowiednik procedury P-5) oraz kody zamka szyfrowego (P-9)
Klucze - identyfikatory | Baza identyfikatorów - kluczy elektronicznych (odpowiednik procedury P-4)
Opis parametrów - Instrukcja | Opis parametrów dla aktualnie edytowanego typu i wersji oprogramowania kasety elektroniki

POWRÓT

## Połączenie z kasetą elektroniki EC

Nowszy typ kasety elektroniki - złącze znajduje się w środku obwodu PCB
Starszy typ kasety elektroniki - złącze znajduje się na krawędzi obwodu PCB

- połączyć interfejs ISD-02 z kasetą elektroniki EC przy pomocy odpowiedniego przewodu dołączonego do zestawu

UWAGA!
W przypadku starszego typu kaset elektroniki przewód należy wsunąć wyłącznie na górny rząd pinów.
Występ kodujący we wtyku powinien znajdować się od góry.

- centrala automatycznie przejdzie w tryb wymiany danych - na wyświetlaczu panela zewnętrznego widoczny będzie napis
- możliwa jest bezpośrednia wymiana danych między kasetą elektroniki, a interfejsem ISD-02

POWRÓT

## Wymiana danych przy pomocy modułu MLX

POWRÓT

## Pamięć wewnętrzna

Moduł MLX może służyć jako pamięć przenośna. Dzięki niemu możliwa jest wymiana danych pomiędzy kasetą elektroniki, a interfejsem ISD-02.

POWRÓT

## Połączenie EC - MLX

Nowszy typ kasety elektroniki - złącze znajduje się w środku obwodu PCB
Starszy typ kasety elektroniki - złącze znajduje się na krawędzi obwodu PCB

- podłączyć moduł MLX do gniazda w kasecie elektroniki EC

UWAGA!
W przypadku starszego typu kaset elektroniki moduł MLX należy wsunąć wyłącznie na górny rząd pinów.
Występ kodujący we wtyku powinien znajdować się od góry.

- na wyświetlaczu panela zewnętrznego pojawi się napis
- korzystając z klawiatury panela zewnętrznego należy wybrać odpowiednią opcję:

- - backup danych z centrali do pamięci wewnętrznej modułu MLX -
- - wyświetlenie numeru seryjnego procesora -
- - upload danych z modułu MLX do centrali -

- po wyborze kierunku transferu danych (backup bądź upload) mamy do wyboru:

- - kopiowanie wszystkich parametrów centrali łącznie z bazą identyfikatorów (kluczy elektronicznych) -
- - kopiowanie tylko bazy identyfikatorów -

- wybór zatwierdzamy znakiem klucza - nastąpi zapis lub odczyt danych do/z modułu MLX co sygnalizowane jest migającym napisem lub odpowiednio
- po zakończeniu kopiowania danych na wyświetlaczu pojawi się napis oraz krótki sygnał akustyczny

POWRÓT

## Połączenie MLX - ISD-02

- Podłączyć moduł MLX do gniazda w interfejsie ISD-02

POWRÓT

## Pamięć DIP

UWAGA!
Dotyczy tylko kaset elektroniki wyposażonych w układ pamięci w obudowie DIP.

- wyciągnąć układ pamięci U4 (24C64) z kasety elektroniki
- włożyć układ pamięci do gniazda w module MLX
- podłączyć moduł MLX do gniazda w interfejsie ISD-02

POWRÓT

## Odbieranie danych z pamięci

Od wersji oprogramowania 6.7 centrali EC-2502 w pamięci DIP centrali zapisywany jest specjalny identyfikator, który identyfikuje typ systemu domofonowego, wersję oprogramowania procesora oraz tryb pracy kasety elektroniki (U lub H). Dzięki niemu przy odbieraniu danych z pamięci program ISD-02 sam identyfikuje z jakiej centrali zostały pobrane dane.

W starszych wersjach central identyfikator ten nie istnieje i podczas pierwszego odbierania danych program dopytuje się z jakiej centrali pochodzą dane.

Należy z listy wybrać odpowiedni typ centrali.

UWAGA!
Wybranie typu centrali i późniejszy zapis zmian do pamięci spowoduje również zapis identyfikatora, więc należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać odpowiedni typ.

UWAGA!
Podczas każdego procesu odbioru danych z pamięci należy zwrócić uwagę czy program prawidłowo ustalił typ centrali. W przypadku błędnego odczytu należy ustawić parametr "Identyfikator typu danych centrali" samodzielnie.

POWRÓT

## Przywracanie nastaw fabrycznych

Wciśnięcie przycisku "Przywróć nastawy fabryczne" spowoduje przywrócenie wartości domyślnych parametrów tylko w danej gałęzi.

UWAGA!
Możliwe jest przywrócenie wartości domyślnych TYLKO dla parametrów z procedur P-1 oraz P-2. Przywrócenie wartości fabrycznych kodów zamka, nastaw indywidualnych, hasła administratora, numeru seryjnego procesora oraz identyfikatora typu danych centrali jest NIEMOŻLIWE!

Aby przywrócić domyślne kody zamka szyfrowego oraz hasło administratora konieczne jest zrobienie tego z poziomu kasety elektroniki.

POWRÓT

## Import/eksport danych z/do pliku

W programie ISD-02 możliwy jest import/eksport następujących typów danych z/do pliku:

- wszystkich ustawień kasety elektroniki wraz z bazą kluczy elektronicznych - obsługa z panela "Komputer PC"; pliki z rozszerzeniem *.bin
- tylko kodów zamka szyfrowego wraz z nastawami indywidualnymi - pliki z rozszerzeniem *.op
- tylko bazy identyfikatorów (kluczy elektronicznych) - pliki z rozszerzeniem *.id

Dzięki temu można w prosty sposób stworzyć kopię bezpieczeństwa ustawień danej kasety i w przyszłości odtworzyć utracone ustawienia oraz np. zapisując bazy kluczy elektronicznych z kilku central U wykorzystać je w centrali H, co ułatwi i przyspieszy konfigurację tej centrali.

Pliki znajdują się domyślnie w katalogu DATA.

Przykładowa domyślna nazwa zapisywanego pliku jest następująca

2502_U65_1234_Dąbrowskiego 249.bin
gdzie:

2502 | rodzaj systemu domofonowego CD-2502
U65 | typ centrali U, wersja oprogramowania procesora 6.5
1234 | numer seryjny zapisany w pamięci
Dąbrowskiego 249 | wartość pola "Identyfikator obiektu/Adres instalacji"

UWAGA:
Zaleca się tworzenie kopii bezpieczeństwa podczas każdej edycji danych!

Zapisane na dysku pliki z danymi można również edytować za pomocą programów do edycji tekstu.

POWRÓT

## Zapis do pliku *.op i *.id

- W wybranej zakładce ("Kody zamka/Opcje lokali" bądź "Klucze - identyfikatory") zaznaczyć obszar wierszy, który ma zostać zapisany.
  UWAGA!
  Zaznaczone muszą być wszystkie kolumny w danym wierszu/wierszach.
  Aby zaznaczyć całą tabelę należy użyć kombinacji klawiszy "Ctrl+A" lub myszką zaznaczyć wiersz tytułowy.
- kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze lub wcisnąć na klawiaturze klawisz "Menu podręczne"
- wybrać pozycję "Zapis do pliku"
- zapisać (wcisnąć przycisk "Save") pod proponowaną nazwą bądź podać swoją nazwę

POWRÓT

## Import z pliku *.op i *.id

- zaznaczyć dowolne pole w wierszu, od którego chcemy wkleić zaimportowane dane z pliku
- kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym polu lub wcisnąć na klawiaturze klawisz "Menu podręczne"
- wybrać pozycję "Importuj z pliku"
- wybrać z listy odpowiedni plik i wcisnąć przycisk "Open"

UWAGA!
Dane, które są importowane z pliku będą wstawiane od wiersza, którego komórkę zaznaczyliśmy. Dane znajdujące się wcześniej w tabeli zostaną zastąpione danymi zaimportowanymi z pliku.

Przykład:
Jeżeli w pliku znajdowało się 12 numerów kluczy, to jeżeli wkleimy je od pozycji 100 to dane które się znajdowały na poz. 100-111 zostaną usunięte i zastąpione nowymi.

POWRÓT

## Kopiowanie/wklejanie obszaru danych

W zakładkach "Kody zamka/Opcje lokali" oraz "Klucze - identyfikatory" możliwe jest skopiowanie fragmentu obszaru danych oraz wklejenie go w inne miejsce. Dzięki temu możliwe jest kopiowanie ustawień indywidualnych oraz sortowanie bazy kluczy elektronicznych.

- zaznaczyć obszar danych, który ma zostać skopiowany
  UWAGA!
  W przypadku zakładki "Kody zamka/Opcje lokali" w zaznaczonym obszarze nie powinna się znaleźć komórka/-i z kolumny "Kody zamka". Późniejsze wklejenie danych spowoduje wówczas zmianę wartości tej/-ych komórki/-ek na nową.
- kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze lub wcisnąć na klawiaturze klawisz "Menu podręczne"
- wybrać pozycję "Kopiuj"
- zaznaczyć dowolne pole w wierszu, od którego chcemy wkleić skopiowane dane
- kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze lub wcisnąć na klawiaturze klawisz "Menu podręczne"
- wybrać pozycję "Wklej"

UWAGA!
Dane, które są wklejane będą wstawiane od wiersza, którego komórkę zaznaczyliśmy. Dane znajdujące się wcześniej w tabeli zostaną zastąpione nowymi danymi. Zastąpione będą dane tylko w komórkach z tych kolumn, które były wcześniej kopiowane.

Przykład:
Jeżeli w kopiowanym obszarze znajdowało się 12 wierszy, to jeżeli wkleimy go od pozycji 100, to dane które się znajdowały na poz. 100-111 zostaną usunięte i zastąpione nowymi.

Można również korzystać z kombinacji klawiszy "CTRL+C" i "CTRL+V" w celu odpowiednio kopiowania obszaru danych i wklejania.

POWRÓT

## Edycja kluczy elektronicznych

Interfejs ISD-02 umożliwia pełną edycję bazy identyfikatorów - kluczy elektronicznych (iButton i RFID) wraz z możliwością jej zapisu/odczytu do/z pliku o rozszerzeniu *.id. Dodatkowo istnieje możliwość łatwego przenoszenia kluczy na inne pozycje oraz z jednej centrali do innej, co przydatne jest np. podczas kopiowania kluczy zarejestrowanych w centralach U do centrali H.

Zapis/odczyt do/z pliku bazy kluczy elektronicznych - patrz punkt "Import/eksport danych z/do pliku".

Każde przyłożenie klucza do interfejsu ISD-02 powoduje wyświetlenie w polach "Numer seryjny Id" oraz "Numer seryjny" odpowiednich numerów.

W obszarze "Przeznaczenie kluczy - legenda" pokazane są kolory jakie odpowiadają w oknie bazy kluczy poszczególnym obszarom kluczy podzielonym według rodzaju (przeznaczenia).

POWRÓT

## Dodawanie kluczy elektronicznych

POWRÓT

## Dodawanie kluczy bez przypisania do lokalu

- wcisnąć przycisk "Dodaj"
- przyłożyć klucz/-e elektroniczny/-e do interfejsu ISD-02
- Klucze elektroniczne zostaną zapisywane na pierwszej wolnej pozycji. Pozycja z dodanym kluczem zostanie podświetlona.
  UWAGA!
  Jeżeli dany klucz już jest zarejestrowany, to zasygnalizowane to będzie sygnałem dźwiękowym oraz podświetleniem wiersza, w którym się on znajduje.

POWRÓT

## Dodawanie kluczy z przypisaniem do lokalu

- w polu "Nr lokalu" wpisać numer lokalu jaki ma zostać przypisany do klucza/-y
- wcisnąć przycisk "Dodaj do lokalu"
- przyłożyć klucz/-e elektroniczny/-e do interfejsu ISD-02
- Klucze elektroniczne zostaną zapisywane na pierwszej wolnej pozycji. Pozycja z dodanym kluczem zostanie podświetlona.
  UWAGA!
  Jeżeli dany klucz już jest zarejestrowany, to zasygnalizowane to będzie sygnałem dźwiękowym oraz podświetleniem wiersza, w którym się on znajduje.

POWRÓT

## Dodawanie kluczy na określonej pozycji

- zaznaczyć komórkę w kolumnie "Nr Id" w wierszu, na której pozycji ma został dodany klucz
- wcisnąć przycisk "Dodaj na pozycję"
- przyłożyć klucz elektroniczny do interfejsu ISD-02
- Klucz elektroniczny zostanie zapisany na wybranej pozycji i podświetlony zostanie cały wiersz.
  UWAGA!
  Jeżeli dany klucz już jest zarejestrowany, to zasygnalizowane to będzie sygnałem dźwiękowym oraz podświetleniem wiersza, w którym się on znajduje.

POWRÓT

## Szukanie kluczy przypisanych do danego lokalu

- w polu "Nr szukanego lokalu" wpisać numer lokalu, którego klucze mają być wyszukane
- wcisnąć przycisk "Szukaj lokalu"
- jeżeli nie ma kluczy przypisanych do danego lokalu wówczas pole "Pozycja" będzie wyszarzone
- jeżeli są klucze przypisane do danego lokalu wówczas pozycje, na których się one znajdują zostaną wyświetlone w polu "Pozycja"
- klikając myszką lub wciskając klawisz ENTER na klawiaturze na wybranym numerze w polu "Pozycja" zaznaczona zostanie komórka w kolumnie "Nr Id " zapisana na wybranej pozycji oraz podświetlony zostanie cały wiersz. Możliwa jest wówczas edycja danego klucza.

POWRÓT

## Sprawdzanie klucza przyłożonego do interfejsu ISD-02

Możliwe jest sprawdzenie czy dany klucz jest już zarejestrowany w centrali. Aby to zrobić należy:

- wcisnąć przycisk "Sprawdź klucz"
- przyłożyć klucz/-e do interfejsu ISD-02
- Jeżeli przyłożony klucz jest już zarejestrowany w centrali wówczas podświetlony zostanie wiersz, w którym się on znajduje.

POWRÓT

## Zmiana trybu pracy centrali

W programie ISD-02 możliwa jest zmiana trybu pracy centrali TYLKO z wersji U na H. Operacja w przeciwnym kierunku jest niemożliwa ze względów bezpieczeństwa i poufności kodów zamka szyfrowego.
Z tego samego powodu nie jest możliwe przywrócenie fabrycznych kodów zamka szyfrowego.

POWRÓT

## Zmiana trybu z U na H

- zapamiętać wartość parametrów "Numer seryjny" i "Hasło administratora"
- wczytać plik binarny z katalogu DATA\INIT_EC odpowiadający centrali i wersji programu tego samego typu co centrala, która ma zostać zmieniona, lecz w wersji H
  UWAGA!
  Wczytany plik binarny jest odpowiednikiem ustawień fabrycznych danej centrali dla numeru seryjnego " 1234"
- zmienić parametry "Numer seryjny" i "Hasło administratora" na wartość wcześniej odczytaną z centrali U.
  W przypadku, gdy parametry " Numer seryjny" i "Hasło administratora" mają taką samą wartość odpowiadającą numerowi seryjnemu procesora z kasety elektroniki, to konfiguracja taka jest równoważna tej, która wystąpiłaby po inicjalizacji (przywróceniu ustawień fabrycznych) kasety elektroniki łącznie z wykasowaniem całej bazy kluczy elektronicznych.

POWRÓT

## Zmiana trybu z H na U - wymaga obsługi w panelu zewnętrznym

- zmienić tryb działania centrali z H na U w panelu zewnętrznym
- dokonać procesu inicjalizacji (przywrócenia ustawień fabrycznych) w kasecie elektroniki wraz z wykasowaniem całej bazy kluczy elektronicznych
- wczytać konfigurację z centrali do programu ISD-02

POWRÓT

## Kopiowanie baz danych kluczy elektronicznych z kilku central U do H

- w każdej z central U zapisać do plików *.id obszary bazy kluczy elektronicznych, w których znajdują się zarejestrowane klucze.
  UWAGA!
  W przypadku fragmentarycznego zapisywania bazy kluczy elektronicznych zaleca się zapisywanie w oddzielnych plikach różnych rodzajów kluczy (zwykłych, specjalnych i administratora) w celu łatwiejszego ich późniejszego rozróżnienia i importu.
- w centrali H po kolei zaimportować wcześniej zapisane pliki.
  UWAGA!
  Zwrócić uwagę, aby klucze specjalne oraz administratora z central U znalazły się w odpowiednim obszarze bazy kluczy w centrali H.

POWRÓT