EC 2502 U v67

# Parametry

-     Numer seryjny

-     Hasło administratora

-     Identyfikator typu danych centrali

-     Identyfikator obiektu / Adres instalacji

-     [EtYP] - Tryb pracy centrali

-     [ EAu ] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

-     [ ton  ] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

-     [  dJ   ] - dJ

-     [ EUC ] - Ciągłe załczenie kamery w panelu

-     [ 3C   ] - Włączenie obsługi wyświetlacza 3 cyfrowego

-     [ tOc  ] - Czas oczekiwania centrali na podniesienie słuchawki

-     [  tro  ] - Maksymalny czas trwania rozmowy

-     [ t1d  ] - Czas jednego sygnału

-     [ tPA  ] - Czas przerwy między kolejnymi dzwonkami

-     [  trY  ] - Czas działania elektrozaczepu

-     [ FrY  ] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

-     [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

-     [ Ent  ] - Funkcja 'szybkie wejście'

-     [ CEn ] - Zezwolenie na działnie zamka szyfrowego

-     [ CEd ] - Zezwolenie na edycję kodów zamka przez lokatoró>

-     [ CPo ] - Sygnalizacja akustyczna poprawnie wprowadzonego kodu

-     [ CEr  ] - Sygnalizacja akustyczna błdnie wprowadzonego kodu zamka

-     [ CHA ] - Żadanie podania kodu użtkownika podczas wchodzenia w menu użtkownika

-     [  idE  ] - Zezwolenie na obsłgę identyfikatorów (kluczy)

-     [  idA  ] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

-     [ nbL  ] - Numer bloku dla połączeń z kasetą nadrzędną H

-     [ Pnu  ] - Przesunięcie numeracji lokali

-     [ LPi   ] - Maksymalna ilość lokali na piętrze w numeracji hotelowej

-     [ LLo  ] - Minimalny obsługiwany numer fizyczny unifonu

-     [ LHi  ] - Maksymalny obsługiwany numer fizyczny unifonu

-     [ LdP  ] - Przekierowanie numerów nieobsługiwanych

-     [  Un   ] - Lokal dodatkowy

# Kody zamka / Opcje lokali

-     Nr fizyczny

-     Nr logiczny

-     Kod zamka

-     Nr dzwonka

-     Głośność

-     Liczba dzw

-     Tryb działania

-     Otw. drzwi

-     Zamek szyfr

# Identyfikatory (klucze)

-     Dodaj

-     Sprawdź identyfikator (klucz)

-     Kasowanie klucza TM

# Podział tematyczny

-     Numeracja lokali

-     Kody zamka - Zamek Szyfrowy

-     Zasilanie kamery

-     Parametry otwierania drzwi

-     Parametry dzwonienia

-     Automatyczne otwieranie drzwi

-     Zablokowanie użytkownika

-     Identyfikatory (klucze)

## Numer seryjny

Unikatowy numer seryjny procesora, według którego wyliczana jest w kasecie elektroniki tablica kodów zamka szyfrowego. Jest on wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji co jest przydatne np. w przypadku zamiany typu kasety elektroniki z wersji U na H. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w numerze występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
Zmiany parametru można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Hasło administratora

Domyślnym hasłem administratora jest numer seryjny procesora wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji w programie ISD-02. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w haśle występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
UWAGA!
Utrata hasła spowoduje, że bez interfejsu ISD-02 i programu ISD-02 nie ma możliwości jego odzyskania i niezbędne będzie przywrócenie ustawień domyślnych kasety elektroniki, co wiąże się z utratą wszystkich wprowadzonych ustawień.
Zmiany hasła administratora można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Identyfikator typu danych centrali

Od wersji oprogramowania 6.7 centrali EC-2502 w pamięci DIP kasety elektroniki zapisany jest specjalny identyfikator, który idientyfikuje typ systemu domofonowego, wersję oprogramowania procesora oraz tryb pracy kasety elektroniki ( U lub H ). Dzięki niemu przy odbieraniu danych z pamięci program ISD-02 sam identyfikuje z jakiej centrali zostały pobrane dane.
UWAGA!
Podczas każdego procesu odbioru danych z pamięci należy zwrócić uwagę czy program prawidłowo ustalił typ centrali. W przypadku błędnego odczytu należy ustawić parametr [Identyfikator typu danych centrali] samodzielnie.

Oznaczenie sposobu kodowania informacji:

- pierwsza cyfra oznacza tryb pracy kasety
  - 0 - kaseta podrzędna ( U ),
  - 1 – kaseta nadrzędna ( H ),
- dwie kolejne cyfry określają rodzaj systemu
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- dwie ostatnie cyfry oznaczają wersję oprogramowania mikrokontrolera – np. 65, 66, itp.

lista parametrów

## Identyfikator obiektu / Adres instalacji

Adres lub nazwa obiektu, w którym zainstalowana jest kaseta elektroniki. Parametr wprowadzony w celu łatwiejszej późniejszej identyfikacji danych oraz plików.
Nazwa może zawierać 20 znaków.
W momencie zapisywania danych do plików wartość tego pola znajdzie się w nazwie domyślnej pliku -

np. 3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Zmiany Identyfikatora obiektu / Adresu instalacji można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## [EtYP] - Tryb pracy centrali

Parametr określający tryb pracy kasety elektroniki:

- 0 - podrzędna - U
- 1 - nadrzędna - H

W systemie z hierarchią wejść wyróżnione są dwa typy wejść: wejście główne i wejścia podrzędne.
System CD-2502 może obsłużyć jedno wejście główne i maksymalnie 64 wejścia podrzędne.
Z wejścia głównego można połączyć się z każdym lokalem w dowolnym budynku lub klatce schodowej.
Korzystając z paneli przy wejściu do klatki schodowej (wejście podrzędne) można nawiązać połączenie tylko z lokalami znajdującymi się w tej klatce. Z paneli przy wejściach podrzędnych można korzystać niezależnie.
Domyślnie kaseta elektroniki pracuje w trybie U i obsługuje wejście podrzędne.

UWAGA !
Parametr jest nieedytowalny! Aby zmienić tryb pracy kasety elektroniki - patrz Menu/Instrukcja punkt Zmiana trybu pracy centrali.

lista parametrów

## [ EAu] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury jest sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela.

lista parametrów

## [ ton] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury może być (w zależność od ustawienia parametru [ EAu ]) sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela, przy czym każdy klawisz będzie generował inny dźwięk.

lista parametrów

## [ dJ] - dJ

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wysokość tonów kolejnych klawiszy jes zgodna z wysokością kolejnych dźwięków w gamie.
Czas trwania sygnałów akustycznych sygnalizujących wybranie znaku z klawiatury jest równy czasowi trzymania znaku, jednak nie dłuższy niż 1 sekunda.
Aby dana funkcja działała należy upewnić się czy parametry [ EAu ] i [ ton ] mają wartość [ Zał ]. Parametr dostępny jest w kasetach elektroniki z programem w wersji 66 i wyższej.

lista parametrów

## [ EUC] - Ciągłe załączenie zasilanie kamery i oświetlenia w panelu

Ciągłe załączenie zasilanie kamery i oświetlenia w panelu

- Praca normalna - [ Wył ]
W tym trybie pracy zarówno kamera jak i oświetlenie obserwowanego obiektu są załączane dopiero po rozpoczęciu dzwonienia. Po zakończeniu rozmowy zasilanie jest wyłączane. Podgląd w monitorze obrazu z kamery nie jest możliwy. Jest to ustawienie domyślne.
- Praca ciągła - [ Zał ]
W tym trybie pracy zarówno kamera jak i oświetlenie obserwowanego obiektu są załączone na stałe.
Jeżeli użytkownicy mają mieć możliwość podglądu z kamery nie tylko podczas nawiązanego połączenia lecz także w dowolnym momencie, parametr powinien mieć wartość [ Zał ].
UWAGA:
Nawet w przypadku ustawienia parametru na wartość [ Zał ] oświetlenia kamery będzie wyłączane automatycznie przez fotoelement w przypadku dobrego zewnętrznego oświetlenia.

lista parametrów

## [ 3C] - Włączenie obsługi wyświetlacza 3 cyfrowego

Parametr powinien mieć wartość [ Zał ] w sytuacji, kiedy z kasetą elektroniki EC-2502 współpracuje panel z wyświetlaczem trój-pozycyjnym starego typu. W przeciwnym wypadku komunikaty zostaną zniekształcone.

lista parametrów

## [ tOc] - Czas oczekiwania centrali na podniesienie słuchawki

Jest to czas w sekundach liczony od momentu zakończenia dzwonienia, w jakim użytkownik może odebrać połączenie.

lista parametrów

## [ tro] - Maksymalny czas trwania rozmowy

Czas trwania rozmowy między użytkownikiem a panelem.
Po upływie ustalonego limitu czasowego rozmowa zostanie zakończona automatycznie przez kasetę elektroniki.

lista parametrów

## [ trY] - Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu.

lista parametrów

## [ FrY] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Elektrozaczep zasilany napięciem zmiennym z transformatora wydaje charakterystyczny dźwięk (terkot), które kojarzone jest często z otwarciem drzwi. Parametr ten pozwala symulować taką pracę elektrozaczepu.
Wprowadzenie wartości [ 0 ] spowoduje, że elektrozaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośnie.
UWAGA:
W przypadku zamków elektromagnetycznych parametr powinien mieć wartość [ 0 ]!

lista parametrów

## [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

Przy załączonym parametrze otwarcie zamka w drzwiach będzie sygnalizowane w panelu zewnętrznym sygnałem akustycznym. W tym celu należy ustawić parametr [ APo ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

## [ Ent] - Funkcja "Szybkie wejście"

Funkcja wykorzystywana tylko w systemie z wejściem głównym i wejściami podrzędnymi.
W systemie bez aktywowanej funkcji trzeba dwukrotnie dzwonić do lokatora i otwierać drzwi, aby dotrzeć do jego mieszkania (raz przy wejściu głównym, drugi raz przy wejściu do klatki schodowej). Funkcja "szybkie wejście" eliminuje ten drugi etap. Aktywowanie funkcji w unifonie lub monitorze przed otwarciem drzwi spowoduje, że wybranie numeru lokalu, w którym aktywowana została ta funkcja automatycznie otworzy drzwi w wejściu podrzędnynm.

lista parametrów

## [ CEn] - Zezwolenie na działanie zamka szyfrowego

Ustawienie wartości parametru [ CEn ] na [ Wył ] spowoduje, że funkcja zamka szyfrowego zostanie wyłączona dla wszystkich użytkowników, niezależnie od indywidualnych ustawień dla poszczególnych lokali.
Jeżeli [ CEn ] ma wartość [ Zał ] można indywidualnie zablokować funkcję zamka szyfrowego w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] ustawiając wartość parametru Zamek szyfr na "[-] - Wyłączony".

lista parametrów

## [ CEd] - Zezwolenie na edycję kodów zamka szyfrowego przez lokatorów

Domyślnie lokatorzy mają możliwość zmiany kodu zamka szyfrowego w menu użytkownika. Ustawienie tego parametru na wartość [Wył] blokuje tą możliwość dla wszystkich numerów lokali, niezależnie od nastaw indywidualnych.
Jeżeli parametr [ CEd ] ma wartość [ Zał ] można indywidualnie zablokować edycję zamka szyfrowego przez lokatora w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] ustawiając wartość parametru Zamek szyfr na "[E] - Akt.+Edycja".
UWAGA:
Edycja kodów zamka szyfrowego przez lokatora możliwa jest tylko w kasecie elektroniki podrzędnej.

lista parametrów

## [ CPo] - Sygnalizacja akustyczna poprawnie wprowadzonego kodu zamka

Każdorazowe otwarcie drzwi przy użyciu zamka szyfrowego powoduje, że w unifonie zamontowanym w mieszkaniu, którego kod został użyty do otwarcia drzwi wygenerowane zostaną trzy krótkie sygnały akustyczne.
Parametr ten ustawiony na [ Wył ] pozwala wyłączyć tą sygnalizacje we wszystkich unifonach.

lista parametrów

## [ CEr ] - Sygnalizacja akustyczna błędnie wprowadzonego kodu zamka

Wprowadzenie niewłaściwego kodu zamka szyfrowego powoduje, że w unifonie zamontowanym w mieszkaniu, którego numerem próbowano się posłużyć do otwarcia drzwi wygenerowane zostaną dwa długie sygnały akustyczne. Jest to dla lokatorów sygnał, że prawdopodobnie ktoś próbuje złamać ich kod zamka szyfrowego.
Parametr ten ustawiony na [ Wył ] pozwala wyłączyć tą sygnalizacje we wszystkich unifonach.

lista parametrów

## [ CHA ] - Żądanie podania kodu zamka podczas wchodzenia w menu użytk.

Ustawienie wartości parametru na [ Zał ] wymusza podanie kodu zamka szyfrowego w celu wejścia w menu użytkownika.

lista parametrów

## [ idE] - Zezwolenie na obsługę identyfikatorów (kluczy)

W zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] parametr [ ibE ] ustawiony jest domyślnie na [ Zał ] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona.

lista parametrów

## [ idA] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów - kluczy elektronicznych przez użytkowników. Poprzez ustawienie parametru [ idA ] na [ Zał ] w zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] instalator pozwala użytkownikom rejestrować nowe identyfikatory (klucze) elektroniczne z poziomu menu użytkownika.

lista parametrów

## [nbL ] - Numer bloku dla połączeń z kasetą nadrzędną H

Tryb z numeracją budynku można wykorzystywać jedynie w systemie domofonowym z hierarchią wejść (wejście nadrzędne i wejścia podrzędne). Pozwala on na powtórzenie numerów mieszkań w rożnych budynkach.
Wartości parametru [ nbL ] mogą się powtarzać w systemach podrzędnych pod warunkiem, że systemy te obsługują inne numery logiczne unifonów.
Wartosc parametru większa od zera ustawiona w kasecie elektroniki obsługującej wejście podrzędne włącza tryb z numeracją budynku. Aby tryb ten działał poprawnie należy w kasecie elektroniki obsługującej wejście główne włączyć tryb z numeracją budynku
Aby nawiązać połączenie z lokalem z panela zewnętrznego przy wejściu głównym należy w pierwszej kolejności wybrać z klawiatury numer budynku, a następnie numer mieszkania.

lista parametrów

## [ Pnu ] - Przesunięcie numeracji lokali

Ustawienie wartości parametru na wartość większą od zera włącza tryb numeracji z przesunięciem zakresu.
W tym trybie numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) nie pokrywa się z jego numerem logicznym.
Tryb ten jest używany do obsługi lokali o numerach logicznych większych niż 255.

numer logiczny = numer fizyczny + przesuniecie zakresu
Przykład:
W obiekcie należy obsłużyć lokale o numerach 301...310.
W unifonach należy zaprogramowac numery fizyczne w następujący sposób: w lokalu 301 numer 1, w lokalu 302 numer 2 itd.
Następnie należy zmienić wartość parametru [ Pnu ] na 300.
Po wykonaniu tych czynności i wybraniu z klawiatury numeru 301 dzwonił będzie unifon, w którym zaprogramowany został numer fizyczny 1, po wybraniu numeru 302 zadzwoni unifon, w którym zaprogramowany został numer 2 itd.

lista parametrów

## [ LPi ] - Maksymalna ilość lokali na piętrze w numeracji hotelowej

Ustawienie wartości parametru na wartość większą od zera włącza tryb numeracji hotelowej.
Tryb ten przeznaczony jest do budynków, w których numer lokalu rozpoczyna się cyfrą odpowiadającą numerowi piętra, na którym lokal ten się znajduje (np. hotele).
Numer fizyczny unifonu oblicza się w oparciu o wzór:

nr fizyczny = P * LL + XX
gdzie
P - numer piętra,
LL - liczba lokali przypadająca na jedno piętro (wartość parametru [ LPi ]),
XX - numer lokalu na piętrze (liczba z przedziału 1 ...[ LPi ])

lista parametrów

## [LLo ] - Minimalny obsługiwany numer fizyczny unifonu

Parametr pozwala ustalić przedział numerów, które obsługiwane są przez domofon. Wybranie numeru spoza tego zakresu spowoduje, że na wyświetlaczu pojawi się komunikat [ OFF ].
Ograniczenie zakresu zalecane jest szczególnie w przypadku domofonu w wersji wielowejściowej. Eliminuje to konieczność przekierowania nieistniejących numerów.
UWAGA:
Należy pamiętać, aby [ LLo ] < [ LHi ]. W przeciwnym wypadku wybranie jakiegokolwiek numeru spowoduje wyświetlenie komunikatu [ OFF ].

lista parametrów

## [LHi ] - Maksymalny obsługiwany numer fizyczny unifonu

Parametr pozwala ustalić przedział numerów, które obsługiwane są przez domofon. Wybranie numeru spoza tego zakresu spowoduje, że na wyświetlaczu pojawi się komunikat [ OFF ].
Ograniczenie zakresu zalecane jest szczególnie w przypadku domofonu w wersji wielowejściowej. Eliminuje to konieczność przekierowania nieistniejących numerów.
UWAGA:
Należy pamiętać, aby [ LLo ] < [ LHi ] . W przeciwnym wypadku wybranie jakiegokolwiek numeru spowoduje wyświetlenie komunikatu [ OFF ].

lista parametrów

## [ LdP ] - Przekierowanie numerów nieobsługiwanych

Wartość parametru określa numer logiczny, pod który zostaną przekierowane numery nieobsługiwane.
Jeżeli lokal jest w zakresie obsługiwanych numerów (parametry [ LLo ] i [ LHi ]) i jest wyłączony (wartość parametru [ Tryb działania ] w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] na "[-] - Wyłączony"), to automatycznie zostaje traktowany jako numer nieobsługiwany.

lista parametrów

## [ Un ] - Lokal dodatkowy ...

Dodatkowy numer spoza obsługiwanego zakresu
n — liczba z przedziału 241...254
Wartość parametru określa numer logiczny obsługiwany przez unifon o numerze fizycznym n.
Dla numerów [ Un ] można indywidualnie zdefiniować dowolny numer logiczny z zakresu 1...9998, po wybraniu którego będzie zgłaszał się dany unifon.
Jeżeli numer dodatkowy będzie odpowiadał numerowi już obsługiwanemu, to priorytet bedzie miał numer fizyczny, dla którego jest przypisany ten numer dodatkowy. Dotyczy to także wszystkich nastaw indywidualnych.

lista parametrów

# Działy pogrupowane tematycznie

## Numeracja lokali

Kaseta elektroniki może standardowo obsługiwać numery z zakresu 1...255 (tryb normalny), jednak bardzo często zachodzi potrzeba by obsługiwać mieszkania o większych numerach, lub numerach ze znacznie szerszego zakresu. Umożliwiają to rożne tryby numeracji:

- tryb numeracji z przesunięciem zakresu
- tryb numeracji hotelowej
- tryb z numeracją budynku

### Nr fizyczny unifonu

Jest to programowany jumperami numer unifonu z zakresu 1-255.

### Nr logiczny unifonu

Jest to numer jaki należy wybrać z klawiatury, aby połączyć się z danym unifonem - numer unifonu w logice systemu domofonowego. Zakres wartości numeru logicznego to 1...9998.

### Tryb normalny

W trybie normalnym numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) pokrywa się z numerem logicznym. Jest to domyślny tryb pracy kasety elektroniki, który można zmienić aktywując któryś z pozostałych trybów numeracji.

### Tryb numeracji z przesunięciem zakresu

W tym trybie numeracji numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) nie pokrywa się z jego numerem logicznym. Numery logiczne przesunięte są o określoną wartość (parametr [ Pnu ]) w stosunku do numerów fizycznych.
Tryb ten używany jest do obsługi lokali o numerach większych niż 255.
Numer fizyczny unifonu oblicza się w oparciu o wzór:

numer logiczny = numer fizyczny + przesuniecie zakresu
Włączenie tego trybu numeracji następuje w momencie ustawienia wartości parametru [ Pnu ] na większą od [ 0 ].
Przykład:
W obiekcie należy obsłużyć lokale o numerach 301...310.
W unifonach należy zaprogramować numery fizyczne w następujący sposób: w lokalu 301 numer 1, w lokalu 302 numer 2 itd.
Następnie należy ustawić parametr [ Pnu ] na wartość 300.
Po wybraniu z klawiatury numeru 301 dzwonił będzie unifon o nr fizycznym 1, po wybraniu numeru 302 - 2 itd.

### Tryb numeracji hotelowej

Tryb ten przeznaczony jest do budynków, w których numer lokalu rozpoczyna się cyfrą odpowiadającą numerowi piętra, na którym lokal ten się znajduje (np. hotele).
Numer fizyczny unifonu oblicza się w oparciu o wzór:

nr fizyczny = P * LL + XX
gdzie
P - numer piętra,
LL - liczba lokali przypadająca na jedno piętro (wartość parametru [ LPi ]),
XX - numer lokalu na piętrze (liczba z przedziału 1 ...[ LPi ])

Ten tryb numeracji zostanie uruchomiony z chwila ustawienia wartości parametru [ LPi ] na wartość większą od zera.

### Tryb z numeracją budynku

Tryb z numeracją budynku można wykorzystywać jedynie w systemie domofonowym z hierarchią wejść (wejście nadrzędne i wejścia podrzędne). Pozwala on na powtórzenie numerów mieszkań w rożnych budynkach.
Aby nawiązać połączenie z lokalem z panela zewnętrznego przy wejściu głównym należy w pierwszej kolejności wybrać z klawiatury numer budynku, a następnie numer mieszkania.
Aby uruchomić ten tryb należy w kasetach elektroniki obsługujących wejścia podrzędne ustawić parametr [ nbL ] (numer bloku) na wartość większą od zera oraz w kasecie nadrzędnej parametr [ NbL ] na wartość [ Zał ].
Wartości [ nbL ] mogą się powtarzać w systemach podrzędnych pod warunkiem, że systemy te obsługują inne numery logiczne unifonów.

### Numery dodatkowe

Numery lokali dodatkowych są numerami priorytetowymi. Dodatkowe numery nie należące do obsługiwanego zakresu numerów fizycznych (np. oznaczone literą) można skojarzyć z czternastoma numerami fizycznymi: 241...254.
Dla każdego z wymienionych numerów można indywidualnie zdefiniować dowolny numer logiczny z zakresu 1...9998, po wybraniu którego będzie zgłaszał się dany unifon. W tym celu należy zmienić parametr [ Un ]
- gdzie njest liczbą z zakresu 241 - 254
wpisując numer logiczny pod jakim ma zgłaszać się unifon o numerze fizycznym 241 ...254.

### Ograniczenie zakresu obsługiwanych numerów (fizycznych)

[ LLo ] - minimalny obsługiwany numer fizyczny unifonu - numer fizyczny stanowiący dolną granicę zakresu.
[ LHi ] - maksymalny obsługiwany numer fizyczny unifonu - numer fizyczny stanowiący górną granicę zakresu.
Domyślnie ustawiona jest obsługa wszystkich numerów lokali. Jeżeli zostanie ustawione ograniczenie (parametry [ LLo ] i [LHi ] ), to wybranie numeru spoza zadeklarowanego zakresu spowoduje wyświetlenie komunikatu [ OFF ].
Eliminuje to konieczność przekierowania nieistniejących numerów.
Należy pamiętać, że musi być spełniony warunek [ LLo ] < [ LHi ] w przeciwnym razie wszystkie numery znajdą się w zakresie nieobsługiwanym.
Ograniczenie ustawiane jest dla numerów fizycznych, a nie logicznych!
Domyślnie ustawiony jest zakres 1...240.

### Przekierowanie nieobsługiwanych numerów

Domofon można skonfigurować w taki sposób, aby wszystkie numery, które nie są przez niego obsługiwane zostały przekierowane pod jeden wybrany numer logiczny (parametr [ LdP ]).
Jeżeli lokal jest w zakresie obsługiwanych numerów i jest wyłączony (wartość parametru [ Tryb działania ] w zakładce [ Kody zamka] to automatycznie zostaje traktowany jako numer nieobsługiwany

lista parametrów

## Kody zamka - Zamek Szyfrowy

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany wstępnie w procesie produkcji domofonu, którym można posłużyć się do otwarcia drzwi.
W celu aktywacji działania kodów zamka szyfrowego należy ustawić wartość parametru [ CEn ] na [ Zał ].
Kod ten może być zmieniony przez instalatora lub przez lokatora (o ile możliwość ta nie została zablokowana - parametr [ CEd ]).
Kody zamka szyfrowego deklarowane są tylko w kasecie podrzędnej.

### Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym użycia kodu zamka szyfrowego

Każdorazowe wprowadzenie kodu zamka szyfrowego (poprawne lub błędne) może powodować, że w unifonie zamontowanym w mieszkaniu, którego kod został użyty do otwarcia drzwi wygenerowane zostaną sygnały akustyczne.
dla kasety z programem 67 i wyższym jest możliwe indywidualne wyłączenie potwierdzenia poprzez parametr P w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] w kolumnie [ Tryb działania ]. Wybranie tego parametru oznacza, że w unifonie nie będzie generowane potwierdzenie zarówno poprawnego jak i błędnego użycia kodu.

- [ CPo] - Sygnalizacja akustyczna poprawnie wprowadzonego kodu - trzy krótkie sygnały akustyczne
- [ CEr] - Sygnalizacja akustyczna błędnie wprowadzonego kodu zamka - dwa długie sygnały akustyczne

### Zmiana kodu zamka szyfrowego

W zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] można zmieniać kody zamka jakimi lokatorzy będą się posługiwać.
UWAGA !
W trosce o bezpieczeństwo istniejących systemów domofonowych program nie umożliwia przywracania domyślnych kodów zamka szyfrowego.
Funkcja ta umożliwiałby wygenerowanie poprawnych kodów zamka dowolnego systemu osobom postronnym. W związku z tym przywracanie domyślnych kodów zamka możliwe jest wyłącznie z poziomu procedur konfiguracyjnych kasety elektroniki.

### Kod zamka szyfrowego administratora (lub instalatora)

Nie ma numeru przeznaczonego na kod zamka szyfrowego przeznaczonego dla administratorów, ani kodów specjalnych. Można do tego celu wykorzystać lokal dodatkowy lub inny numer unifonu, który nie jest wykorzystywany przez lokatorów. Taki unifon nie musi istnieć fizycznie.

### Indywidualne nadawanie uprawnień do edycji kodów zamka przez lokatorów

Parametr [Zamek szyfr.] określa ustawienie działania kodów zamka szyfrowego w indywidualnym lokalu:

- [-] - Wyłączony - Zamek szyfrowy nie będzie działał
- [ A ] - Aktywny - Zamek szyfrowy będzie działał, ale lokator nie może sam edytować kodów zamka
- [ E ] - Akt. + Edycja - Zamek szyfrowy będzie działał i lokator może sam edytować kody zamka szyfrowego przez menu użytkownika

Zmiany dokonuje się w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ].

### Żadanie podania kodu zamka podczas wchodzenia w menu użytkownika

Ustawienie wartości parametru [ CHA ] na [ Zał ] wymusza podanie kodu zamka szyfrowego w celu wejścia w menu użytkownika. Parametr ten pozwala wyłączyć tą funkcję dla wszystkich unifonów.

lista parametrów

## Zasilanie Kamery

### Praca Normalna

W tym trybie pracy zarówno kamera jak i oświetlenie obserwowanego obiektu są załączane dopiero po rozpoczęciu dzwonienia. Po zakończeniu rozmowy zasilanie jest wyłączane Podgląd w monitorze obrazu z kamery nie jest możliwy. Jest to ustawienie domyślne - parametr [ EUc ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy Centrali ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] ma przypisaną wartość [ OFF ]. Aby podgląd z kamery był dostępny w dowolnym momencie należy ustawić [Zał].

### Praca Ciągła

Jeżeli użytkownicy chcą mieć możliwość podglądu z kamery nie tylko podczas nawiązanego połączenia lecz w dowolnym momencie należy aktywować ciągłe zasilanie kamery i oświetlenia obserwowanego obiektu. W tym celu należy ustawić w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy Centrali ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] parametr [ EUc ] na [ ON ].
UWAGA:
Nawet w przypadku załączenia oświetlenia kamery na stałe, będzie ono wyłączane automatycznie przez fotoelement w przypadku dobrego zewnętrznego oświetlenia.

lista parametrów

## Parametry otwierania drzwi

### Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu określa się poprzez parametr [ trY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

### Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Przypisanie wartości [ 0 ] do parametru [ FrY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ] spowoduje, że zaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośne. Wprowadzenie innej wartości spowoduje, że będzie wydawał charakterystyczny dźwięk (terkot).
Dla kasety z programem oznaczonym jako 67 i wyższym - Pierwsze 250ms zawsze DC.

### Funkcja 'szybkie wejście'

Kaseta ma możliwość obsługi funkcji 'szybkiego wejścia' z której korzysta się tylko w systemie z wejściem głównym i wejściami podrzędnymi. W systemie bez aktywowanej funkcji trzeba dwukrotnie dzwonić do lokatora, aby dotrzeć do jego mieszkania (raz przy wejściu głównym, drugi raz przy wejściu do klatki schodowej). Funkcja ’szybkie wejście’ eliminuje ten drugi etap. Aktywowana jest tylko w kasecie podrzędnej. Aby aktywować funkcję należy w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] zmienić wartość parametru [ Ent ] na 1.

lista parametrów

## Parametry dzwonienia

Wywołanie z panela składa się z kilku części:

- sygnału dzwonienia – zadeklarowanej krotności parametrów:
  - czasu jednego tonu [ t1t ] - naprzemiennie powtarzanych tonów o częstotliwości F0 (1 kHz), F1 i F2
  - czasu jednego sygnału [ t1d ]
  - czasu przerwy między kolejnymi dzwonkami ( o ile będzie ich więcej niż jeden) [ tPA ]
  następujących naprzemiennie, oraz
- czasu oczekiwania na podniesienie słuchawki unifonu [ tOC ]

Parametry takie jak: liczba dzwonków, nr melodii, głośności dzwonienia ustawiane są dla każdego unifonu odrębnie. Natomiast częstotliwości tonów dzwonienia, czas jednego sygnału, czas przerwy, czas oczekiwania na podniesienie słuchawki unifonu są jednakowe dla wszystkich lokali przyporządkowanych danej kasecie elektroniki.

Naprzemiennie powtarzające się tony o częstotliwości [ F0 ] (1 kHz), [ F1 ] i [ F2 ] i czasie [ t1t ] tworzą pojedynczy sygnał [ t1d ].

### [ t1d ]

Czas trwania pojedynczego sygnału dzwonienia [*10ms]

### [ tOc ]

Czas oczekiwania centrali na podjęcie rozmowy

### Nr dzwonka

Kaseta elektroniki ma możliwość wygenerowania 8 różnych melodii - parametr zmieniany w zakresie 0...7.

### Głośność

Głośność sygnału wywołania:

- [C] - Cicho,
- [U] - Średnio,
- [G] - Głośno,
- [N] - Narastająco.

### Liczba dzw

Liczba dzwonków generowanych podczas wywołania - parametr zmieniany w zakresie 1...8.

lista parametrów

## Uprawnienia do otwierania drzwi

Możliwe jest indywidualne nadawanie uprawnień do sterowania elektrozaczepem:

- [-] brak - brak możliwości otwierania elektrozaczepu
- [U] - tylko U - możliwość otwierania elektrozaczepu tylko w panelu podrzędnym U
- [H] - tylko H - możliwość otwierania elektrozaczepu tylko w panelu nadrzędnym H
- [A] - U+H - możliwość otwierania elektrozaczepu zarówno w panelu nadrzędnym i podrzędnym
- [d] - U+H auto. - możliwość otwierania elektrozaczepu zarówno w panelu nadrzędnym i podrzędnym. Dodatkowo, jeżeli słuchawka unifonu jest odwieszona z widełek, to podczas wywołania system otworzy drzwi automatycznie.

lista parametrów

## Automatyczne otwieranie drzwi

Możliwe jest automatyczne otwarcie drzwi po nawiązaniu połączenia z unifonem, którego słuchawka jest podniesiona. Opcja taka zostanie aktywowana po zaznaczeniu w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] parametru [ Otw. dzrzwi ] i wybraniu opcji [d] - U+H auto.

lista parametrów

## Zablokowanie użytkownika

Jeżeli z różnych przyczyn niezbędne jest zablokowanie konkretnego unifonu można mu ograniczyć uprawnienia.

### Uprawnienia do otwierania drzwi

Wyłączenie sterowania elektrozaczepu poprzez zmianę parametru [Otw. dzrzwi] w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] na [ - brak ].
Możliwe jest nadawanie uprawnień do sterowania elektrozaczepem wybiórczo:

- [A] - możliwość otwierania elektrozaczepu w panelu głównym i podrzędnym [ U + H ],
- [H] - możliwość otwierania elektrozaczepu tylko w panelu głównym [ H ],
- [U] - możliwość otwierania elektrozaczepu tylko w panelu podrzędnym [ U ]

Lokator może przywrócić uprawnienia poprzez wejście i dokonanie zmian w MENU UŻYTKOWNIKA

### Blokada możliwości rozmowy (unifon będzie działał jako dzwonek)

Blokada możliwości rozmowy – wybranie numeru unifonu z panela uaktywni wywołanie w unifonie, ale niemożliwa będzie rozmowa, tylko sterowanie elektrozaczepem. Blokada następuje po zmianie parametru Tryb działania w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] na [d]- Dzwonek.
Lokator może przywrócić uprawnienia poprzez wejście i dokonanie zmian w MENU UŻYTKOWNIKA

### Blokada unifonu

Całkowita blokada unifonu ( zarówno wywołania, sterowania elektrozaczepem, rozmowy) następuje po zmianie parametru [ Tryb działania ] w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] na [-]-Wyłączony .
Lokator NIE może przywrócić uprawnień poprzez wejście i dokonanie zmian w MENU UŻYTKOWNIKA.

lista parametrów

## Tryb działania unifonu

Parametr odpowiadający za sposób działania unifonu w lokalu:

- [ - ]- Wyłączony - Blokada unifonu
- [ d ]- Dzwonek - Blokada możliwości rozmowy (unifon będzie działał jako dzwonek)
- [ A ]- Aktywny - Unifon będzie działał normalnie
- [ P ]- Akt. bez potw - Unifon będzie działał normalnie. Dodatkowo nie będzie potwierdzenia użycia zamka szyfrowego oraz identyfikatorów (kluczy)

Zmiany dokonuje się w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ].

lista parametrów

## Identyfikatory (klucze)

Panel CD-2502 możne być wyposażony w czytnik kluczy elektronicznych. Rozróżnia się trzy rodzaje kluczy:

- klucze serwisowe, umożliwiają wejście w procedury instalacyjne i zmianę ustawień pracy kasety,
- klucze specjalne przeznaczone są dla pracowników poczty, administracji itp.
- klucze zwykłe, z których korzystają domownicy.

Klucze należy rejestrować zarówno przy wejściu głównym i przy wejściu podrzędnym. Przy wejściu głównym nie można rejestrować kluczy z przypisaniem do lokalu. Lokatorzy mogą rejestrować własne klucze elektroniczne po uprzedniej aktywacji tej możliwości – zmianę parametru [ idA] na [Zał].

- Włączenie obsługi kluczy
  Parametr [ idE] ustawiony jest domyślnie na [Zał] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona. W innym przypadku w każdej z kaset należy tą funkcję uaktywnić.
- Możliwość dodawania identyfikatorów (kluczy) przez lokatora
  System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów (kluczy) przez użytkowników poprzez ustawienie parametru [ idA] na [Zał]

### Dodaj

Czytnik ISD umożliwia wprowadzanie do pamięci kasety elektroniki identyfikatorów (kluczy), przypisywanie ich do konkretnych lokali, na konkretną pozycję, oraz kopiowanie kluczy ( wszystkich bądź określonej grupy) z jednej kasety do innej, lub też zapis ustawień danej kasety w formie pliku na dysku. Program umożliwia zapis i odczyt danych do tabeli do/z pliku z rozszerzeniem *.tm, dzięki czemu można w prosty sposób po zaprogramowaniu kluczy w jednej kasecie przepisać je do innej znajdującej się w systemie (np skopiować z kasety podrzędnej do kasety nadrzędnej). Aby zapisać tabelę należy zaznaczyć w zakładce [Identyfikatory (klucze)] obszar który chcemy skopiować, nacisnąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać [ Zapis do pliku ], oraz nadać mu nazwę. Aby wczytać dane do tablicy należy nacisnąć prawym klawiszem myszki w danej linijce tabeli i wybrać [ Importuj z pliku ].
UWAGA:
Dane, które chcemy importować z pliku będą wstawiane od wiersza którego komórkę zaznaczyliśmy. Dane znajdujące się w tabeli zostaną zastąpione danymi zaimportowanymi z pliku.
Przykład:
jeżeli w pliku znajdowało się 12 numerów kluczy to jeżeli wkleimy je od pozycji 100 to dane które się znajdowały na poz. 100-111 zostaną usunięte i zastąpione nowymi. Zapisany na dysku plik można również edytować. W tym celu należy otworzyć go za pomocą programu do edycji tekstu i dokonać zmian, a następnie go zapisać.
Oprócz dodawania kluczy przez instalatora możliwe jest przyznanie takich uprawnień również lokatorom. W tym celu należy najpierw aktywować tą funkcję należy ustawić parametr [ idA] na [Zał].

Program umożliwia dodawanie:

#### Jedenego identyfikatora (klucza)

Jeżeli chcemy dodać identyfikator należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika identyfikator. Po przyłożeniu identyfikatora do czytnika zostanie odczytany jego numer seryjny i wyświetlony w oknie. Zostanie ona dodana na pierwszej wolnej pozycji. Jeżeli dany klucz jest już zarejestrowany to nie zostanie on dodany – natomiast zostanie podświetlona linijka w której już został wpisany ten identyfikator.

#### Kilku kluczy jednocześnie

Jeżeli chcemy dodać kilka kluczy jednocześnie należy przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika ISD kolejno wszystkie identyfikatory. Zostaną one kolejno dodane na pierwszych wolnych pozycjach.

#### Do lokalu

Jeżeli chcemy dodać identyfikatory do lokalu o konkretnym numerze należy przycisnąć [ Dodaj do lokalu ], podać jego numer i przyłożyć do czytnika ISD identyfikator. Zostanie on dodany na pierwszej wolnej pozycji.

#### Na pozycję

Jeżeli chcemy dodać identyfikator na konkretną pozycję należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] kolejno:

- zaznaczyć pozycję kursorem,
- nacisnąć [ Dodaj na pozycję ]
- przyłożyć identyfikator do czytnika ISD.

### Sprawdź identyfikator (klucz)

#### Sprawdzenie czy identyfikator już jest zarejestrowany w systemie

Jeżeli chcemy sprawdzić czy pastylka już jest zarejestrowana w pamięci należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Sprawdź klucz ] i przyłożyć identyfikator do czytnika ISD. Jeżeli został on wcześniej już dodany, to ta linijka zostanie podświetlona.

#### Sprawdzenie czy w konkretnym lokalu już są zarejestrowane identyfikatory

Jeżeli chcemy sprawdzić czy/ i jakie identyfikatory są przypisane do danego lokalu należy podać jego numer i przycisnąć [ Szukaj lokalu ]. Jeżeli zostały do niego przypisane jakieś identyfikatory to w okienku [ Pozycja ] wyświetlą się numery pozycji na jakich występuje ten nr lokalu. Można przejść to tych pozycji klikając na dany numer.

### Jeden identyfikator (klucz) do kilku central

Możliwe jest zapisanie jednego klucza w kilku centralach (np. jednej nadrzędnej i kilku podrzędnych, bądź do samych podrzędnych). W celu łatwiejszej przejrzystości, dla osób obsługujących nieruchomość ( administratorów, śmieciarzy, itp) przeznaczono obszar oznaczony numerami 1000-1019, który można zaznaczyć i zapisać do pliku, a następnie w trakcie programowania innej kasety zaimportować go do tabeli w zakładce [Identyfikatory (klucze)].

### Kasowanie identyfikatora (klucza)

W celu usunięcia klucza z tabeli, a co za tym idzie z kasety elektroniki należy zaznaczyć linijkę i nacisnąć na klawiaturze komputera 'Delete'. Aby usunąć wszystkie wpisy w tabeli postawić kursor myszki w dowolnym miejscu tabeli wcisnąć jednocześnie 'ctrl' i 'a', a później 'Delete'.

lista parametrów

###### v1.0 (24-11-2010)