KRF-04 H v1.2x

# Parametry

-     Numer seryjny

-     Hasło administratora

-     Identyfikator typu danych centrali

-     Identyfikator obiektu / Adres instalacji

-     [EtYP] - Tryb pracy centrali

-     [ EAu ] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

-     [ ton  ] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

-     [  dJ   ] - dJ

-     [  trY  ] - Czas działania elektrozaczepu

-     [ FrY  ] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

-     [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

-     [ CEn ] - Zezwolenie na działnie zamka szyfrowego

-     [  idE  ] - Zezwolenie na obsłgę identyfikatorów (kluczy)

-     [  idA  ] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

-     [ NbL  ] - Tryb numeracji blokowej

-     [ rES  ] - Wybór częstotliwości automatycznych restartów

-     [PrEd] - Wybór trybu pracy wejścia PR

-     [  n1] - Wybór czytnika do zasilania linii w stanie oczekiwania

# Identyfikatory (klucze)

-     Dodaj

-     Sprawdź identyfikator (klucz)

-     Kasowanie identyfikatora (klucza)

# Podział tematyczny

-     Kody zamka - Zamek Szyfrowy

-     Parametry otwierania drzwi

-     Identyfikatory (klucze)

## Numer seryjny

Unikatowy numer seryjny procesora, według którego wyliczana jest w kasecie elektroniki tablica kodów zamka szyfrowego. Jest on wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji co jest przydatne np. w przypadku zamiany typu kasety elektroniki z wersji U na H. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w numerze występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
Zmiany parametru można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Hasło administratora

Domyślnym hasłem administratora jest numer seryjny procesora wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji w programie ISD-02. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w haśle występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
UWAGA!
Utrata hasła spowoduje, że bez interfejsu ISD-02 i programu ISD-02 nie ma możliwości jego odzyskania i niezbędne będzie przywrócenie ustawień domyślnych kasety elektroniki, co wiąże się z utratą wszystkich wprowadzonych ustawień.
Zmiany hasła administratora można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Identyfikator typu danych centrali

Od wersji oprogramowania 6.7 centrali EC-2502 w pamięci DIP kasety elektroniki zapisany jest specjalny identyfikator, który idientyfikuje typ systemu domofonowego, wersję oprogramowania procesora oraz tryb pracy kasety elektroniki ( U lub H ). Dzięki niemu przy odbieraniu danych z pamięci program ISD-02 sam identyfikuje z jakiej centrali zostały pobrane dane.
UWAGA!
Podczas każdego procesu odbioru danych z pamięci należy zwrócić uwagę czy program prawidłowo ustalił typ centrali. W przypadku błędnego odczytu należy ustawić parametr [Identyfikator typu danych centrali] samodzielnie.

Oznaczenie sposobu kodowania informacji:

- pierwsza cyfra oznacza tryb pracy kasety
  - 0 - kaseta podrzędna ( U ),
  - 1 – kaseta nadrzędna ( H ),
- dwie kolejne cyfry określają rodzaj systemu
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- dwie ostatnie cyfry oznaczają wersję oprogramowania mikrokontrolera – np. 65, 66, itp.

lista parametrów

## Identyfikator obiektu / Adres instalacji

Adres lub nazwa obiektu, w którym zainstalowana jest kaseta elektroniki. Parametr wprowadzony w celu łatwiejszej późniejszej identyfikacji danych oraz plików.
Nazwa może zawierać 20 znaków.
W momencie zapisywania danych do plików wartość tego pola znajdzie się w nazwie domyślnej pliku

np. 3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Zmiany Identyfikatora obiektu / Adresu instalacji można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## [EtYP] - Tryb pracy centrali

Parametr określający tryb pracy kasety elektroniki:

- 0 - podrzędna - U
- 1 - nadrzędna - H

W systemie z hierarchią wejść wyróżnione są dwa typy wejść: wejście główne i wejścia podrzędne.
System CD-2502 może obsłużyć jedno wejście główne i maksymalnie 64 wejścia podrzędne.
Z wejścia głównego można połączyć się z każdym lokalem w dowolnym budynku lub klatce schodowej.
Korzystając z paneli przy wejściu do klatki schodowej (wejście podrzędne) można nawiązać połączenie tylko z lokalami znajdującymi się w tej klatce. Z paneli przy wejściach podrzędnych można korzystać niezależnie.
Domyślnie kaseta elektroniki pracuje w trybie U i obsługuje wejście podrzędne.

UWAGA !
Parametr jest nieedytowalny! Aby zmienić tryb pracy kasety elektroniki - patrz Menu/Instrukcja punkt Zmiana trybu pracy centrali.

lista parametrów

## [ EAu] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury jest sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela.

lista parametrów

## [ ton] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury może być (w zależność od ustawienia parametru [ EAu ]) sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela, przy czym każdy klawisz będzie generował inny dźwięk.

lista parametrów

## [ dJ] - dJ

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wysokość tonów kolejnych klawiszy jes zgodna z wysokością kolejnych dźwięków w gamie.
Czas trwania sygnałów akustycznych sygnalizujących wybranie znaku z klawiatury jest równy czasowi trzymania znaku, jednak nie dłuższy niż 1 sekunda.
Aby dana funkcja działała należy upewnić się czy parametry [ EAu ] i [ ton ] mają wartość [ Zał ]). Parametr dostępny jest w kasetach elektroniki z programem w wersji 66 i wyższej.

lista parametrów

## [ trY] - Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu.

lista parametrów

## [ FrY] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Elektrozaczep zasilany napięciem zmiennym z transformatora wydaje charakterystyczny dźwięk (terkot), które kojarzone jest często z otwarciem drzwi. Parametr ten pozwala symulować taką pracę elektrozaczepu.
Wprowadzenie wartości [ 0 ] spowoduje, że elektrozaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośnie.
UWAGA:
W przypadku zamków elektromagnetycznych parametr powinien mieć wartość [ 0 ], zamków rewersyjnych [ 1 ] lub przylep z funkcją rozmagnesowania [ 2 ] !

lista parametrów

## [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

Przy załączonym parametrze otwarcie zamka w drzwiach będzie sygnalizowane w panelu zewnętrznym sygnałem akustycznym. W tym celu należy ustawić parametr [ APo ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ].

lista parametrów

## [ CEn] - Zezwolenie na działanie zamka szyfrowego

Ustawienie wartości parametru [ CEn ] na [ Wył ] spowoduje, że funkcja zamka szyfrowego zostanie wyłączona dla wszystkich użytkowników, niezależnie od indywidualnych ustawień dla poszczególnych lokali.
Jeżeli [ CEn ] ma wartość [ Zał ] można indywidualnie zablokować funkcję zamka szyfrowego w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] ustawiając wartość parametru Zamek szyfr na "[-] - Wyłączony" w kasecie elektroniki podrzędnej.

lista parametrów

## [ idE] - Zezwolenie na obsługę identyfikatorów (kluczy)

W zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] parametr [ idE ] ustawiony jest domyślnie na [ Zał ] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona.

lista parametrów

## [ idA] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów - kluczy elektronicznych przez użytkowników. Poprzez ustawienie parametru [ idA ] na [ Zał ] w zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] instalator pozwala użytkownikom rejestrować nowe identyfikatory (klucze) elektroniczne z poziomu menu użytkownika.

lista parametrów

## [NbL ] - Tryb numeracji blokowej

Tryb z numeracją budynku można wykorzystywać jedynie w systemie domofonowym z hierarchią wejść (wejście nadrzędne i wejścia podrzędne). Pozwala on na powtórzenie numerów mieszkań w rożnych budynkach.
Ustawienie wartości parametru na [ Zał ] wymusza podanie numeru bloku przed numerem mieszkania.
Aby tryb ten działał poprawnie należy w kasetach elektroniki obsługujących wejścia główne ustawić wartość parametru [ nbL ] na wartość większą od zera.
Aby nawiązać połączenie z lokalem z panela zewnętrznego przy wejściu głównym należy w pierwszej kolejności wybrać z klawiatury numer budynku, a następnie numer mieszkania.

lista parametrów

## [ rES ] - Wybór częstotliwości automatycznych restartów

Pozwala ustawić co ile godzin nastąpi restart kasety EC. Ustawienie wartości większej niż 0, włącza cykliczny restart kasety. Po czasie 1 minuty od ustawienia parametru następuje restart próbny. Każdy następny realizowany jest zgodnie z ustawionym harmonogramem.

lista parametrów

## [PrEd] - Wybór trybu pracy wejścia PR

Wybór trybu pracy wejścia PR:

- Aktywny poziom - [ Wył ]
Aktywny jest niski poziom sygnału na wejściu PR
- Aktywne zbocze - [ Zał ]
Aktywne jest zbocze opadające sygnału na wejściu PR

lista parametrów

## [ n1] - Wybór czytnika do zasilania linii w stanie oczekiwania

Przy załączonym parametrze czytnik będzie zasilał linię w stanie oczekiwania.
W stanie innym od oczekiwania, linię zasila aktywny panel.
Tylko jeden z czytników w stystemie wielowejściowym powinien mieć załączony ten parametr.
W tym celu należy ustawić parametr [ n1 ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy czytnika ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ].

lista parametrów

# Działy pogrupowane tematycznie

## Kody zamka - Zamek Szyfrowy

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany wstępnie w procesie produkcji domofonu, którym można posłużyć się do otwarcia drzwi.
W celu aktywacji działania kodów zamka szyfrowego należy ustawić wartość parametru [ CEn ] na [ Zał ].
Kod ten może być zmieniony przez instalatora lub przez lokatora (o ile możliwość ta nie została zablokowana - parametr [ CEd ]).
Kody zamka szyfrowego deklarowane są tylko w kasecie podrzędnej.

lista parametrów

## Parametry otwierania drzwi

### Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu określa się poprzez parametr [ trY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

### Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Przypisanie wartości [ 0 ] do parametru [ FrY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ] spowoduje, że zaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośne. Wprowadzenie innej wartości spowoduje, że będzie wydawał charakterystyczny dźwięk (terkot). Dla kasety z programem oznaczonym jako 67 i wyższym - Pierwsze 250ms zawsze DC.

lista parametrów

## Identyfikatory (klucze)

Panel CD-2502 możne być wyposażony w czytnik kluczy elektronicznych. Rozróżnia się trzy rodzaje kluczy:

- klucze serwisowe, umożliwiają wejście w procedury instalacyjne i zmianę ustawień pracy kasety,
- klucze specjalne przeznaczone są dla pracowników poczty, administracji itp.
- klucze zwykłe, z których korzystają domownicy.

Klucze należy rejestrować zarówno przy wejściu głównym i przy wejściu podrzędnym. Przy wejściu głównym nie można rejestrować kluczy z przypisaniem do lokalu. Lokatorzy mogą rejestrować własne klucze elektroniczne po uprzedniej aktywacji tej możliwości – zmianę parametru [ idA] na [Zał].

- Włączenie obsługi kluczy TM
  Parametr [ idE] ustawiony jest domyślnie na [Zał] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona. W innym przypadku w każdej z kaset należy tą funkcję uaktywnić.
- Możliwość dodawania identyfikatorów (kluczy) przez lokatora
  System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów (kluczy) przez użytkowników poprzez ustawienie parametru [ idA] na [Zał]

### Dodaj

Czytnik ISD umożliwia wprowadzanie do pamięci kasety elektroniki identyfikatorów (kluczy), przypisywanie ich do konkretnych lokali (w kasecie U), na konkretną pozycję, oraz kopiowanie kluczy ( wszystkich bądź określonej grupy) z jednej kasety do innej, lub też zapis ustawień danej kasety w formie pliku na dysku. Program umożliwia zapis i odczyt danych do tabeli do/z pliku z rozszerzeniem *.tm, dzięki czemu można w prosty sposób po zaprogramowaniu kluczy w jednej kasecie przepisać je do innej znajdującej się w systemie (np skopiować z kasety podrzędnej do kasety nadrzędnej). Aby zapisać tabelę należy zaznaczyć w zakładce [Identyfikatory (klucze)] obszar który chcemy skopiować, nacisnąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać [ Zapis do pliku ], oraz nadać mu nazwę. Aby wczytać dane do tablicy należy nacisnąć prawym klawiszem myszki w danej linijce tabeli i wybrać [ Importuj z pliku ].
UWAGA:
Dane, które chcemy importować z pliku będą wstawiane od wiersza którego komórkę zaznaczyliśmy. Dane znajdujące się w tabeli zostaną zastąpione danymi zaimportowanymi z pliku.
Przykład:
jeżeli w pliku znajdowało się 12 numerów kluczy to jeżeli wkleimy je od pozycji 100 to dane które się znajdowały na poz. 100-111 zostaną usunięte i zastąpione nowymi. Zapisany na dysku plik można również edytować. W tym celu należy otworzyć go za pomocą programu do edycji tekstu i dokonać zmian, a następnie go zapisać.
Oprócz dodawania kluczy TM przez instalatora możliwe jest przyznanie takich uprawnień również lokatorom. W tym celu należy najpierw aktywować tą funkcję należy ustawić parametr [ idA] na [Zał].

Program umożliwia dodawanie:

#### Jedenego identyfikatora (klucza)

Jeżeli chcemy dodać identyfikator należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika identyfikator. Po przyłożeniu identyfikatora do czytnika zostanie odczytany jego numer seryjny i wyświetlony w oknie. Zostanie ona dodana na pierwszej wolnej pozycji. Jeżeli dany klucz jest już zarejestrowany to nie zostanie on dodany – natomiast zostanie podświetlona linijka w której już został wpisany ten identyfikator.

#### Kilku kluczy jednocześnie

Jeżeli chcemy dodać kilka kluczy jednocześnie należy przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika ISD kolejno wszystkie identyfikatory. Zostaną one kolejno dodane na pierwszych wolnych pozycjach.

#### Na pozycję

Jeżeli chcemy dodać identyfikator na konkretną pozycję należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] kolejno:

- zaznaczyć pozycję kursorem,
- nacisnąć [ Dodaj na pozycję ]
- przyłożyć identyfikator do czytnika ISD.

### Sprawdź identyfikator (klucz)

#### Sprawdzenie czy identyfikator już jest zarejestrowany w systemie

Jeżeli chcemy sprawdzić czy pastylka już jest zarejestrowana w pamięci należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Sprawdź klucz ] i przyłożyć identyfikator do czytnika ISD. Jeżeli został on wcześniej już dodany, to ta linijka zostanie podświetlona.

### Jeden identyfikator (klucz) do kilku central

Możliwe jest zapisanie jednego klucza w kilku centralach (np. jednej nadrzędnej i kilku podrzędnych, bądź do samych podrzędnych). W celu łatwiejszej przejrzystości, dla osób obsługujących nieruchomość ( administratorów, śmieciarzy, itp) przeznaczono obszar oznaczony numerami 2535-2554, który można zaznaczyć i zapisać do pliku, a następnie w trakcie programowania innej kasety zaimportować go do tabeli w zakładce [Identyfikatory (klucze)].

### Kasowanie identyfikatora (klucza)

W celu usunięcia klucza z tabeli, a co za tym idzie z kasety elektroniki należy zaznaczyć linijkę i nacisnąć na klawiaturze komputera 'Delete'. Aby usunąć wszystkie wpisy w tabeli postawić kursor myszki w dowolnym miejscu tabeli wcisnąć jednocześnie 'ctrl' i 'a', a później 'Delete'.

lista parametrów

###### v1.0 (21-11-2023)