EC 2502 H v68

# Parametry

-     Numer seryjny

-     Hasło administratora

-     Identyfikator typu danych centrali

-     Identyfikator obiektu / Adres instalacji

-     [EtYP] - Tryb pracy centrali

-     [ EAu ] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

-     [ ton  ] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

-     [  dJ   ] - dJ

-     [ CAon ] - Ciągłe załczenie kamery w panelu

-     [ 3C   ] - Włączenie obsługi wyświetlacza 3 cyfrowego

-     [ tOc  ] - Czas oczekiwania centrali na podniesienie słuchawki

-     [  tro  ] - Maksymalny czas trwania rozmowy

-     [ t1d  ] - Czas jednego sygnału

-     [ tPA  ] - Czas przerwy między kolejnymi dzwonkami

-     [  trY  ] - Czas działania elektrozaczepu

-     [ FrY  ] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

-     [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

-     [ CEn ] - Zezwolenie na działnie zamka szyfrowego

-     [  idE  ] - Zezwolenie na obsłgę identyfikatorów (kluczy)

-     [  idA  ] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

-     [ NbL  ] - Tryb numeracji blokowej

# Identyfikatory (klucze)

-     Dodaj

-     Sprawdź identyfikator (klucz)

-     Kasowanie identyfikatora (klucza)

# Podział tematyczny

-     Numeracja lokali

-     Kody zamka - Zamek Szyfrowy

-     Zasilanie kamery

-     Parametry otwierania drzwi

-     Parametry dzwonienia

-     Identyfikatory (klucze)

## Numer seryjny

Unikatowy numer seryjny procesora, według którego wyliczana jest w kasecie elektroniki tablica kodów zamka szyfrowego. Jest on wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji co jest przydatne np. w przypadku zamiany typu kasety elektroniki z wersji U na H. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w numerze występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
Zmiany parametru można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Hasło administratora

Domyślnym hasłem administratora jest numer seryjny procesora wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji w programie ISD-02. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w haśle występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
UWAGA!
Utrata hasła spowoduje, że bez interfejsu ISD-02 i programu ISD-02 nie ma możliwości jego odzyskania i niezbędne będzie przywrócenie ustawień domyślnych kasety elektroniki, co wiąże się z utratą wszystkich wprowadzonych ustawień.
Zmiany hasła administratora można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Identyfikator typu danych centrali

Od wersji oprogramowania 6.7 centrali EC-2502 w pamięci DIP kasety elektroniki zapisany jest specjalny identyfikator, który idientyfikuje typ systemu domofonowego, wersję oprogramowania procesora oraz tryb pracy kasety elektroniki ( U lub H ). Dzięki niemu przy odbieraniu danych z pamięci program ISD-02 sam identyfikuje z jakiej centrali zostały pobrane dane.
UWAGA!
Podczas każdego procesu odbioru danych z pamięci należy zwrócić uwagę czy program prawidłowo ustalił typ centrali. W przypadku błędnego odczytu należy ustawić parametr [Identyfikator typu danych centrali] samodzielnie.

Oznaczenie sposobu kodowania informacji:

- pierwsza cyfra oznacza tryb pracy kasety
  - 0 - kaseta podrzędna ( U ),
  - 1 – kaseta nadrzędna ( H ),
- dwie kolejne cyfry określają rodzaj systemu
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- dwie ostatnie cyfry oznaczają wersję oprogramowania mikrokontrolera – np. 65, 66, itp.

lista parametrów

## Identyfikator obiektu / Adres instalacji

Adres lub nazwa obiektu, w którym zainstalowana jest kaseta elektroniki. Parametr wprowadzony w celu łatwiejszej późniejszej identyfikacji danych oraz plików.
Nazwa może zawierać 20 znaków.
W momencie zapisywania danych do plików wartość tego pola znajdzie się w nazwie domyślnej pliku

np. 3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Zmiany Identyfikatora obiektu / Adresu instalacji można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## [EtYP] - Tryb pracy centrali

Parametr określający tryb pracy kasety elektroniki:

- 0 - podrzędna - U
- 1 - nadrzędna - H

W systemie z hierarchią wejść wyróżnione są dwa typy wejść: wejście główne i wejścia podrzędne.
System CD-2502 może obsłużyć jedno wejście główne i maksymalnie 64 wejścia podrzędne.
Z wejścia głównego można połączyć się z każdym lokalem w dowolnym budynku lub klatce schodowej.
Korzystając z paneli przy wejściu do klatki schodowej (wejście podrzędne) można nawiązać połączenie tylko z lokalami znajdującymi się w tej klatce. Z paneli przy wejściach podrzędnych można korzystać niezależnie.
Domyślnie kaseta elektroniki pracuje w trybie U i obsługuje wejście podrzędne.

UWAGA !
Parametr jest nieedytowalny! Aby zmienić tryb pracy kasety elektroniki - patrz Menu/Instrukcja punkt Zmiana trybu pracy centrali.

lista parametrów

## [ EAu] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury jest sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela.

lista parametrów

## [ ton] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury może być (w zależność od ustawienia parametru [ EAu ]) sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela, przy czym każdy klawisz będzie generował inny dźwięk.

lista parametrów

## [ dJ] - dJ

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wysokość tonów kolejnych klawiszy jes zgodna z wysokością kolejnych dźwięków w gamie.
Czas trwania sygnałów akustycznych sygnalizujących wybranie znaku z klawiatury jest równy czasowi trzymania znaku, jednak nie dłuższy niż 1 sekunda.
Aby dana funkcja działała należy upewnić się czy parametry [ EAu ] i [ ton ] mają wartość [ Zał ]). Parametr dostępny jest w kasetach elektroniki z programem w wersji 66 i wyższej.

lista parametrów

## [ CAon] - Ciągłe załączenie zasilanie kamery i oświetlenia w panelu

Ciągłe załączenie zasilanie kamery i oświetlenia w panelu

- Praca normalna - [ Wył ]
W tym trybie pracy zarówno kamera jak i oświetlenie obserwowanego obiektu są załączane dopiero po rozpoczęciu dzwonienia. Po zakończeniu rozmowy zasilanie jest wyłączane. Podgląd w monitorze obrazu z kamery nie jest możliwy. Jest to ustawienie domyślne.
- Praca ciągła - [ Zał ]
W tym trybie pracy zarówno kamera jak i oświetlenie obserwowanego obiektu są załączone na stałe.
Jeżeli użytkownicy mają mieć możliwość podglądu z kamery nie tylko podczas nawiązanego połączenia lecz także w dowolnym momencie, parametr powinien mieć wartość [ Zał ].
UWAGA:
Nawet w przypadku ustawienia parametru na wartość [ Zał ] oświetlenia kamery będzie wyłączane automatycznie przez fotoelement w przypadku dobrego zewnętrznego oświetlenia.

lista parametrów

## [ 3C] - Włączenie obsługi wyświetlacza 3 cyfrowego

Parametr powinien mieć wartość [ Zał ] w sytuacji, kiedy z kasetą elektroniki EC-2502 współpracuje panel z wyświetlaczem trój-pozycyjnym starego typu. W przeciwnym wypadku komunikaty zostaną zniekształcone.

lista parametrów

## [ tOc] - Czas oczekiwania centrali na podniesienie słuchawki

Jest to czas w sekundach liczony od momentu zakończenia dzwonienia, w jakim użytkownik może odebrać połączenie.

lista parametrów

## [ tro] - Maksymalny czas trwania rozmowy

Czas trwania rozmowy między użytkownikiem a panelem.
Po upływie ustalonego limitu czasowego rozmowa zostanie zakończona automatycznie przez kasetę elektroniki.

lista parametrów

## [ trY] - Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu.

lista parametrów

## [ FrY] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Elektrozaczep zasilany napięciem zmiennym z transformatora wydaje charakterystyczny dźwięk (terkot), które kojarzone jest często z otwarciem drzwi. Parametr ten pozwala symulować taką pracę elektrozaczepu.
Wprowadzenie wartości [ 0 ] spowoduje, że elektrozaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośnie.
UWAGA:
W przypadku zamków elektromagnetycznych parametr powinien mieć wartość [ 0 ]!

lista parametrów

## [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

Przy załączonym parametrze otwarcie zamka w drzwiach będzie sygnalizowane w panelu zewnętrznym sygnałem akustycznym. W tym celu należy ustawić parametr [ APo ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

lista parametrów

## [ CEn] - Zezwolenie na działanie zamka szyfrowego

Ustawienie wartości parametru [ CEn ] na [ Wył ] spowoduje, że funkcja zamka szyfrowego zostanie wyłączona dla wszystkich użytkowników, niezależnie od indywidualnych ustawień dla poszczególnych lokali.
Jeżeli [ CEn ] ma wartość [ Zał ] można indywidualnie zablokować funkcję zamka szyfrowego w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] ustawiając wartość parametru Zamek szyfr na "[-] - Wyłączony" w kasecie elektroniki podrzędnej.

lista parametrów

## [ idE] - Zezwolenie na obsługę identyfikatorów (kluczy)

W zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] parametr [ idE ] ustawiony jest domyślnie na [ Zał ] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona.

lista parametrów

## [ idA] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów - kluczy elektronicznych przez użytkowników. Poprzez ustawienie parametru [ idA ] na [ Zał ] w zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] instalator pozwala użytkownikom rejestrować nowe identyfikatory (klucze) elektroniczne z poziomu menu użytkownika.

lista parametrów

## [NbL ] - Tryb numeracji blokowej

Tryb z numeracją budynku można wykorzystywać jedynie w systemie domofonowym z hierarchią wejść (wejście nadrzędne i wejścia podrzędne). Pozwala on na powtórzenie numerów mieszkań w rożnych budynkach.
Ustawienie wartości parametru na [ Zał ] wymusza podanie numeru bloku przed numerem mieszkania.
Aby tryb ten działał poprawnie należy w kasetach elektroniki obsługujących wejścia główne ustawić wartość parametru [ nbL ] na wartość większą od zera.
Aby nawiązać połączenie z lokalem z panela zewnętrznego przy wejściu głównym należy w pierwszej kolejności wybrać z klawiatury numer budynku, a następnie numer mieszkania.

lista parametrów

## [ LdP ] - Przekierowanie numerów nieobsługiwanych

Wartość parametru określa numer logiczny, pod który zostaną przekierowane numery nieobsługiwane.
Jeżeli lokal jest w zakresie obsługiwanych numerów (parametry [ LLo ] i [ LHi ]) i jest wyłączony (wartość parametru [ Tryb działania ] w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] na "[-] - Wyłączony") w kasecie U, to automatycznie zostaje traktowany jako numer nieobsługiwany.

lista parametrów

## [ NbP ] - Numer bloku dla przekierowania nieobsługiwanych numerów

Pod numer unifonu, podany jako wartosc parametru [ LdP ], podłączony do kasety, której wartość parametru [ nbL ] zgadza się z parametrem [ NbP ] zostaną przekierowane wszystkie numery, które nie są obsługiwane przez domofon CD-2502 W tym celu należy podać parametr [ NbP ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Numeracja lokali ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

lista parametrów

# Działy pogrupowane tematycznie

## Numeracja lokali

Kaseta elektroniki może standardowo obsługiwać numery z zakresu 1...255 (tryb normalny), jednak bardzo często zachodzi potrzeba by obsługiwać mieszkania o większych numerach, lub numerach ze znacznie szerszego zakresu. Umożliwiają to rożne tryby numeracji:

- tryb numeracji z przesunięciem zakresu
- tryb numeracji hotelowej
- tryb z numeracją budynku

### Nr fizyczny unifonu

Jest to programowany jumperami numer unifonu z zakresu 1-255.

### Nr logiczny unifonu

Jest to numer jaki należy wybrać z klawiatury, aby połączyć się z danym unifonem - numer unifonu w logice systemu domofonowego. Zakres wartości numeru logicznego to 1...9998.

### Tryb normalny

W trybie normalnym numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) pokrywa się z numerem logicznym. Jest to domyślny tryb pracy kasety elektroniki, który można zmienić aktywując któryś z pozostałych trybów numeracji.

### Tryb z numeracją budynku

Tryb z numeracją budynku można wykorzystywać jedynie w systemie domofonowym z hierarchią wejść (wejście nadrzędne i wejścia podrzędne). Pozwala on na powtórzenie numerów mieszkań w rożnych budynkach.
Aby nawiązać połączenie z lokalem z panela zewnętrznego przy wejściu głównym należy w pierwszej kolejności wybrać z klawiatury numer budynku, a następnie numer mieszkania.
Aby uruchomić ten tryb należy w kasetach elektroniki obsługujących wejścia podrzędne ustawić parametr [ nbL ] (numer bloku) na wartość większą od zera oraz w kasecie nadrzędnej parametr [ NbL ] na wartość [ Zał ].
Wartości [ nbL ] mogą się powtarzać w systemach podrzędnych pod warunkiem, że systemy te obsługują inne numery logiczne unifonów.

lista parametrów

## Kody zamka - Zamek Szyfrowy

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany wstępnie w procesie produkcji domofonu, którym można posłużyć się do otwarcia drzwi.
W celu aktywacji działania kodów zamka szyfrowego należy ustawić wartość parametru [ CEn ] na [ Zał ].
Kod ten może być zmieniony przez instalatora lub przez lokatora (o ile możliwość ta nie została zablokowana - parametr [ CEd ]).
Kody zamka szyfrowego deklarowane są tylko w kasecie podrzędnej.

lista parametrów

## Zasilanie Kamery

### Praca Normalna

W tym trybie pracy zarówno kamera jak i oświetlenie obserwowanego obiektu są załączane dopiero po rozpoczęciu dzwonienia. Po zakończeniu rozmowy zasilanie jest wyłączane Podgląd w monitorze obrazu z kamery nie jest możliwy. Jest to ustawienie domyślne - parametr [ CAon ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy Centrali ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] ma przypisaną wartość [ OFF ]. Aby podgląd z kamery był dostępny w dowolnym momencie należy ustawić [Zał].

### Praca Ciągła

Jeżeli użytkownicy chcą mieć możliwość podglądu z kamery nie tylko podczas nawiązanego połączenia lecz w dowolnym momencie należy aktywować ciągłe zasilanie kamery i oświetlenia obserwowanego obiektu. W tym celu należy ustawić w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry obsługi syganału video ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] parametr [ CAon ] na [ ON ].
UWAGA:
Nawet w przypadku załączenia oświetlenia kamery na stałe, będzie ono wyłączane automatycznie przez fotoelement w przypadku dobrego zewnętrznego oświetlenia.

lista parametrów

## Parametry otwierania drzwi

### Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu określa się poprzez parametr [ trY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

### Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Przypisanie wartości [ 0 ] do parametru [ FrY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ] spowoduje, że zaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośne. Wprowadzenie innej wartości spowoduje, że będzie wydawał charakterystyczny dźwięk (terkot). Dla kasety z programem oznaczonym jako 67 i wyższym - Pierwsze 250ms zawsze DC.

lista parametrów

## Parametry dzwonienia

Wywołanie z panela składa się z kilku części:

- sygnału dzwonienia – zadeklarowanej krotności parametrów:
  - czasu jednego tonu [ t1t ] - naprzemiennie powtarzanych tonów o częstotliwości F0 (1 kHz), F1 i F2
  - czasu jednego sygnału [ t1d ]
  - czasu przerwy między kolejnymi dzwonkami ( o ile będzie ich więcej niż jeden) [ tPA ]
  następujących naprzemiennie, oraz
- czasu oczekiwania na podniesienie słuchawki unifonu [ tOC ]

Parametry takie jak: liczba dzwonków, nr dzwonka, głośności dzwonienia ustawiane są dla każdego unifonu odrębnie. Natomiast częstotliwości tonów dzwonienia, czas jednego sygnału, czas przerwy, czas oczekiwania na podniesienie słuchawki unifonu są jednakowe dla wszystkich lokali przyporządkowanych danej kasecie elektroniki.

Naprzemiennie powtarzające się tony o częstotliwości [ F0 ] (1 kHz), [ F1 ] i [ F2 ] i czasie [ t1t ] tworzą pojedynczy sygnał [ t1d ].

### [ t1d ]

Czas trwania pojedynczego sygnału dzwonienia [*10ms]
Czas trwania sygnału złożonego z cyklicznie powtarzających się tonów [ t1t ] o różnej częstotliwości.

### [ tPA ]

Czas pauzy między kolejnymi dzwonkami *10[ms]
Przerwa następująca po wygenerowaniu sygnału [ t1d ]

### [ tOc ]

Czas oczekiwania centrali na podjęcie rozmowy

lista parametrów

## Identyfikatory (klucze)

Panel CD-2502 możne być wyposażony w czytnik kluczy elektronicznych. Rozróżnia się trzy rodzaje kluczy:

- klucze serwisowe, umożliwiają wejście w procedury instalacyjne i zmianę ustawień pracy kasety,
- klucze specjalne przeznaczone są dla pracowników poczty, administracji itp.
- klucze zwykłe, z których korzystają domownicy.

Klucze należy rejestrować zarówno przy wejściu głównym i przy wejściu podrzędnym. Przy wejściu głównym nie można rejestrować kluczy z przypisaniem do lokalu. Lokatorzy mogą rejestrować własne klucze elektroniczne po uprzedniej aktywacji tej możliwości – zmianę parametru [ idA] na [Zał].

- Włączenie obsługi kluczy TM
  Parametr [ idE] ustawiony jest domyślnie na [Zał] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona. W innym przypadku w każdej z kaset należy tą funkcję uaktywnić.
- Możliwość dodawania identyfikatorów (kluczy) przez lokatora
  System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów (kluczy) przez użytkowników poprzez ustawienie parametru [ idA] na [Zał]

### Dodaj

Czytnik ISD umożliwia wprowadzanie do pamięci kasety elektroniki identyfikatorów (kluczy), przypisywanie ich do konkretnych lokali (w kasecie U), na konkretną pozycję, oraz kopiowanie kluczy ( wszystkich bądź określonej grupy) z jednej kasety do innej, lub też zapis ustawień danej kasety w formie pliku na dysku. Program umożliwia zapis i odczyt danych do tabeli do/z pliku z rozszerzeniem *.tm, dzięki czemu można w prosty sposób po zaprogramowaniu kluczy w jednej kasecie przepisać je do innej znajdującej się w systemie (np skopiować z kasety podrzędnej do kasety nadrzędnej). Aby zapisać tabelę należy zaznaczyć w zakładce [Identyfikatory (klucze)] obszar który chcemy skopiować, nacisnąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać [ Zapis do pliku ], oraz nadać mu nazwę. Aby wczytać dane do tablicy należy nacisnąć prawym klawiszem myszki w danej linijce tabeli i wybrać [ Importuj z pliku ].
UWAGA:
Dane, które chcemy importować z pliku będą wstawiane od wiersza którego komórkę zaznaczyliśmy. Dane znajdujące się w tabeli zostaną zastąpione danymi zaimportowanymi z pliku.
Przykład:
jeżeli w pliku znajdowało się 12 numerów kluczy to jeżeli wkleimy je od pozycji 100 to dane które się znajdowały na poz. 100-111 zostaną usunięte i zastąpione nowymi. Zapisany na dysku plik można również edytować. W tym celu należy otworzyć go za pomocą programu do edycji tekstu i dokonać zmian, a następnie go zapisać.
Oprócz dodawania kluczy TM przez instalatora możliwe jest przyznanie takich uprawnień również lokatorom. W tym celu należy najpierw aktywować tą funkcję należy ustawić parametr [ idA] na [Zał].

Program umożliwia dodawanie:

#### Jedenego identyfikatora (klucza)

Jeżeli chcemy dodać identyfikator należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika identyfikator. Po przyłożeniu identyfikatora do czytnika zostanie odczytany jego numer seryjny i wyświetlony w oknie. Zostanie ona dodana na pierwszej wolnej pozycji. Jeżeli dany klucz jest już zarejestrowany to nie zostanie on dodany – natomiast zostanie podświetlona linijka w której już został wpisany ten identyfikator.

#### Kilku kluczy jednocześnie

Jeżeli chcemy dodać kilka kluczy jednocześnie należy przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika ISD kolejno wszystkie identyfikatory. Zostaną one kolejno dodane na pierwszych wolnych pozycjach.

#### Na pozycję

Jeżeli chcemy dodać identyfikator na konkretną pozycję należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] kolejno:

- zaznaczyć pozycję kursorem,
- nacisnąć [ Dodaj na pozycję ]
- przyłożyć identyfikator do czytnika ISD.

### Sprawdź identyfikator (klucz)

#### Sprawdzenie czy identyfikator już jest zarejestrowany w systemie

Jeżeli chcemy sprawdzić czy pastylka już jest zarejestrowana w pamięci należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Sprawdź klucz ] i przyłożyć identyfikator do czytnika ISD. Jeżeli został on wcześniej już dodany, to ta linijka zostanie podświetlona.

### Jeden identyfikator (klucz) do kilku central

Możliwe jest zapisanie jednego klucza w kilku centralach (np. jednej nadrzędnej i kilku podrzędnych, bądź do samych podrzędnych). W celu łatwiejszej przejrzystości, dla osób obsługujących nieruchomość ( administratorów, śmieciarzy, itp) przeznaczono obszar oznaczony numerami 1000-1019, który można zaznaczyć i zapisać do pliku, a następnie w trakcie programowania innej kasety zaimportować go do tabeli w zakładce [Identyfikatory (klucze)].

### Kasowanie identyfikatora (klucza)

W celu usunięcia klucza z tabeli, a co za tym idzie z kasety elektroniki należy zaznaczyć linijkę i nacisnąć na klawiaturze komputera 'Delete'. Aby usunąć wszystkie wpisy w tabeli postawić kursor myszki w dowolnym miejscu tabeli wcisnąć jednocześnie 'ctrl' i 'a', a później 'Delete'.

lista parametrów

###### v1.0 (24-11-2010)