EC 3100 70H

# Parametre

-     Výrobné číslo

-     Heslo správcu

-     Dátový typ ID

-     Objekt ID / Zadaj adresu

-     PIN kód panelu č. ...

-     [EtYP] - Režim práce elektronickej kazety

-     [EnAu] - Zvuková signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

-     [ tonY] - Viactónová signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

-     [ tOc  ] - Čas čakania na zdvihnutie slúchadla v sekundách

-     [  tro  ] - Čas rozhovoru

-     [  t1t  ] - Čas generovania jednotlivého tónu

-     [ t1d  ] - Čas generovania signálu

-     [ tPA  ] - Čas pauzy

-     [  F1   ] - Frekvencia signálu dzwonienia

-     [  F2   ] - Frekvencia signálu dzwonienia

-     [  trY  ] - Čas činnosti elektrického otvárača

-     [ CoEn ] - Zapnutie obsluhy kódového zámku

-     [ ibEn] - Zapnutie/vypnutie obsluhy elektronických kľúčov

-     [ ibAd] - Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi.

-     [ NrbL] - Režim s číslovaním budovy

-     [Sybr ] - Signalizačné brány číslo, ktoré bolo volanie

# Elektronický kľúč - Identifikátory

-     Pridať

-     Overenie kľúča

-     Odstránenie kľúča

# Podľa typu

-     Číslovanie vlastnosti

-     Kód zámku -  Kódový zámokowy

-     Nastavenie zvonenia

-     Elektronický kľúč - Identifikátory

## Výrobné číslo

Unikátne Výrobné číslo procesora, podľa ktorej počíta poľa elektroniky v kódoch kazety zámok. To je vytlačená na štítku na procesore.
Môžete ho upraviť, čo je užitočné napríklad v prípade móde vydanie prevádzku elektronických kazetu z U do H. To môže nadobúdať hodnoty 0000 až 9999. Ak v počte je číslicu 0, potom to musí byť tiež zadaný.
Zmeny parametrov je možné vykonať v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## Heslo správcu

Predvolené heslo správcu je poradové číslo vytlačené na štítku na procesore.
Môžete upravovať v ISD-02 program. To môže nadobúdať hodnoty 0000 až 9999. Ak sa v tento počet číslicu 0, potom to musí byť tiež zadaný.
UPOZORNENIE!
Strata hesla sám, že bez rozhrania a ISD-02-02 ISD program nemá možnosť obnoviť a bude nutné obnoviť predvolené nastavenia elektronickej kazeta, ktorá je spojená so stratou všetkých vašich nastavení.
Heslo administrátora je možné zmeniť v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## Dátový typ ID

Od verzie softvéru 7.1 EC-3100 jednotky v pamäti uložené kazete elektronika DIP je špeciálny identifikátor, ktorý idientyfikuje intercom typu systému, verziu procesora a režimu elektronickej kazety ( U alebo H ). Vďaka nemu pre príjem dát z pamäte programu ISD-02, čo sa identifikuje s panelom údaje boli zhromaždené.
UPOZORNENIE!
Pri každom postupe, príjem dát z pamäti treba poznamenať, že program správne určiť typ jednotky. V prípade nesprávneho čítania nastaviť parameter [Dátový typ ID] sám.

Údaj o tom, ako kódovania informácií:

- Prvá číslica udáva režim kazety
  - 0 - podriadená ( U ),
  - 1 – nadriadená ( H ),
- Ďalšie dve číslice identifikovať typ systému
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- posledné dve číslice označujú verzie mikrokontroléra software - napríklad,65, 66, atď

zoznam parametrov

## Objekt ID / Zadaj adresu

Adresu alebo názov objektu, kde je nainštalovaný elektronický kazetu. Parameter je zavedená pre jednoduchú následnú identifikáciu dát a súborov.
Názov môže obsahovať 20 znakov.
V čase zápisu dát do súboru hodnota tohto poľa je v názve súboru východiskovej -
atď

3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Ak chcete zmeniť hodnotu [Objekt ID / Zadaj adresu]v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## PIN kód panelu č. ...

PIN kód vonkajšieho panelu. Zadanie nesprávneho PIN kódu zablokuje možnosť spojenia.

zoznam parametrov

## [EtYP] - Režim práce elektronickej kazety

Prevádzkový režim elektronickej jednotky:

- 0 - podriadená - U
- 1 - nadriadená - H

V systéme s hierarchiou vchodov sa rozlišujú dva typy vchodov: hlavný vchod a vedľajší (podriadený) vchod.
Systém CD-3100 môže obsluhovať jeden hlavný vchod a maximálne 64 vedľajších vchodov.
Z hlavného vchodu je umožnené spojenie s každým bytom v ktorejkoľvek budove alebo domovom vchode.
Pri použití panelu pri jednotlivom vchode do domu (vedľajší vchod) je umožnené spojenie len s tými bytmi, ktoré sa nachádzajú v tomto vchode. Používanie domových telefónov pri vedľajších vchodoch je nezávislé.
Várobcom je elektronická kazeta nastavená na obsluhu vedľajšieho vchodu, napr. vstup na poschodie – pracuje v režime U (hodnota parametra sa rovná nule).

UPOZORNENIE!
Parameter nie je editovateľný! Ak chcete zmeniť režim elektronických kazety - pozri Menu / ručné ovládanie sekcii Zmenu režimu.

zoznam parametrov

## [ EnAu] - Zvuková signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

Ak je tento parameter [ ON ] - výber ľubovoľného znaku z klávesnice môže byť spojený s krátkymi akustickými signálmi.

zoznam parametrov

## [ tonY] - Viactónová signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

Ak je tento parameter [ ON ], je vybrať ľubovoľný znak z klávesnice je možné (v závislosti na parametri [EnAu] ) indikované krátkym akustickým signálom počuť v reproduktore paneli, bude každý kľúč produkovať iný zvuk.

zoznam parametrov

## [ tOc] - Čas čakania na zdvihnutie slúchadla v sekundách

Tento parameter určuje čas v sekundách, ktorý je potrebný na zdvihnutie slúchadla po skončení zvonenia.

zoznam parametrov

## [ tro] - Čas rozhovoru

Trvanie hovoru medzi užívateľom a panel.
Po stanovenej lehote, bude hovor ukončený automaticky kazety elektroniky.

zoznam parametrov

## [ trY] - Čas činnosti elektrického otvárača [s]

Čas činnosti elektrického otvárača.

zoznam parametrov

## [ CoEn ] - Zapnutie obsluhy kódového zámku

Nastaviť hodnotu parametra [ CoEn ] na [ OFF ] spôsobí, že funkcia kódového zámku sa vypne pre všetkých užívateľov, nezávisle od individuálnych nastavení v jednotlivých bytoch.
Keď je nastavený [ CoEn ] na [ ON ] môžete jednotlivo vypnúť zámok funkciu v [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] nastavením hodnoty parametra Kódový zámok na "[ - ] - Vyp.".

zoznam parametrov

## [ ibEn] - Zapnutie/vypnutie obsluhy elektronických kľúčov

V sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie kódového zámku ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] predvolená hodnota parametra [ ibEn ] je [ ON ] - funkcia kódový zámok je zapnutý pre všetkých užívateľov.

zoznam parametrov

## [ ibAd] - Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi.

V systéme je možné registrácia elektronických kľúčov od užívateľov. Nastavenie parametra [ ibAd ] na [ ON ] v [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie kódového zámku ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] užívateľom umožňuje registrovať nové elektronických kľúčov od užívateľa menu.

zoznam parametrov

## [NrbL ] - Režim s číslovaním budovy

Tento režim sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Tento režim umožňuje, aby sa opakovali rovnaké čísla bytov v rôznych budovách.
V každej elektronickej kazete, ktorá obsluhuje hlavný vchod sa nastaví hodnota parametru [ NrbL ] na hodnoty väčšie ako nula.
Aby mohlo fungovať spojenie s ľubovoľným bytom v konkrétnom vchode, musí sa pred číslo bytu pripojiť číslo, ktoré sa vopred určilo.

zoznam parametrov

# Rozdelená podľa tém

## Číslovanie vlastnosti

Domový telefón štandardne obsluhuje čísla v rozsahu 1...255 (normálny režim), avšak často sa stáva, že nastáva potreba obsluhy bytov s väčšími číslami alebo číslami z iného rozmedzia. Preto sú vytvorené tri typy číslovania:

- Režim číslovania s posunom rozsahu
- Režim hotelového číslovania
- Režim s číslovaním budovy

### Fyz. č. unifonu

V unifóne sa programuje fyzické číslo. Každé číslo z rozsahu 1...255 môžeme vytvoriť ako súčet čísel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ak niektoré z čísel je potrebné pre vytvorenie požadovaného súčtu, ktorý vytvorí požadované číslo, tak sa na potrebnej polohe založí jumper. V opačnom prípade sa jumper odstráni.

### Normálny režim

V tomto normálnom režime sa fyzické číslo unifónu (programované jumperami) kryje s logickým číslom (pod ktorým sa ozýva unifón po vyťukaní čísla na klávesnici). Tento režim je nastavený výrobcom domového telefónu.

### Režim s číslovaním budovy

Tento režim sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Tento režim umožňuje, aby sa opakovali rovnaké čísla bytov v rôznych budovách.
S cieľom získať spojenie s byt z vonkajšej panel pri hlavnom vchode jeden by mal v prvom rade výber budovy číslo a potom - byt číslo.
To je v kazete elektroniky (U), nastavte parameter [ nbL ] na hodnotu väčšiu ako nula a v kazete (H), parameter [ NrbL ] na [ ON ]. Hodnota [ nbL ] sa môže opakovať v systémoch vedľajších pod podmienkou, že tieto systémy obsluhujú iné logické čísla unifónov.

zoznam parametrov

## Kód zámku - Kódový zámokowy

Ku každému číslu bytu je priradený jeden štvorčíslený kód, definovaný v procese výroby domového telefónu. Tento kód môže byč zmenený inštalujúcou osobou alebo obyvateľom (pokiaľ táto možnosť nebude zablokovaná - parameter [ CEd ]).
Kód zámku sú deklarované v kazete podriadená

## Nastavenie zvonenia

Cyklus zvonenia sa skladá z niekoľkých častí:

- signál zvonenia:
  - čas generovania jednotlivého tónu [ t1t ] - troch tónov o rozličnej frekvencii F0 (1 kHz), F1 a F2
  - čas generovania signálu [ t1d ]
  - čas prerušenia [ tPA ]
  po striedanie poradie, a
- čas čakania na zdvihnutie slúchadla [ tOC ]

Parametre, ako sú: Č. zvoneniaonków, Č. melódie, Hlasitosť sú stanovené osobitne pre každý uniphone. Avšak Frekvencia signálu F1, F2, Čas generovania signálu, Čas pauzy, Čas čakania na zdvihnutie slúchadla sú rovnaké pre všetky.

### [ t1t ]

Čas generovania jednotlivého tónu [*10ms]
Cyklické tónov o rozličnej frekvencii [ F0 ] (1 kHz), [ F1 ] a [ F2 ] a čas [ t1t ] tvoria jediný signál [ t1d ].

### [ t1d ]

Čas generovania signálu [*10ms]

### [ tPA ]

Čas pauzy *10[ms] po signále [ t1d ]

### [ F1 ]

Frekvencia signálu F1 [*10Hz]

### [ F2 ]

Frekvencia signálu F2 [*10Hz]

### [ tOc ]

Čas čakania na zdvihnutie slúchadla

### [Sybr]

Signalizačné brány číslo, ktoré bolo volanie.
Číslo je signalizovaný krátkymi akustickými signálmi po každom hovore.

zoznam parametrov

## Identifikátory (kľúče)

Domový telefón CD-3100 môže obsahovať čítačku elektronických kľúčov. V domovom telefóne sa rozlišujú tri druhy kľúčov:

- Servisné kľúče umožňujú zmenu konfigurácie domového telefónu,
- špeciálne kľúče sú určené pre pracovníkov pošty, správcov atď.
- obyčajné kľúče, ktoré používajú obyvatelia.

Kľúče sa registrujú aj na hlavnom a aj na vedľajšom vchode. Pri hlavnom vchode sa nemôže registrovať kľúč, ktorý je určený na otváranie jednotlivých bytov. Obyvatelia môžu registrovať svoje vlastné elektronické kľúče potom, čo táto možnosť - zmeniť parameter [ ibAd] na [ ON ].

- Włączenie obsługi identyfikatorów (kluczy )
  parameter [ ibEn] je štandardne nastavený na [ ON ] - kazeta umožňuje používať elektronické kľúče.
- Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi
  System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów (kluczy) przez użytkowników Nastavenie parametra [ ibAd] na [ ON ]

### Pridať

ISD-02 interface allow registration electronic keys in electronic cassette, addition of keys with attributing to apartment, addition on the selected item in memory, and copying keys ( all or whole section) from one electronic cassette to other, or saving settings in file. Using program ISD-02 it is possible to write and read data to the table to / from a file with the extension *.tm, that is so after programmed keys in one electronic cassette it is easily to copy it to another located in the system (for example, to copy from subordinate entrance cassette tapes to main entrance cassette). To save the table select in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] he area you want to copy and press the right mouse button and choose [ Uložiť do súboru ], and give it a name. To load data into an table, press the right mouse button in the line of the table and choose [ Importovať zo súboru ].
UPOZORNENIE!
The data that we import from the file will be inserted into the cell line which pointed out. Data in the table will be replaced data imported from the file.
Príklad:
In file is 12 keys, if we paste them from position 100 then data from positions 100-111 will be deleted and replaced by new.
Besides addition keys by installing specialist it is possible addition keys by users after setting parameter [ ibAd] to [ ON ].

Tento program vám umožní pridať:

#### Jedenego identifikátor (kľúč)

If you want to add one electronic key, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Pridať ] and apply key to the reader ISD. The Výrobné číslo of electronic key will bereading and show in the box [Výrobné číslo]. This key will be add to first free position. If this key was earlier registrated it will not be add – line with this particular key will be highlighted.

#### Niekoľko kľúčov súčasne

If you want to add several keys at once, then choose [ Pridať ] and apply all keys successively to the reader ISD. They will be successively added to the first free position.

#### Na pozíciu

If you want to add one electronic key to particular position, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] :

- select the position of the cursor,
- choose [ Pridať na pozíciu ]
- apply key to the reader ISD.

### Overenie kľúča

#### Kontrola, či je priložený identifikátor (elektronický kľúč) už zaregistrovaný v databáze.

If you want to verify that the key is already registered in the system - in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Overte kľúč ] and apply key to the reader ISD. If this key was earlier registrated line with this particular key will be highlighted.

### Registrácia jeden kľúč v niekoľkých elektronických kazetách

There is possibility of addition one key to several electronic cassette (eg. several subordinate entrances and one main entrance, or only to subordinate entrances). For postmen, administration etc. aside an area designated numbers 1000-1019, which can select and save the file, and during programming other electronic cassette import selected area table to area designed for special keys used by postmen, administration etc. in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ].

### Odstránenie kľúča

Deleting the key from memory will take place after marking line with key and pressing on the keyboard 'Delete'. Deleting all keys from memory will take place after marking any cell in the table and pressing at the same time 'ctrl' and 'a'on the keyboard and next 'Delete'.

zoznam parametrov

###### v1.0 (11-05-2011)