KRF-04 U v1.1x

# Parametry

-     Numer seryjny

-     Hasło administratora

-     Identyfikator typu danych centrali

-     Identyfikator obiektu / Adres instalacji

-     [EtYP] - Tryb pracy centrali

-     [ EAu ] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

-     [ ton  ] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

-     [  dJ   ] - dJ

-     [  trY  ] - Czas działania elektrozaczepu

-     [ FrY  ] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

-     [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

-     [ CEn ] - Zezwolenie na działnie zamka szyfrowego

-     [ CEd ] - Zezwolenie na edycję kodów zamka przez lokatorów>

-     [ CHA ] - Żadanie podania kodu użytkownika podczas wchodzenia w menu użytkownika

-     [  idE  ] - Zezwolenie na obsłgę identyfikatorów (kluczy)

-     [  idA  ] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

-     [ rES  ] - Wybór częstotliwości automatycznych restartów

-     [PrEd] - Wybór trybu pracy wejścia PR

-     [ CHi] - Ograniczenie zakresu obsługiwanych kodów

# Kody zamka / Opcje lokali

-     Kod zamka

-     Zamek szyfr

# Identyfikatory (klucze)

-     Dodaj

-     Sprawdź identyfikator (klucz)

-     Kasowanie identyfikatora (klucza)

# Podział tematyczny

-     Kody zamka - Zamek Szyfrowy

-     Parametry otwierania drzwi

-     Identyfikatory (klucze)

## Numer seryjny

Unikatowy numer seryjny procesora, według którego wyliczana jest w kasecie elektroniki tablica kodów zamka szyfrowego. Jest on wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji co jest przydatne np. w przypadku zamiany typu kasety elektroniki z wersji U na H. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w numerze występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
Zmiany parametru można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Hasło administratora

Domyślnym hasłem administratora jest numer seryjny procesora wydrukowany na nalepce na procesorze.
Istnieje możliwość jego edycji w programie ISD-02. Może przyjmować wartości z przedziału 0000 – 9999. Jeżeli w haśle występuje cyfra 0, to również należy ją wpisać.
UWAGA!
Utrata hasła spowoduje, że bez interfejsu ISD-02 i programu ISD-02 nie ma możliwości jego odzyskania i niezbędne będzie przywrócenie ustawień domyślnych kasety elektroniki, co wiąże się z utratą wszystkich wprowadzonych ustawień.
Zmiany hasła administratora można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## Identyfikator typu danych centrali

Od wersji oprogramowania 6.7 centrali EC-2502 w pamięci DIP kasety elektroniki zapisany jest specjalny identyfikator, który idientyfikuje typ systemu domofonowego, wersję oprogramowania procesora oraz tryb pracy kasety elektroniki ( U lub H ). Dzięki niemu przy odbieraniu danych z pamięci program ISD-02 sam identyfikuje z jakiej centrali zostały pobrane dane.
UWAGA!
Podczas każdego procesu odbioru danych z pamięci należy zwrócić uwagę czy program prawidłowo ustalił typ centrali. W przypadku błędnego odczytu należy ustawić parametr [Identyfikator typu danych centrali] samodzielnie.

Oznaczenie sposobu kodowania informacji:

- pierwsza cyfra oznacza tryb pracy kasety
  - 0 - kaseta podrzędna ( U ),
  - 1 – kaseta nadrzędna ( H ),
- dwie kolejne cyfry określają rodzaj systemu
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- dwie ostatnie cyfry oznaczają wersję oprogramowania mikrokontrolera – np. 65, 66, itp.

lista parametrów

## Identyfikator obiektu / Adres instalacji

Adres lub nazwa obiektu, w którym zainstalowana jest kaseta elektroniki. Parametr wprowadzony w celu łatwiejszej późniejszej identyfikacji danych oraz plików.
Nazwa może zawierać 20 znaków.
W momencie zapisywania danych do plików wartość tego pola znajdzie się w nazwie domyślnej pliku -

np. 3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Zmiany Identyfikatora obiektu / Adresu instalacji można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].

lista parametrów

## [EtYP] - Tryb pracy centrali

Parametr określający tryb pracy kasety elektroniki:

- 0 - podrzędna - U
- 1 - nadrzędna - H

W systemie z hierarchią wejść wyróżnione są dwa typy wejść: wejście główne i wejścia podrzędne.
System CD-2502 może obsłużyć jedno wejście główne i maksymalnie 64 wejścia podrzędne.
Z wejścia głównego można połączyć się z każdym lokalem w dowolnym budynku lub klatce schodowej.
Korzystając z paneli przy wejściu do klatki schodowej (wejście podrzędne) można nawiązać połączenie tylko z lokalami znajdującymi się w tej klatce. Z paneli przy wejściach podrzędnych można korzystać niezależnie.
Domyślnie kaseta elektroniki pracuje w trybie U i obsługuje wejście podrzędne.

UWAGA !
Parametr jest nieedytowalny! Aby zmienić tryb pracy kasety elektroniki - patrz Menu/Instrukcja punkt Zmiana trybu pracy centrali.

lista parametrów

## [ EAu] - Zezwolenie na dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury jest sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela.

lista parametrów

## [ ton] - Wielotonowy dźwięk klawiatury

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wybranie dowolnego znaku z klawiatury może być (w zależność od ustawienia parametru [ EAu ]) sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym słyszalnym w głośniku panela, przy czym każdy klawisz będzie generował inny dźwięk.

lista parametrów

## [ dJ] - dJ

Jeżeli parametr ma wartość [ Zał ], to wysokość tonów kolejnych klawiszy jes zgodna z wysokością kolejnych dźwięków w gamie.
Czas trwania sygnałów akustycznych sygnalizujących wybranie znaku z klawiatury jest równy czasowi trzymania znaku, jednak nie dłuższy niż 1 sekunda.
Aby dana funkcja działała należy upewnić się czy parametry [ EAu ] i [ ton ] mają wartość [ Zał ]). Parametr dostępny jest w kasetach elektroniki z programem w wersji 66 i wyższej.

lista parametrów

## [ trY] - Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu.

lista parametrów

## [ FrY] - Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Elektrozaczep zasilany napięciem zmiennym z transformatora wydaje charakterystyczny dźwięk (terkot), które kojarzone jest często z otwarciem drzwi. Parametr ten pozwala symulować taką pracę elektrozaczepu.
Wprowadzenie wartości [ 0 ] spowoduje, że elektrozaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośnie.
UWAGA:
W przypadku zamków elektromagnetycznych parametr powinien mieć wartość [ 0 ], zamków rewersyjnych [ 1 ] lub przylep z funkcją rozmagnesowania [ 2 ] !

lista parametrów

## [ APo ] - Akustyczne potwierdzenie otwierania elektrozaczepu

Przy załączonym parametrze otwarcie zamka w drzwiach będzie sygnalizowane w panelu zewnętrznym sygnałem akustycznym. W tym celu należy ustawić parametr [ APo ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

lista parametrów

## [ CEn] - Zezwolenie na działanie zamka szyfrowego

Ustawienie wartości parametru [ CEn ] na [ Wył ] spowoduje, że funkcja zamka szyfrowego zostanie wyłączona dla wszystkich użytkowników, niezależnie od indywidualnych ustawień dla poszczególnych lokali.
Jeżeli [ CEn ] ma wartość [ Zał ] można indywidualnie zablokować funkcję zamka szyfrowego w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] ustawiając wartość parametru Zamek szyfr na "[-] - Wyłączony".

lista parametrów

## [ CEd] - Zezwolenie na edycję kodów zamka szyfrowego przez lokatorów

Domyślnie lokatorzy mają możliwość zmiany kodu zamka szyfrowego w menu użytkownika. Ustawienie tego parametru na wartość [Wył] blokuje tą możliwość dla wszystkich numerów lokali, niezależnie od nastaw indywidualnych.
Jeżeli parametr [ CEd ] ma wartość [ Zał ] można indywidualnie zablokować edycję zamka szyfrowego przez lokatora w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] ustawiając wartość parametru Zamek szyfr na "[E] - Akt.+Edycja".
UWAGA:
Edycja kodów zamka szyfrowego przez lokatora możliwa jest tylko w kasecie elektroniki podrzędnej.

lista parametrów

## [ CHA ] - Żądanie podania kodu zamka podczas wchodzenia w menu użytk.

Ustawienie wartości parametru na [ Zał ] wymusza podanie kodu zamka szyfrowego w celu wejścia w menu użytkownika.

lista parametrów

## [ idE] - Zezwolenie na obsługę identyfikatorów (kluczy)

W zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] parametr [ ibE ] ustawiony jest domyślnie na [ Zał ] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona.

lista parametrów

## [ idA] - Zezwolenie na dodawanie identyfikatorów (kluczy) przez lokatorów

System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów - kluczy elektronicznych przez użytkowników. Poprzez ustawienie parametru [ idA ] na [ Zał ] w zakładce [ Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry pracy zamka szyfrowego ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy bitowe ] instalator pozwala użytkownikom rejestrować nowe identyfikatory (klucze) elektroniczne z poziomu menu użytkownika.

lista parametrów

## [ rES ] - Wybór częstotliwości automatycznych restartów

Pozwala ustawić co ile godzin nastąpi restart kasety EC. Ustawienie wartości większej niż 0, włącza cykliczny restart kasety. Po czasie 1 minuty od ustawienia parametru następuje restart próbny. Każdy następny realizowany jest zgodnie z ustawionym harmonogramem.

lista parametrów

## [PrEd] - Wybór trybu pracy wejścia PR

Wybór trybu pracy wejścia PR:

- Aktywny poziom - [ Wył ]
Aktywny jest niski poziom sygnału na wejściu PR
- Aktywne zbocze - [ Zał ]
Aktywne jest zbocze opadające sygnału na wejściu PR

lista parametrów

## [ CHi] - Górny zakres obsługiwanych kodów

Pozwala ograniczyć zakres używanych kodów do liczby wprowadzonej w tym parametrze. Wartość "0" oznacza że wykorzystywane są wszystkie wygenerowane kody identycznie jak dla wartości "1024". Przyspiesza to wyszukiwanie kodów oraz ogranicza możliwość przypadkowego wprowadzenia poprawnego kodu.

lista parametrów

# Działy pogrupowane tematycznie

## Kody zamka - Zamek Szyfrowy

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany wstępnie w procesie produkcji domofonu, którym można posłużyć się do otwarcia drzwi.
W celu aktywacji działania kodów zamka szyfrowego należy ustawić wartość parametru [ CEn ] na [ Zał ].
Kod ten może być zmieniony przez instalatora lub przez lokatora (o ile możliwość ta nie została zablokowana - parametr [ CEd ]).
Kody zamka szyfrowego deklarowane są tylko w kasecie podrzędnej.

### Zmiana kodu zamka szyfrowego

W zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ] można zmieniać kody zamka jakimi lokatorzy będą się posługiwać.
UWAGA !
W trosce o bezpieczeństwo istniejących systemów domofonowych program nie umożliwia przywracania domyślnych kodów zamka szyfrowego.
Funkcja ta umożliwiałby wygenerowanie poprawnych kodów zamka dowolnego systemu osobom postronnym. W związku z tym przywracanie domyślnych kodów zamka możliwe jest wyłącznie z poziomu procedur konfiguracyjnych kasety elektroniki.

### Kod zamka szyfrowego administratora (lub instalatora)

Nie ma numeru przeznaczonego na kod zamka szyfrowego przeznaczonego dla administratorów, ani kodów specjalnych. Można do tego celu wykorzystać lokal dodatkowy lub inny numer unifonu, który nie jest wykorzystywany przez lokatorów. Taki unifon nie musi istnieć fizycznie.

### Indywidualne nadawanie uprawnień do edycji kodów zamka przez lokatorów

Parametr [Zamek szyfr.] określa ustawienie działania kodów zamka szyfrowego w indywidualnym lokalu:

- [-] - Wyłączony - Zamek szyfrowy nie będzie działał
- [ A ] - Aktywny - Zamek szyfrowy będzie działał, ale lokator nie może sam edytować kodów zamka
- [ E ] - Akt. + Edycja - Zamek szyfrowy będzie działał i lokator może sam edytować kody zamka szyfrowego przez menu użytkownika

Zmiany dokonuje się w zakładce [ Kody zamka / Opcje lokali ].

### Żadanie podania kodu zamka podczas wchodzenia w menu użytkownika

Ustawienie wartości parametru [ CHA ] na [ Zał ] wymusza podanie kodu zamka szyfrowego w celu wejścia w menu użytkownika. Parametr ten pozwala wyłączyć tą funkcję dla wszystkich unifonów.

lista parametrów

## Parametry otwierania drzwi

### Czas działania elektrozaczepu [s]

Czas podania napięcia na zaciski elektrozaczepu określa się poprzez parametr [ trY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ].

### Częstotliwość napięcia sterującego elektrozaczepem [Hz]

Przypisanie wartości [ 0 ] do parametru [ FrY ] w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności → Parametry otwierania drzwi ] lub [ Parametry – kolejność wg centrali → Parametry pracy numeryczne ] spowoduje, że zaczep zasilany jest napięciem stałym i będzie pracował bezgłośne. Przypisanie [ 1 ] służy do wybrania elektrozaczepu rewersyjnego, a [ 2 ] dla przylepy z funkcją rozmagnesowania. Wprowadzenie innej wartości spowoduje, że będzie wydawał charakterystyczny dźwięk (terkot). Dla kasety z programem oznaczonym jako 67 i wyższym - Pierwsze 250ms zawsze DC.

## Identyfikatory (klucze)

Panel CD-2502 możne być wyposażony w czytnik kluczy elektronicznych. Rozróżnia się trzy rodzaje kluczy:

- klucze serwisowe, umożliwiają wejście w procedury instalacyjne i zmianę ustawień pracy kasety,
- klucze specjalne przeznaczone są dla pracowników poczty, administracji itp.
- klucze zwykłe, z których korzystają domownicy.

Klucze należy rejestrować zarówno przy wejściu głównym i przy wejściu podrzędnym. Przy wejściu głównym nie można rejestrować kluczy z przypisaniem do lokalu. Lokatorzy mogą rejestrować własne klucze elektroniczne po uprzedniej aktywacji tej możliwości – zmianę parametru [ idA] na [Zał].

- Włączenie obsługi kluczy
  Parametr [ idE] ustawiony jest domyślnie na [Zał] czyli obsługa identyfikatorów (kluczy) jest włączona. W innym przypadku w każdej z kaset należy tą funkcję uaktywnić.
- Możliwość dodawania identyfikatorów (kluczy) przez lokatora
  System umożliwia rejestrowanie identyfikatorów (kluczy) przez użytkowników poprzez ustawienie parametru [ idA] na [Zał]

### Dodaj

Czytnik ISD umożliwia wprowadzanie do pamięci kasety elektroniki identyfikatorów (kluczy), przypisywanie ich na konkretną pozycję, oraz kopiowanie kluczy ( wszystkich bądź określonej grupy) z jednej kasety do innej, lub też zapis ustawień danej kasety w formie pliku na dysku. Program umożliwia zapis i odczyt danych do tabeli do/z pliku z rozszerzeniem *.tm, dzięki czemu można w prosty sposób po zaprogramowaniu kluczy w jednej kasecie przepisać je do innej znajdującej się w systemie (np skopiować z kasety podrzędnej do kasety nadrzędnej). Aby zapisać tabelę należy zaznaczyć w zakładce [Identyfikatory (klucze)] obszar który chcemy skopiować, nacisnąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać [ Zapis do pliku ], oraz nadać mu nazwę. Aby wczytać dane do tablicy należy nacisnąć prawym klawiszem myszki w danej linijce tabeli i wybrać [ Importuj z pliku ].
UWAGA:
Dane, które chcemy importować z pliku będą wstawiane od wiersza którego komórkę zaznaczyliśmy. Dane znajdujące się w tabeli zostaną zastąpione danymi zaimportowanymi z pliku.
Przykład:
jeżeli w pliku znajdowało się 12 numerów kluczy to jeżeli wkleimy je od pozycji 100 to dane które się znajdowały na poz. 100-111 zostaną usunięte i zastąpione nowymi. Zapisany na dysku plik można również edytować. W tym celu należy otworzyć go za pomocą programu do edycji tekstu i dokonać zmian, a następnie go zapisać.
Oprócz dodawania kluczy przez instalatora możliwe jest przyznanie takich uprawnień również lokatorom. W tym celu należy najpierw aktywować tą funkcję należy ustawić parametr [ idA] na [Zał].

Program umożliwia dodawanie:

#### Jedenego identyfikatora (klucza)

Jeżeli chcemy dodać identyfikator należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika identyfikator. Po przyłożeniu identyfikatora do czytnika zostanie odczytany jego numer seryjny i wyświetlony w oknie. Zostanie ona dodana na pierwszej wolnej pozycji. Jeżeli dany klucz jest już zarejestrowany to nie zostanie on dodany – natomiast zostanie podświetlona linijka w której już został wpisany ten identyfikator.

#### Kilku kluczy jednocześnie

Jeżeli chcemy dodać kilka kluczy jednocześnie należy przycisnąć [ Dodaj ] i przyłożyć do czytnika ISD kolejno wszystkie identyfikatory. Zostaną one kolejno dodane na pierwszych wolnych pozycjach.

#### Do lokalu

Jeżeli chcemy dodać identyfikatory do lokalu o konkretnym numerze należy przycisnąć [ Dodaj do lokalu ], podać jego numer i przyłożyć do czytnika ISD identyfikator. Zostanie on dodany na pierwszej wolnej pozycji.

#### Na pozycję

Jeżeli chcemy dodać identyfikator na konkretną pozycję należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] kolejno:

- zaznaczyć pozycję kursorem,
- nacisnąć [ Dodaj na pozycję ]
- przyłożyć identyfikator do czytnika ISD.

### Sprawdź identyfikator (klucz)

#### Sprawdzenie czy identyfikator już jest zarejestrowany w systemie

Jeżeli chcemy sprawdzić czy pastylka już jest zarejestrowana w pamięci należy w zakładce [Identyfikatory (klucze)] przycisnąć [ Sprawdź klucz ] i przyłożyć identyfikator do czytnika ISD. Jeżeli został on wcześniej już dodany, to ta linijka zostanie podświetlona.

#### Sprawdzenie czy w konkretnym lokalu już są zarejestrowane identyfikatory

Jeżeli chcemy sprawdzić czy/ i jakie identyfikatory są przypisane do danego lokalu należy podać jego numer i przycisnąć [ Szukaj lokalu ]. Jeżeli zostały do niego przypisane jakieś identyfikatory to w okienku [ Pozycja ] wyświetlą się numery pozycji na jakich występuje ten nr lokalu. Można przejść to tych pozycji klikając na dany numer.

### Jeden identyfikator (klucz) do kilku central

Możliwe jest zapisanie jednego klucza w kilku centralach (np. jednej nadrzędnej i kilku podrzędnych, bądź do samych podrzędnych). W celu łatwiejszej przejrzystości, dla osób obsługujących nieruchomość ( administratorów, śmieciarzy, itp) przeznaczono obszar oznaczony numerami 1000-1019, który można zaznaczyć i zapisać do pliku, a następnie w trakcie programowania innej kasety zaimportować go do tabeli w zakładce [Identyfikatory (klucze)].

### Kasowanie identyfikatora (klucza)

W celu usunięcia klucza z tabeli, a co za tym idzie z kasety elektroniki należy zaznaczyć linijkę i nacisnąć na klawiaturze komputera 'Delete'. Aby usunąć wszystkie wpisy w tabeli postawić kursor myszki w dowolnym miejscu tabeli wcisnąć jednocześnie 'ctrl' i 'a', a później 'Delete'.

lista parametrów

###### v1.0 (24-11-2010)