EC 2502 U v65

# Parametre

-     Výrobné číslo

-     Heslo správcu

-     Dátový typ ID

-     Objekt ID / Zadaj adresu

-     [EtYP] - Režim práce elektronickej kazety

-     [ EAu ] - Zvuková signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

-     [ ton  ] - Viactónová signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

-     [ EUC ] - Nepretržité napájanie kamery a osvetlenie panelu

-     [ 3C   ] - Zapnutie obsluhy trojpozičného displeja

-     [ tOc  ] - Čas čakania na zdvihnutie slúchadla v sekundách

-     [  tro  ] - Čas rozhovoru

-     [  t1t  ] - Čas generovania jednotlivého tónu

-     [ t1d  ] - Čas generovania signálu

-     [ tPA  ] - Čas pauzy

-     [  F1   ] - Frekvencia signálu dzwonienia

-     [  F2   ] - Frekvencia signálu dzwonienia

-     [  trY  ] - Čas činnosti elektrického otvárača

-     [ FrY  ] - Frekvencia prúdu napájajúceho elektrický otvárač [Hz]

-     [ Ent  ] - Rýchly vstup

-     [ CEn ] - Zapnutie obsluhy kódového zámku

-     [ CEd ] - Povolenie editovania kódov kódového zámku obyvateľmi

-     [ CPo ] - Povolenie potvrdenia použitia kódu zámku

-     [ CEr  ] - Potvrdenie použitia nesprávneho kódu zámku

-     [ ibE  ] - Zapnutie/vypnutie obsluhy elektronických kľúčov

-     [ ibA  ] - Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi.

-     [ nbL  ] - Číslo bloku pre zapojenie s hlavnou elektronickou kazetou H

-     [ Pnu  ] - Presun rozsahu

-     [ LPi   ] - Počet bytov na poschodí

-     [ LLo  ] - Rozsah obsluhovaných čísel, dolná hranica

-     [ LHi  ] - Rozsah obsluhovaných čísel, horná hranica

-     [ LdP  ] - Presmerovanie neobsluhovaných čísel

-     [ Ld1  ] - Dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu 1

# Kódy kódových zámkov / Byty možnosti

-     Fyz. č.

-     Log. č.

-     Kód zámku

-     Č. melódie

-     Hlasitosť

-     Č. zvonenia

-     Režim

-     Autorizácia

-     Kódový zámok

# Elektronický kľúč - Identifikátory

-     Pridať

-     Overenie kľúča

-     Odstránenie kľúča

# Podľa typu

-     Číslovanie vlastnosti

-     Kód zámku -  Kódový zámokowy

-     Nepretržité napájanie kamery a osvetlenie panelu

-     Nastavenie otvorenia dverí

-     Nastavenie zvonenia

-     Blokovať užívateľa

-     Elektronický kľúč - Identifikátory

## Výrobné číslo

Unikátne Výrobné číslo procesora, podľa ktorej počíta poľa elektroniky v kódoch kazety zámok. To je vytlačená na štítku na procesore.
Môžete ho upraviť, čo je užitočné napríklad v prípade móde vydanie prevádzku elektronických kazetu z U do H. To môže nadobúdať hodnoty 0000 až 9999. Ak v počte je číslicu 0, potom to musí byť tiež zadaný.
Zmeny parametrov je možné vykonať v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## Heslo správcu

Predvolené heslo správcu je poradové číslo vytlačené na štítku na procesore.
Môžete upravovať v ISD-02 program. To môže nadobúdať hodnoty 0000 až 9999. Ak sa v tento počet číslicu 0, potom to musí byť tiež zadaný.
UPOZORNENIE!
Strata hesla sám, že bez rozhrania a ISD-02-02 ISD program nemá možnosť obnoviť a bude nutné obnoviť predvolené nastavenia elektronickej kazeta, ktorá je spojená so stratou všetkých vašich nastavení.
Heslo administrátora je možné zmeniť v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## Dátový typ ID

Od verzie softvéru 6.7 EC-2502 jednotky v pamäti uložené kazete elektronika DIP je špeciálny identifikátor, ktorý idientyfikuje intercom typu systému, verziu procesora a režimu elektronickej kazety ( U alebo H ). Vďaka nemu pre príjem dát z pamäte programu ISD-02, čo sa identifikuje s panelom údaje boli zhromaždené.
UPOZORNENIE!
Pri každom postupe, príjem dát z pamäti treba poznamenať, že program správne určiť typ jednotky. V prípade nesprávneho čítania nastaviť parameter [Dátový typ ID] sám.

Údaj o tom, ako kódovania informácií:

- Prvá číslica udáva režim kazety
  - 0 - podriadená ( U ),
  - 1 – nadriadená ( H ),
- Ďalšie dve číslice identifikovať typ systému
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- posledné dve číslice označujú verzie mikrokontroléra software - napríklad,65, 66, atď

zoznam parametrov

## Objekt ID / Zadaj adresu

Adresu alebo názov objektu, kde je nainštalovaný elektronický kazetu. Parameter je zavedená pre jednoduchú následnú identifikáciu dát a súborov.
Názov môže obsahovať 20 znakov.
V čase zápisu dát do súboru hodnota tohto poľa je v názve súboru východiskovej -
atď

3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Ak chcete zmeniť hodnotu [Objekt ID / Zadaj adresu]v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## [EtYP] - Režim práce elektronickej kazety

Prevádzkový režim elektronickej jednotky:

- 0 - podriadená - U
- 1 - nadriadená - H

V systéme s hierarchiou vchodov sa rozlišujú dva typy vchodov: hlavný vchod a vedľajší (podriadený) vchod.
Systém CD-2502 môže obsluhovať jeden hlavný vchod a maximálne 64 vedľajších vchodov.
Z hlavného vchodu je umožnené spojenie s každým bytom v ktorejkoľvek budove alebo domovom vchode.
Pri použití panelu pri jednotlivom vchode do domu (vedľajší vchod) je umožnené spojenie len s tými bytmi, ktoré sa nachádzajú v tomto vchode. Používanie domových telefónov pri vedľajších vchodoch je nezávislé.
Várobcom je elektronická kazeta nastavená na obsluhu vedľajšieho vchodu, napr. vstup na poschodie – pracuje v režime U (hodnota parametra sa rovná nule).

UPOZORNENIE!
Parameter nie je editovateľný! Ak chcete zmeniť režim elektronických kazety - pozri Menu / ručné ovládanie sekcii Zmenu režimu.

zoznam parametrov

## [ EAu] - Zvuková signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

Ak je tento parameter [ ON ] - výber ľubovoľného znaku z klávesnice môže byť spojený s krátkymi akustickými signálmi.

zoznam parametrov

## [ ton] - Viactónová signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

Ak je tento parameter [ ON ], je vybrať ľubovoľný znak z klávesnice je možné (v závislosti na parametri [ EAu ]) indikované krátkym akustickým signálom počuť v reproduktore paneli, kľúčové bude produkovať každý iný zvuk.

zoznam parametrov

## [ EUC] - Spôsob osvetlenia kamery vo vonkajšom paneli

Spôsob osvetlenia kamery vo vonkajšom paneli

- V čase, keď je naviazívané spojenie - [ OFF ]
V tomto režime sú obaja kameru a osvetlenie pozorovaného objektu zapnutý až po začatí hovoru. Po ukončení hovoru, vypnutie napájania. Náhľad monitora nie je možné. Toto je predvolené nastavenie.
- Nastavené neustále - [ On ]
Ak majú mať používatelia možnosť pohľadu na obraz z kamery tiež v nocou, tak osvetlenie kamery musí byť nastavené neustále. [EUC]= [ ON ].
UPOZORNENIE!
Ani v prípade nastavena osvetlenia kamery neustále, bude zapnutú automaticky cez fotoelement v prípade počuteľnú vonkajšieho svetla.

zoznam parametrov

## [ 3C] - Zapnutie obsluhy trojpozičného displeja

Hodnota by mala byť [ ON ] v situácii, keď elektronická kazeta EC-2502 spolupracuje s trojpozičným displejom starého typu. V opačnom prípade sa niektoré nápisy zjavia na displeji v pokazenej podobe

zoznam parametrov

## [ tOc] - Čas čakania na zdvihnutie slúchadla v sekundách

Tento parameter určuje čas v sekundách, ktorý je potrebný na zdvihnutie slúchadla po skončení zvonenia.

zoznam parametrov

## [ tro] - Čas rozhovoru

Trvanie hovoru medzi užívateľom a panel.
Po stanovenej lehote, bude hovor ukončený automaticky kazety elektroniky.

zoznam parametrov

## [ trY] - Čas činnosti elektrického otvárača [s]

Čas činnosti elektrického otvárača.

zoznam parametrov

## [ FrY] - Frekvencia prúdu napájajúceho elektrický otvárač [Hz]

Elektrický otvárač je napájaný striedavým prúdom z transformátora a vydáva charakteristický zvuk (bučanie), ktoré sa často spája s otvorením dverí. Tento parameter umožňuje simulovať takúto prácu elektrického otvárača.
Nastavenie hodnoty [ 0 ] spôsobí, že elektrický otvárač bude napájaný jednosmerným prúdom a bude pracovať bez zvuku.
UPOZORNENIE!
V prípade elektromagnetickej zámky hodnota by mala byť [ 0 ]!

zoznam parametrov

## [ Ent] - "Rýchly vstup"

Tento parameter sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov.
Pre rýchly vstup do bytu v objekte cez hlavný vchod treba vykonať dva prechody cez dvere zabezpečované systémom domového telefónu, obyvateľ musí dvakrát spustiť elektrický otvárač – prvý krát pri hlavnom vchode, druhýkrát pri vedľajšom vchode. Funkcia "Rýchly vstup" eliminuje tejto druhej fáze. Aktivácia funkcie uniphone alebo monitor pred otvorením dverí spôsobí číselníku priestorov, v ktorých je táto funkcia aktivovaná automaticky otvorí dvere k vstupu sub.

zoznam parametrov

## [ CEn] - Zapnutie obsluhy kódového zámku

Nastaviť hodnotu parametra [ CEn ] na [ OFF ] spôsobí, že funkcia kódového zámku sa vypne pre všetkých užívateľov, nezávisle od individuálnych nastavení v jednotlivých bytoch.
Keď je nastavený [ CEn ] na [ ON ] môžete jednotlivo vypnúť zámok funkciu v [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] nastavením hodnoty parametra Kódový zámok na "[ - ] - Vyp.".

zoznam parametrov

## [ CEd] - Povolenie editovania kódov kódového zámku obyvateľmi

Obyvatelia majú možnosť zmeny kódu kódového zámku v užívateľskom menu. Nastavenie tohto parametru na hodnotu [ OFF ] blokuje tieto možnosti pre všetky čísla bytov, nezávisle od individuálnych nastavení.
Keď je nastavený [ CEd ] na [ ON ] môžete jednotlivo vypnúť zámok funkciu v [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] nastavením hodnoty parametra na "[ E ] - Akt.+Zmena".

zoznam parametrov

## [ CPo] - Povolenie potvrdenia použitia kódu zámku zamka

Každé otvorenie dverí s použitím kódového zámku spôsobuje, že v unifóne namontovanom v byte, ktorého kód bol použitý, sa vygenerujú tri krátke akustické signály.
Parameter nastavený na [ OFF ] umožňuje vypnúť túto signalizáciu vo všetkých unifónoch.

zoznam parametrov

## [ CEr ] - Potvrdenie použitia nesprávneho kódu zámku

V prípade použitia nesprávneho kódu sa v unifóne namontovanom v byte, ktorého číslo chcel niekto použiť na otvorenie dverí, vygenerujú dva dlhé akustické signály. Pre obyvateľov je to signál, že pravdepodobne sa niekto pokúša odhaliť kód zámku. Táto možnosť umožňuje vypnúť signalizáciu vo všetkých unifónoch.
Parameter nastavený na [ OFF ] umožňuje vypnúť túto signalizáciu vo všetkých unifónoch.

zoznam parametrov

## [ ibE] - Zapnutie/vypnutie obsluhy elektronických kľúčov

V sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie kódového zámku ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] predvolená hodnota parametra [ ibE ] je [ ON ] - funkcia kódový zámok je zapnutý pre všetkých užívateľov.

zoznam parametrov

## [ ibA] - Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi.

V systéme je možné registrácia elektronických kľúčov od užívateľov. Nastavenie parametra [ ibA ] na [ ON ] v [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie kódového zámku ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] užívateľom umožňuje registrovať nové elektronických kľúčov od užívateľa menu.

zoznam parametrov

## [nbL ] - Číslo bloku pre zapojenie s hlavnou elektronickou kazetou H

Tento režim sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Tento režim umožňuje, aby sa opakovali rovnaké čísla bytov v rôznych budovách.
Hodnota [ nbL ] sa môže opakovať v systémoch vedľajších pod podmienkou, že tieto systémy obsluhujú iné logické čísla unifónov.
Nastavenie hodnoty väčšej ako nula v elektronickej kazete obsluhujúcej vedľajšie vchody spúšťa režim číslovania budovy. Aby tento režim pracoval správne, treba v elektronickej kazete, ktorá obsluhuje hlavný vchod zapnúť režim číslovania budov.
Aby mohlo fungovať spojenie s ľubovoľným bytom v konkrétnom vchode, musí sa pred číslo bytu pripojiť číslo, ktoré sa vopred určilo.

zoznam parametrov

## [ Pnu ] - Presun rozsahu

Nastaviť hodnotu parametra na hodnotu väčšiu ako nula umožňuje Režim číslovania s posunom rozsahu.
V tomto režime, fyzický číslo uniphone (programovateľné jumpera) sa nezhoduje s logickým číslom.
Toto číslovanie režim sa používa pre byty čísiel vyšší ako 255.

logické číslo = fyzické číslo + posunutý rozsah
Príklad:
V objekte budú obsluhované domovým telefónom byty s číslami 301...310.
V unifónoch sa naprogramujú fyzické čísla týmto spôsobom: v byte číslo 301 sa naprogramuje číslo 1, v 302 číslo 2 atď.
Potomurčí parameter [ Pnu ] na hodnotu 300.
Po vykonaní týchto činností a vyťukaní na klávesnici čísla 301 bude vyzváňať unifón, v ktorom bolo naprogramované fyzické číslo 1, po vyťukaní čísla 302 zazvoní unifón, v ktorom bolo naprogramované číslo 2 atď.

zoznam parametrov

## [ LPi ] - Počet bytov na poschodí

Nastaviť hodnotu parametra na hodnotu väčšiu ako nula umožňuje Režim hotelového číslovania.
Tento režim je určený pre budovy, v ktorých sa číslo izby (bytu) začína číslom, ktoré zodpovedá poschodiu, na ktorom sa byt nachádza (najmä hotely, ubytovne, internáty atď.).
Fyzické číslo unifónu sa vypočíta podľa vzorca:

fyzické číslo = P * LL + XX
P - číslo poschodia,
LL - počet bytov na jednom poschodí (hodnota parametru [ LPi ]),
XX – číslo bytu na poschodí, rozsahom od 1 až po [ LPi ])

zoznam parametrov

## [LLo ] - Rozsah obsluhovaných čísel, dolná hranica

Parameter umožňuje určiť hranicu čísel, ktoré sú obsluhované domovým telefónom. Vyťukanie čísla mimo tohto rozsahu spôsobí, že na displeji sa objaví nápis [ OFF ].
Obmedzenie rozsahu sa odporúča najmä v prípade domofónov v viacvchodovej verzii. To vylučuje, že je potrebné presmerovať neexistujúci čísla.
UPOZORNENIE!
Tiež je potrebné venovať pozornosť tomu, aby [ LLo ] < [ LHi ]. V opačnom prípade vyťukanie ľubovoľného čísla bude mať za následok ukázane nápisu [ OFF ].

zoznam parametrov

## [LHi ] - Rozsah obsluhovaných čísel, horná hranica

Parameter umožňuje určiť hranicu čísel, ktoré sú obsluhované domovým telefónom. Vyťukanie čísla mimo tohto rozsahu spôsobí, že na displeji sa objaví nápis [ OFF ].
Obmedzenie rozsahu sa odporúča najmä v prípade domofónov v viacvchodovej verzii. To vylučuje, že je potrebné presmerovať neexistujúci čísla.
UPOZORNENIE!
Tiež je potrebné venovať pozornosť tomu, aby [ LLo ] < [ LHi ] . V opačnom prípade vyťukanie ľubovoľného čísla bude mať za následok ukázane nápisu [ OFF ].

zoznam parametrov

## [ LdP ] - Presmerovanie neobsluhovaných čísel

Hodnota parametra určuje logické číslo, na ktoré budete presmerovaný čísla podporované.

zoznam parametrov

## [ Ld1 ]... - Dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu 1 ...

Dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu
Parametre [Ld1]- [Ld4] bude pripojené ako logické číslo k unifónu s fyzickým číslom: 251...254.
Pre čísla môžete individuálne definovať ľubovoľný počet logických 1...9998, po výbere, ktorý bude podávať správy uniphone.

# Rozdelená podľa tém

## Číslovanie vlastnosti

Domový telefón štandardne obsluhuje čísla v rozsahu 1...255 (normálny režim), avšak často sa stáva, že nastáva potreba obsluhy bytov s väčšími číslami alebo číslami z iného rozmedzia. Preto sú vytvorené tri typy číslovania:

- Režim číslovania s posunom rozsahu
- Režim hotelového číslovania
- Režim s číslovaním budovy

### Fyz. č. unifonu

V unifóne sa programuje fyzické číslo. Každé číslo z rozsahu 1...255 môžeme vytvoriť ako súčet čísel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ak niektoré z čísel je potrebné pre vytvorenie požadovaného súčtu, ktorý vytvorí požadované číslo, tak sa na potrebnej polohe založí jumper. V opačnom prípade sa jumper odstráni.

### Normálny režim

V tomto normálnom režime sa fyzické číslo unifónu (programované jumperami) kryje s logickým číslom (pod ktorým sa ozýva unifón po vyťukaní čísla na klávesnici). Tento režim je nastavený výrobcom domového telefónu.

### Režim číslovania s posunom rozsahu

V tomto režime číslovania sa fyzické číslo unifónu (programované jumperami) nekryje s jeho logickým číslom (pod ktorým zvoní unifón po vyťukaní čísla na klávesnici).
Tento režim sa používa pri obsluhe bytových jednotiek vyšších ako 255.
Fyzické číslo unifónu sa vypočíta podľa vzorca:

logické číslo = fyzické číslo + posunutý rozsah
Tento režim číslovania sa zapája vtedy, keď sa nastavujú hodnoty parametru [ Pnu ] na hodnoty väčšie ako nula.
Príklad:
V objekte budú obsluhované domovým telefónom byty s číslami 301...310.
V unifónoch sa naprogramujú fyzické čísla týmto spôsobom: v byte číslo 301 sa naprogramuje číslo 1, v 302 číslo 2 atď.
Potom určí parameter [ Pnu ] na hodnotu 300.
Po vykonaní týchto činností a vyťukaní na klávesnici čísla 301 bude vyzváňať unifón, v ktorom bolo naprogramované fyzické číslo 1, po vyťukaní čísla 302 zazvoní unifón, v ktorom bolo naprogramované číslo 2 atď.

### Režim hotelového číslovania

Tento režim je určený pre budovy, v ktorých sa číslo izby (bytu) začína číslom, ktoré zodpovedá poschodiu, na ktorom sa byt nachádza (najmä hotely, ubytovne, internáty atď.).
Fyzické číslo unifónu sa vypočíta podľa vzorca:

fyzické číslo = P * LL + XX
P - číslo poschodia,
LL - počet bytov na jednom poschodí (hodnota parametru [ LPi ]),
XX – číslo bytu na poschodí, rozsahom od 1 až po[ LPi ])

Tento režim číslovania sa zapája vtedy, keď sa nastavujú hodnoty parametru [ LPi ] na hodnoty väčšie ako nula.

### Režim s číslovaním budovy

Tento režim sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Tento režim umožňuje, aby sa opakovali rovnaké čísla bytov v rôznych budovách.
S cieľom získať spojenie s byt z vonkajšej panel pri hlavnom vchode jeden by mal v prvom rade výber budovy číslo a potom - byt číslo.
To je v kazete elektroniky (U), nastavte parameter [ nbL ] na hodnotu väčšiu ako nula a v kazete (H), parameter [ NbL ] na [ ON ]. Hodnota [ nbL ] sa môže opakovať v systémoch vedľajších pod podmienkou, že tieto systémy obsluhujú iné logické čísla unifónov.

### Dodatočné čísla

Dodatkové číslo, mimo obsluhovaného rozsahu čísel.
Pre každé z týchto čísel môžeme jednotlivo zadefinovať ľubovoľné číslo z rozsahu od 1 až po 9998, po výbere, ktorý bude podávať správy uniphone. Číslo, ktoré bude nastavené ako hodnota parametru [ Ld1 ]...[ Ld4 ] bude pripojené ako logické číslo k unifónu s fyzickým číslom 251 ...254.

### Rozsah obsluhovaných čísel

[ LLo ] - Rozsah obsluhovaných čísel, dolná hranica
[ LHi ] - Rozsah obsluhovaných čísel, horná hranica
Od výrobcu je nastavená obsluha všetkých čísel bytov. Ak bude nastavené obmedzenie (Parametre [ LLo ] a [LHi ] ), tak vyťukanie čísla mimo tohto zvoleného rozsahu spôsobí vysvetlenie nápisu [ OFF ]. To vylučuje, že je potrebné presmerovať neexistujúci čísla.
Tiež je potrebné venovať pozornosť tomu, aby [ LLo ] < [ LHi ]
Obmedzenie sa nastavuje pre fyzické čísla, nie logické!
Výrobcom je nastavený rozsah 1...250.

### Presmerovanie neobsluhovaných čísel

Na číslo unifónu, ktoré bude nastavené ako hodnota parametra [ LdP ] budú presmerované všetky čísla, ktoré nie sú obsluhované domovým telefónom CD-2502

zoznam parametrov

## Kód zámku - Kódový zámokowy

Ku každému číslu bytu je priradený jeden štvorčíslený kód, definovaný v procese výroby domového telefónu. Tento kód môže byč zmenený inštalujúcou osobou alebo obyvateľom (pokiaľ táto možnosť nebude zablokovaná - parameter [ CEd ]).
Kód zámku sú deklarované v kazete podriadená

### Zmena kódov kódového zámku

V sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] môžete zmeniť jednotlivé kódy zámku.
UPOZORNENIE!
V záujme súčasných systémov - program neumožňuje obnovenie prednastavených hodnôt kódového zámku
Táto funkcia umožňuje vygenerovať správny kód zámkový systém inej osoby. Preto obnovenie prednastavených hodnôt kódového zámku je možné len z elektronických postupov kazetu konfiguráciu.

### Kód zámku pre inštalátora

Neexistuje žiadny prideľuje číselný kód kódovaný zámok určený pre administrátorov, alebo špeciálne kódy. Môže byť použitý na tento účel dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu alebo iné číslo uniphone, ktorý nie je používaný obyvateľmi. Takéto uniphone nie nevyhnutne fyzicky existovať.

### Možnosti kódového zámku pre individuálne obyvatelia

parameter [Kódový zámok.] definuje možnosti kódového zámku pre individuálne obyvatelia:

- [ - ] - Vyp. - kódový zámok je vypnutý
- [ A ] - Aktívne - kódový zámok je zapnutý, obyvateľ nemôže meniť kód a ani registrovať elektronické kľúč
- [ E ] - Akt.+Zmena - kódový zámok je zapnutý, obyvateľ môže meniť kód a registrovať elektronické kľúče

Zmeny vykonané v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ].

zoznam parametrov

## Nepretržité napájanie kamery a osvetlenie panelu

### V čase, keď je naviazívané spojenie

Osvetlenie kamery vo vonkajšom paneli môže byť nastavené v čase, keď je naviazívané spojenie. Výrobcom je nastavený [ EUc ] v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Parametre pracy Centrali ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] na [ OFF ]. Ak majú mať používatelia možnosť pohľadu na obraz z kamery tiež v nocou, tak osvetlenie kamery musí byť nastavené neustále ([ EUc ] = [ ON ]).

### Nastavené neustále

Ak majú mať používatelia možnosť pohľadu na obraz z kamery tiež v nocou, tak osvetlenie kamery musí byť nastavené neustále. V sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Parametre pracy Centrali ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] parameter [ EUc ] na [ ON ].
UPOZORNENIE!
Ani v pripade nastavena osvetlenia kamery neustale, bude zapnutu automaticky cez fotoelement v pripade pocutelnu vonkajsieho svetla.

zoznam parametrov

## Nastavenie otvorenia dverí

### Čas činnosti elektrického otvárača [s]

Čas činnosti elektrického otvárača [ trY ] v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie otvorenia dverí ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Zmena parametrov zadaním čísla ].

### Frekvencia prúdu napájajúceho elektrický otvárač [Hz]

Nastavenie hodnoty [ 0 ] v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie otvorenia dverí ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Zmena parametrov zadaním čísla ] spôsobí, že elektrický otvárač bude napájaný jednosmerným prúdom a bude pracovať bez zvuku. Nastavenie hodnoty ktorá je väčšia ako nula spôsobí, že elektrický otvárač bude vydáva charakteristický zvuk (bučanie)

### Rýchly vstup

Parameter "Rýchly vstup" sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Pre rýchly vstup do bytu v objekte cez hlavný vchod treba vykonať dva prechody cez dvere zabezpečované systémom domového telefónu, obyvateľ musí dvakrát spustiť elektrický otvárač – prvý krát pri hlavnom vchode, druhýkrát pri vedľajšom vchode. Funkcia "Rýchly vstup" eliminuje tejto druhej fáze. Táto funkcia sa aktivuje iba v elektronickej kazete, ktorá obsluhuje vedľajšie vchody. Zmeny vykonané v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie otvorenia dverí ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] - parameter [ Ent ] na 1.

zoznam parametrov

## Nastavenie zvonenia

Cyklus zvonenia sa skladá z niekoľkých častí:

- signál zvonenia:
  - čas generovania jednotlivého tónu [ t1t ] - troch tónov o rozličnej frekvencii F0 (1 kHz), F1 a F2
  - čas generovania signálu [ t1d ]
  - čas prerušenia [ tPA ]
  po striedanie poradie, a
- čas čakania na zdvihnutie slúchadla [ tOC ]

Parametre, ako sú: Č. zvoneniaonków, Č. melódie, Hlasitosť sú stanovené osobitne pre každý uniphone. Avšak Frekvencia signálu F1, F2, Čas generovania signálu, Čas pauzy, Čas čakania na zdvihnutie slúchadla sú rovnaké pre všetky.

### [ t1t ]

Čas generovania jednotlivého tónu [*10ms]
Cyklické tónov o rozličnej frekvencii [ F0 ] (1 kHz), [ F1 ] a [ F2 ] a čas [ t1t ] tvoria jediný signál [ t1d ].

### [ t1d ]

Čas generovania signálu [*10ms]

### [ tPA ]

Čas pauzy *10[ms] po signále [ t1d ]

### [ F1 ]

Frekvencia signálu F1 [*10Hz]

### [ F2 ]

Frekvencia signálu F2 [*10Hz]

### [ tOc ]

Čas čakania na zdvihnutie slúchadla

### Č. melódie

Parameter môže prijať hodnoty z rozsahu 0...7. Hodnotu parametru ovplyvňuje jeden z ôsmych prednastavených tónov zvonenia.

### Hlasitosť

Hlasitosť zvonenia:

- [ C ] - Potichu,
- [ U ] - Stredne,
- [ G ] - Nahlas,
- [ N ] - Stúpajúce.

### Č. zvonenia

Domový telefón umožňuje nastavienie počtu zvonení, ktoré budú vygenerované po stlačení zvončeka. Používateľ môže nastaviť od 1 po 8 zvonení.

zoznam parametrov

## Ovládanie elektrický otvárač

Možnosti ovládanie elektrický otváračpre individuálne obyvatelia:

- [-] blokovanie - Nedá sa ovládať elektrický otvárač unifónom (monitorom)
- [ U ] - iba U - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri vedľajšom vchode U
- [ H ] - iba H - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri hlavnom vchode H
- [ A ] - U+H - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač pri hlavnom a vedľajšom vchode

zoznam parametrov

## Blokovať užívateľa

Ak z rôznych dôvodov, je nutné zablokovať konkrétne uniphone môže znížiť jeho právomoci.

### Ovládanie elektrický otvárač

Vylúčenie otáčania zámku zmenou parametra [ Autorizácia ] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na [-] -blokovanie.
Možnosti ovládanie elektrický otváračpre individuálne obyvatelia:

- [ A ] - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač pri hlavnom a vedľajšom vchode [ U + H ],
- [ H ] - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri hlavnom vchode [ H ],
- [ U ] - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri vedľajšom vchode [ U ]

Obyvateľ môže zmeniť oprávnenia cez vstupné a vykonávať zmeny v Užívateľské menu

### Unifón spĺňa úlohu zvonenia. Unifón vyzváňa, ale nie je možné viesť rozhovor ani ovládať elektrický otvárač.

Blokovať možnosti viesť rozhovor – unifón spĺňa úlohu zvonenia. Unifón vyzváňa, ale rozhovor je nemožné, len elektrický otvárač ovládanie. Zámok po zmene parametra [ Režim ] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na [ d ] - Zvonček
Obyvateľ môže zmeniť oprávnenia cez vstupné a vykonávať zmeny v Užívateľské menu

### Blokovať unifóna

Blokovať unifóna (blokovanie unifóna, blokovanie elektrický otvárača, nie je možné viesť rozhovor) - zmena [ Režim ] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na [ - ] - Vyp.
Obyvateľ NE môže zmeniť oprávnenia cez vstupné a vykonávať zmeny v Užívateľské menu .

zoznam parametrov

## Režim unifonu

- [ - ] - Vyp. - Blokovať unifóna
- [ d ] - Zvonček - Unifón spĺňa úlohu zvonenia. Unifón vyzváňa, ale nie je možné viesť rozhovor ani ovládať elektrický otvárač.
- [ A ] - Aktívne - Aktívny unifón. Unifón bude zvoniť, možno viesť rozhovor s obyvateľom a ovládať elektrický otvárač

Zmeny vykonané v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ].

zoznam parametrov

## Identifikátory (kľúče)

Domový telefón CD-2502 môže obsahovať čítačku elektronických kľúčov. V domovom telefóne sa rozlišujú tri druhy kľúčov:

- Servisné kľúče umožňujú zmenu konfigurácie domového telefónu,
- špeciálne kľúče sú určené pre pracovníkov pošty, správcov atď.
- obyčajné kľúče, ktoré používajú obyvatelia.

Kľúče sa registrujú aj na hlavnom a aj na vedľajšom vchode. Pri hlavnom vchode sa nemôže registrovať kľúč, ktorý je určený na otváranie jednotlivých bytov. Obyvatelia môžu registrovať svoje vlastné elektronické kľúče potom, čo táto možnosť - zmeniť parameter [ ibA] na [ ON ].

- Zapnutie obsluhy elektronických kľúčov
  parameter [ ibE] je štandardne nastavený na [ ON ] - kazeta umožňuje používať elektronické kľúče.
- Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi
  Nastavenie hodnoty parametru [ ibA] na [ ON ] umožňuje používateľom registráciu nových elektronických kľúčov z úrovne užívateľského menu.

### Pridať

ISD-02 interface allow registration electronic keys in electronic cassette, addition of keys with attributing to apartment, addition on the selected item in memory, and copying keys ( all or whole section) from one electronic cassette to other, or saving settings in file. Using program ISD-02 it is possible to write and read data to the table to / from a file with the extension *.tm, that is so after programmed keys in one electronic cassette it is easily to copy it to another located in the system (for example, to copy from subordinate entrance cassette tapes to main entrance cassette). To save the table select in section[Elektronický kľúč - Identifikátory ] he area you want to copy and press the right mouse button and choose [ Uložiť do súboru ], and give it a name. To load data into an table, press the right mouse button in the line of the table and choose [ Importovať zo súboru ].
UPOZORNENIE!
The data that we import from the file will be inserted into the cell line which pointed out. Data in the table will be replaced data imported from the file.
Príklad:
In file is 12 keys, if we paste them from position 100 then data from positions 100-111 will be deleted and replaced by new.
Besides addition keys by installing specialist it is possible addition keys by users after setting parameter [ ibA] to [ ON ].

Tento program vám umožní pridať:

#### Jedenego identifikátor (kľúč)

If you want to add one electronic key, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Pridať ] and apply key to the reader ISD. The Výrobné číslo of electronic key will bereading and show in the box [Výrobné číslo]. This key will be add to first free position. If this key was earlier registrated it will not be add – line with this particular key will be highlighted.

#### Niekoľko kľúčov súčasne

If you want to add several keys at once, then choose [ Pridať ] and apply all keys successively to the reader ISD. They will be successively added to the first free position.

#### Do bytu

If you want to add one electronic key to particular flat, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Pridať do bytu ], write number of this flat and apply key to the reader ISD. Electronic key will be add to first free position.

#### Na pozíciu

If you want to add one electronic key to particular position, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] :

- select the position of the cursor,
- choose [ Pridať na pozíciu ]
- apply key to the reader ISD.

### Overenie kľúča

#### Kontrola, či je priložený identifikátor (elektronický kľúč) už zaregistrovaný v databáze.

If you want to verify that the key is already registered in the system - in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Overte kľúč ] and apply key to the reader ISD. If this key was earlier registrated line with this particular key will be highlighted.

#### Overenie kľúč je už registrovaný v byte.

If you want to verify that the key is already registered in specific flat - write number of this flat and choose [ Nájsť byt ]. In box [ Pozícia ] will be specify numbers of positions where is this number of flat. After mark this position and double pressing of left button on mouse line with this particular flat will be highlighted.

### Registrácia jeden kľúč v niekoľkých elektronických kazetách

There is possibility of addition one key to several electronic cassette (eg. several subordinate entrances and one main entrance, or only to subordinate entrances). For postmen, administration etc. aside an area designated numbers 1000-1019, which can select and save the file, and during programming other electronic cassette import selected area table to area designed for special keys used by postmen, administration etc. in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ].

### Odstránenie kľúča

Deleting the key from memory will take place after marking line with key and pressing on the keyboard 'Delete'. Deleting all keys from memory will take place after marking any cell in the table and pressing at the same time 'ctrl' and 'a'on the keyboard and next 'Delete'.

zoznam parametrov

###### v1.0 (11-05-2011)