EC 3100 H v70

# Параметры

-     Серийный номер

-     Пароль администратора

-     Идентификатор данных центрального блока

-     Идентификатор объекта / Адрес установки

-     Kод PIN Панели

-     [EtYP] - Режим работы центрального блока

-     [EnAu] - Разрешение на звук клавиатуры.

-     [ tonY] - Многотонный звук клавиатуры

-     [ tOc  ] - Время ожидания центрального блока на начало разговора [сек]

-     [  tro  ] - Maксимальная длительность разговора [сек]

-     [  t1t  ] - Длительность одиночного тона

-     [ t1d  ] - Длительность одиночного сигнала звонка

-     [ tPA  ] - Длительность интервала между звонками

-     [  F1   ] - Частота сигнала

-     [  F2   ] - Частота сигнала

-     [  trY  ] - Длительность действия электрозащёлки

-     [ CoEn] -Разрешение на действие секретного замка

-     [ ibEn] - Разрешение на обслуживание идентификаторов (ключей)

-     [ ibAd] - Разрешение на добавление идентификаторов (ключей) жильцами

-     [ NrbL] -  Порядок нумерации блоков

# Идентификаторы (ключи)

-     Добавление

-     Проверка идентификатора (ключа)

-     Стирание идентификатора (ключа)

# Разделы разделенные на тематические группы

-     Нумерация квартир

-     Kоды замка – Секретный замок

-     Параметры вызова

-     Блокировка пользователя

-     Идентификаторы (ключи)

## Серийный номер

Единственный серийный номер процессора, согласно которому вычисляется таблица кодов секретного замка в кассете с электроникой. Он напечатан на этикетке процессора. Существует возможность его редактирования, что является пригодным например в случае изменения типа кассеты с электроникой из версии U на H. Может приобретать значения из диапазона 0000 – 9999. Если номер содержит цифру 0, её также следует ввести.
Изменение параметра можно провести в закладке [ Параметры – разделенные по группам согласно функциональности ].

список параметров

## Пароль администратора

Подразумеваемый пароль администратора – это серийный номер процессора напечатанный на этикетке процессора.
Существует возможность его редактирования в программе ISD-02. Может приобретать значения из диапазона 0000 – 9999. Если пароль содержит цифру 0, её также следует ввести.
ВНИМАНИЕ!
Потеря пароля вызовёт, что без интерфейса ISD-02 и программы ISD-02 не существует возможность его восстановления и необходимым будет возвращение к подразумеваемым установкам кассеты с электроникой, что связано с потерью всех введённых установок.
Пароль администратора можна изменять в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности ].

список параметров

## Идентификатор данных центрального блока

Cпециальный идентификатор, который осуществляет идентификацию типа домофонной системы, версии программного обеспечения процессора и режима работы кассеты с электроникой ( U или H ). Благодаря ему во время извлечения данных из запоминающего устройства , программа ISD-02 сама проводит идентификацию, из которого центрального блока были импортированы данные.
ВНИМАНИЕ!
Во время каждого процесса импорта данных их запоминающего устройства следует обращать внимание на то, определила ли программа правильно тип центрального блока. В случае ошибочного отсчёта надо самостоятельно установить параметр [ Идентификатор данных центрального блока ].

Определение метода кодирования информации:

- первая цифра обозначает режим работы кассеты
  - 0 – подчинённая кассета ( U ),
  - 1 – главная кссета ( H ),
- две последующие цифры определяют вид системы
  - 52 – система CD-2502
  - 31 – система CD-3100
- две последние цифры обозначают версию программного обеспечения микроконтроллера – например 65, 66, и т.п.

список параметров

## Идентификатор объекта / Адрес установки

Aдрес или название объекта, в котором установлена кассета с электроникой . Параметр вводится для того, чтобы облегчить идентификацию данных и файлов в будущем.
Наименование может состоять из 20 знаков.
В момент записи данных в файлы, значение этого поля будет находиться в подразумеваемом наименовании файла – например

3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Идентификатор объекта / Адрес установки можно изменять в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности ].

список параметров

## Kод PIN Панели

Kод, который надо ввести однократно в наружной панели, для того чтобы можно было им воспользоваться.
Изменения вводятся в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности]. [ Параметры – разделенные на группы по функциональности ].

список параметров

## [EtYP] - Режим работы центрального блока

Параметр определяющий режим работы кассеты с электроникой:

- 0 – подчинённая - U
- 1 - главная - H

В системе с иерархией подъездов различаем два вида подъездов: главный подъезд и подчинённый подъезд.
Система CD-3100 имеет возможность обслуживать один главный подъезд и максимально 64 подчинённые подъезда.
Из главного подъезда можно установить связь с каждой квартирой в любом здании или лестничной клетке.
Используя панель находящуюся у входа в лестничную клетку (подчинённый подъезд) можно установить связь только с квартирами, находящимися в данной лестничной клетке. Панели находящиеся возле подчинённых подъездов могут испльзоватся независимо.
Подразумительно, кассета с электроникой работает в режиме работы U и обслуживает подчинённый подъезд.

ВНИМАНИЕ !
Параметр является нередактируемым! Для того, чтобы изменить режим работы кассеты с электроникой – смотрите Meню/Руководство пункт Изменение режима работы центрального блока.

список параметров

## [ EnAu] - Разрешение на звук клавиатуры.

Если параметр принимает значение [ Вкл ], тогда набор любово символа на клавиатуре сигнализируется коротким звуковым сигналом, слышимым в громкоговорителе панели.

список параметров

## [ tonY] - Многотонный звук клавиатуры

Если параметр принимает значение [ Вкл ], тогда набор любого символа на клавиатуре может (в зависимости от установки параметра [ EnAu ]) сигнализироватся коротким звуковым сигналом, слышимым в громкоговорителе панели, причём каждая клавиша будет производить иной звук.

список параметров

## [ tOc] - Время ожидания центрального блока на начало разговора [сек]

Это время в секундах считаемое с момента окончания звонка вызова, в течение которого пользователь может принять вызов.

список параметров

## [ tro] - Maксимальная длительность разговора [сек]

Продолжительность разговора ведённого между пользователем и панелью.
После истечения зафиксированного предела времени , разговор прекратится автоматически кассетой с электроникой.

список параметров

## [ trY] - Длительность действия электрозащёлки [сек]

Время подачи напряжения питания на зажимы электрозащёлки.

список параметров

## [ CoEn] - Разрешение на действие секретного замка

Установление значения параметра [ CoEn ] на [ Выкл. ] вызовёт выключение функции секретного замка для всех пользователей, независимо от индивидуальных установок для отдельных квартир.
Если [ CoEn ] принимает значение [ Вкл. ] , тогда можно индивидуально заблокировать редактирование секретного замка жильцами в закладен [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] устанавливая значение параметра Секретный замок на "[-] - Выключен".

список параметров

## [ ibEn] - Разрешение на обслуживание идентификаторов (ключей)

В закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности Рабочие параметры секретного замка ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] параметр [ ibEn ] установлен подразумевательно на [ Вкл.] , то есть обслуживание идентификаторов (ключей) включено.

список параметров

## [ ibAd] - Разрешение на добавление идентификаторов (ключей) жильцами

Система создаёт возможность регистрирования идентификаторов - электронных ключей пользователями. Установление значения этого параметрa [ ibAd ] на [ Вкл. ] в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности Рабочие параметры секретного замка ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] даёт возможность регистрирования новых идентификаторов пользователей с уровня меню пользователя.

список параметров

## [NrbL ] - Порядок нумерации блоков

Порядок нумерации с нумерацией здания можно применять только в домофонных системах с иерархией подъездов (главный подъезд и подчинённые подъезда).
Он позволяет повторять нумерацию квартир в разных зданиях.
Установление значения параметра на [ Вкл.] вынуждает указание номера блока (здания) перед номером квартиры.
Для того, чтобы этот порядок функционировал правильно, в кассетах с электроникой обслуживающих главныные подъезда надо установить значение параметра [ nbL ] на значение выше нуля.
Для того, чтобы установить связь с квартирой из наружной панели в главном подъезде надо в первую очередь набрать на клавиатуре номер здания, а затем – номер квартиры.

список параметров

# Разделы разделенные на тематические группы

## Нумерация квартир

Kaссета с электроникой может как стандарт обслуживать номера из диапазона 1...255 (нормальный рабочий режим), однако очень часто появляется необходимость обслуживания квартир с большими номерами, или с номерами из более широкого диапазона. На это позволяют разные порядки нумерации:

- порядок нумерации со смещением диапазона
- пордядок нумерации в гостиницах
- порядок нумерации с нумерацией здания

### Физический номер переговорного устройства

Это номер переговорного устройства из диапазона 1-255 программируемый с помощью перемычки.

### Логический номер перговорного устройства

Это номер, который надо набрать на клавиатуре для того, чтобы установить связь с данным переговорным устройствлм - номер переговорного устройства в логике домофонной системы. Диапазон значений логического номера - 1...9998.

### Нормальный порядок

В нормальном порядке физический номер переговорного устройства (программируемый с помощью перемычек) соответствует логическому номеру. Это подразумеваемый режим работы кассеты с электроникой, который можно изменить активируя любой из остальных порядков нумерации.

### порядок нумерации с нумерацией здания

Порядок нумерации с нумерацией здания можно применять только в домофонных системах с иерархией подъездов (главный подъезд и подчинённые подъезда). Это позволяет повторять нумерацию квартир в разных зданиях.
Для того, чтобы установить связь с квартирой из наружной панели в главном подъезде надо в первую очередь набрать на клавиатуре номер здания, а затем – номер квартиры.
Для того, чтобы включить этот порядок нумерации, в кассете с электроникой обслуживающей подчинённый подъезд надо установить параметр [ nbL ] (номер блока) на значение выше нуля, а в главной кассете с электроникой параметр [ NrbL ] на значение [ Вкл. ].
Значения [ nbL ] могут повторяться в подчинённых системах при условии, что эти системы обслуживают другие логические номера переговорных устройств.

список параметров

## Kоды замка – Секретный замок

Каждому номеру квартиры присвоен один четырёхзначный код, предварительно определённый в процессе продукции домофона, которым можно воспользоваться с целью открытия двери. Для активирования кодов секретного замка надо установить значение параметра [ CoEn ] на [ Вкл. ].
Этот код может изменятся монтажником или жильцом (если такая возможность не будет блокирована - параметр [ CoEd ]).
Коды секретного замка заявляются только в подчинённой кассете.

список параметров

## Параметры вызова

Вызов из панели состоит из нескольких частей:

- сигнала вызова – заявленной кратности параметров:
  - длительности одного тона [ t1t ] - переменно повторяемых тонов частотой F0 (1 кГц), F1 и F2
  - длительности одного сигнала [ t1d ]
  - длительности перерыва между последующими звонками (если их будет больше, чем один) [ tPA ]
  наступающих переменно, а также
- длительности ожидания на поднятие трубки переговорного устройства [ tOC ]

Такие параметры как: количество звонков, номер мелодии, громкость звонка устанавливаются для каждого переговорного устройства отдельно. В свою очередь, частота тонов звонка вызова, длительность одного сигнала, длительность перерыва, длительность ожидания на поднятие трубки переговорного устройства являются одинаковыми для всех квартир присвоенных данной кассете с электроникой.

### [ t1t ]

Длительность одиночного тона [*10мсек]
Переменно повторяющиеся тоны частотой [ F0 ] (1 кГц), [ F1 ] и [ F2 ] образуют одиночный сигнал [ t1d ].

### [ t1d ]

Длительность одиночного сигнала звонка [*10мсек]
Переменно повторяющиеся тоны частатой [ F0 ], [ F1 ] и [ F2 ]и длительностью [ t1t ]

### [ tPA ]

Длительность интервала между звонками *10[мсек]

### [ F1 ]

Частота сигнала F1 [*10Гц]

### [ F2 ]

Частота сигнала F2 [*10Гц]

### [ tOc ]

Длительность ожидания центрального блока на начало разговора

### [Sybr]

Сигнализация номера ворот, с которых наступил вызов.
В случае вызова из подчинённого подъезда домофон может сигнализировать звуком номер подъезда, из которого наступил вызов. Номер сигнализируется коротким звуковым сигналом после каждого цикла вызова.

список параметров

## Идентификаторы (ключи)

Панель CD-3100 может оснащатся считывающим устройством для электронных ключей. Различаем три вида ключей:

- сервисные ключи, позволяющие на вход в установочные процедуры и изменение рабочих установок кассеты,
- специальные ключи предназначенные дла сотрудников почты, администрации и т.п.
- обычные ключи, которыми пользуются жильцы.

Ключи надо регистрировать как в главном подъезде, так и в подчинённом подъезде. В главном подъезде невозможно регистрировать ключи присвоенные данной квартире. Жильцы могут регистрировать собственные электронные ключи после предыдущего активирования такой же возможности – изменение параметра [ ibAd] на [Вкл.].

- Включение обслуживания ключей
  Параметр [ ibEn] устанавливается подразумительно на [Вкл.] т.е. обслуживание идентификаторов (ключей) включено. В другом случае, в каждой кассете надо активировать эту функцию.
- Разрешение на добавление идентификаторов (ключей) жильцами
  Система позволяет регистрировать идентификаторы (ключи) пользователями путём установления параметра [ ibAd] на [Вкл.]

### Добавление

Считывающее устройство типа ISD позволяет вводить в запоминающее устройство кассеты с электроникой идентификаторы (ключи), присвоивать их определённым квартирам, на определённой позиции, а также копировать ключи ( все или из определённой группы) с одной кассеты в другую, или записывать установки данной кассеты в форме файла на диске. Программа позволяет записывать и считывать данные из таблицы в/из файла с расширением *.tm, благодаря чему простым способом можно после запрограммирования ключей в одной кассете, переписать их в другую кассету, находящуюся в рамках системы (например, копировать их из подчинённой кассеты в главную кассету). Для того, чтобы записать таблицу, надо выделить в закладке [Идентификаторы (ключи)] область, которую хотим копировать, нажать на ней правую кнопку мыши и выбрать [ Запись в файл ], а затем присвоить ему наименование. Для того, чтобы передать данные в таблицу, надо нажать правой кнопкой мыши на данную строку таблицы и выбрать [ Импорт из файла ].
ВНИМАНИЕ !
Данные, которые хотим импортировать из файла, будут вклеиватся с той строки, ячейку которой мы выделили. Данные содержащиеся в таблице будут замещены данными, импортированными из файла.
Пример:
Если в файле находилось 12 номеров ключей, то если вклеим их с 100-ой позиции, тогда данные находящиеся на позиции 100-111 будут стёрнуты и замещены новыми.
Кроме добавления ключей типа TM монтажником, возможным является предоставление таких прав также жильцам. Для этого надо впервые активировать эту функцию устанавливая параметр [ ibAd] на [Вкл.].

Программа позволяет добавлять:

#### Один идентификатор (ключ)

Если хотим добавить идентификатор, в закладке [Идентификаторы (ключи)] надо нажать [ Добавление ] и прикоснуть идентификатор к считывающему устройству. После прикосновения идентификатора к считывающему устройству будет считан его серийный номер, который будет высвечиватся в окне. Он будет добавлен на первой свободной позиции. Если данный ключ уже зарегистрирован, тогда он не будет добавлен – зато будет подсвечиватся строка, в которой уже записано данный идентификатор.

#### Несколько ключей одновременно

Если хотим добавить несколько ключей одновременно, тогда надо нажать кнопку [ Добавление ] и прикосать к считывающему устройству типа ISD все идентификаторы по очереди. Они по очереди будут добавлятся на первых свободных позициях.

#### На позиции

Если хотим добавить идентификатор на определённой позиции, надо в закладке [Идентификаторы (ключи)] последовательно:

- выделить позицию с помощью курсора,
- нажать [ Добавление на позиции ]
- прикоснуть идентификатор к считывающему устройству типа ISD.

### Проверка идентификатора (ключа)

#### Проверка зарегистрирован ли идентификатор уже в системе

В случае, когда хотим проверить, зарегистрирована ли уже таблетка в запоминающем устройстве, надо в закладке [Идентификаторы (ключи)] нажать [ Проверка ключей ] и прикоснуть идентификатор к считывающему устройству типа ISD. Если он был уже раньше добавлен, тогда данная строка будет подсвечиватся.

### Один идентификатор (ключ) для нескольких центральных блоков

Существует возможность записи одного ключа в нескольких центральных блоках (например, в одном главном и в нескольких подчинённых). Для большей чёткости, для лиц обслуживающих здание ( администратор, мусорщик и т.п.) предназначено область обозначенную номерами 1000-1019, которую можно выделить и записать в файле, a затем во время программирования другой кассеты, импортировать из таблицы в закладке [Идентификаторы (ключи)].

### Стирание идентификатора (ключа)

Для того, чтобы стереть ключ из таблицы и в результате – из кассеты с электроникой, надо выделить строку и нажать на клавиатуре компьютера «Delete» («Стирание») . Для того, чтобы устранить все записи в таблице, надо зафиксировать курсор мыши на любой позиции таблицы и нажать одновременно «сarl» и «a», a затем «Delete» («Стирание»).

список параметров

###### v1.0 (24-11-2010)