EC 2502 U v68

# Параметры

-     Серийный номер

-     Пароль администратора

-     Идентификатор данных центрального блока

-     Идентификатор объекта / Адрес установки

-     [EtYP] - Режим работы центрального блока

-     [ EAu ] - Разрешение на звук клавиатуры.

-     [ ton  ] - Многотонный звук клавиатуры

-     [  dJ   ] - dJ

-     [ CAon ] - Постоянное подключение питания и освещения в панели

-     [ CAin ] - Oбслуживание входа видео

-     [ CAtP ] - Промежуток времени [сек] переключения изображения

-     [ 3C   ] - Включение обслуживания трёхзначного дисплея

-     [ tOc  ] - Время ожидания центрального блока на начало разговора [сек]

-     [  tro  ] - Maксимальная длительность разговора [сек]

-     [ t1d  ] - Длительность одиночного сигнала звонка

-     [ tPA  ] - Длительность интервала между звонками

-     [  trY  ] - Длительность действия электрозащёлки

-     [ FrY  ] - Частота напряжения управляющего электрозащёлкой [Гц]

-     [ APo ] - Звуковое подтверждение открывания электрозащёлки

-     [ Ent  ] - Функция «Быстрый вход»

-     [ CEn ] -Разрешение на действие секретного замка

-     [ CEd ] - Разрешение на редактирование кодов секретного замка жильцами

-     [ CPo ] - Звуковая сигнализация правильно введённого кода замка

-     [ CEr  ] - Звуковая сигнализация ошибочно введённого кода замка

-     [ CHA ] - Требование указать код секретного замка во время входа в меню пользователя

-     [  idE  ] - Разрешение на обслуживание идентификаторов (ключей)

-     [  idA  ] - Разрешение на добавление идентификаторов (ключей) жильцами

-     [ nbL  ] - Номер блока для связи с главной кассетой H

-     [ Pnu  ] - Смещение нумерации квартир

-     [ LPi   ] - Максимальное количество комнат (квартир) на этаже в порядке нумерации в гостиницах

-     [ LLo  ] - Минимальный обслуживаемый физический номер переговорного устройства

-     [ LHi  ] - Минимальный обслуживаемый физический номер переговорного устройства

-     [ LdP  ] - Перенаправление необслуживаемых номеров

-     [  Un   ] - Добавочная квартира

# Koды замка / Варианты выбора квартиры

-     Физ. №

-     Лог. №

-     Koд замка

-     № замка

-     Громкость

-     Количество звонков

-     Режим работы

-     Oткр. двери

-     Секретный замок

# Идентификаторы (ключи)

-     Добавление

-     Проверка идентификатора (ключа)

-     Стирание идентификатора (ключа)

# Разделы разделенные на тематические группы

-     Нумерация квартир

-     Kоды замка – Секретный замок

-     Питание Камеры

-     Блокировка  видеосигнала

-     Параметры открывания двери

-     Параметры вызова

-     Aвтоматическое открывание двери

-     Блокировка пользователя

-     Идентификаторы (ключи)

## Серийный номер

Единственный серийный номер процессора, согласно которому вычисляется таблица кодов секретного замка в кассете с электроникой. Он напечатан на этикетке процессора. Существует возможность его редактирования, что является пригодным например в случае изменения типа кассеты с электроникой из версии U на H. Может приобретать значения из диапазона 0000 – 9999. Если номер содержит цифру 0, её также следует ввести.
Изменение параметра можно провести в закладке [ Параметры – разделенные по группам согласно функциональности ].

список параметров

## Пароль администратора

Подразумеваемый пароль администратора – это серийный номер процессора напечатанный на этикетке процессора.
Существует возможность его редактирования в программе ISD-02. Может приобретать значения из диапазона 0000 – 9999. Если пароль содержит цифру 0, её также следует ввести.
ВНИМАНИЕ!
Потеря пароля вызовёт, что без интерфейса ISD-02 и программы ISD-02 не существует возможность его восстановления и необходимым будет возвращение к подразумеваемым установкам кассеты с электроникой, что связано с потерью всех введённых установок.
Пароль администратора можна изменять в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности ].

список параметров

## Идентификатор данных центрального блока

От версии программного обеспечения 6.7 центрального блока EC-2502 , в запоминающем устройстве типа DIP кассеты с электроникой записывется специальный идентификатор, который осуществляет идентификацию типа домофонной системы, версии программного обеспечения процессора и режима работы кассеты с электроникой ( U или H ). Благодаря ему во время извлечения данных из запоминающего устройства , программа ISD-02 сама проводит идентификацию, из которого центрального блока были импортированы данные.
ВНИМАНИЕ!
Во время каждого процесса импорта данных их запоминающего устройства следует обращать внимание на то, определила ли программа правильно тип центрального блока. В случае ошибочного отсчёта надо самостоятельно установить параметр [ Идентификатор данных центрального блока ].

Определение метода кодирования информации:

- первая цифра обозначает режим работы кассеты
  - 0 – подчинённая кассета ( U ),
  - 1 – главная кссета ( H ),
- две последующие цифры определяют вид системы
  - 52 – система CD-2502
  - 31 – система CD-3100
- две последние цифры обозначают версию программного обеспечения микроконтроллера – например 65, 66, и т.п.

список параметров

## Идентификатор объекта / Адрес установки

Aдрес или название объекта, в котором установлена кассета с электроникой . Параметр вводится для того, чтобы облегчить идентификацию данных и файлов в будущем.
Наименование может состоять из 20 знаков.
В момент записи данных в файлы, значение этого поля будет находиться в подразумеваемом наименовании файла – например

3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Идентификатор объекта / Адрес установки можно изменять в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности ].

список параметров

## [EtYP] - Режим работы центрального блока

Параметр определяющий режим работы кассеты с электроникой:

- 0 – подчинённая - U
- 1 - главная - H

В системе с иерархией подъездов различаем два вида подъездов: главный подъезд и подчинённый подъезд.
Система CD-2502 имеет возможность обслуживать один главный подъезд и максимально 64 подчинённые подъезда.
Из главного подъезда можно установить связь с каждой квартирой в любом здании или лестничной клетке.
Используя панель находящуюся у входа в лестничную клетку (подчинённый подъезд) можно установить связь только с квартирами, находящимися в данной лестничной клетке. Панели находящиеся возле подчинённых подъездов могут испльзоватся независимо.
Подразумительно, кассета с электроникой работает в режиме работы U и обслуживает подчинённый подъезд.

ВНИМАНИЕ !
Параметр является нередактируемым! Для того, чтобы изменить режим работы кассеты с электроникой – смотрите Meню/Руководство пункт Изменение режима работы центрального блока.

список параметров

## [ EAu] - Разрешение на звук клавиатуры.

Если параметр принимает значение [ Вкл ], тогда набор любово символа на клавиатуре сигнализируется коротким звуковым сигналом, слышимым в громкоговорителе панели.

список параметров

## [ ton] - Многотонный звук клавиатуры

Многотонный звук клавиатуры
Если параметр принимает значение [ Вкл ], тогда набор любого символа на клавиатуре может (в зависимости от установки параметра [ EAu ]) сигнализироватся коротким звуковым сигналом, слышимым в громкоговорителе панели, причём каждая клавиша будет производить иной звук.

список параметров

## [ dJ] - dJ

Если параметр принимает значение [ Вкл. ], тогда высота тонов очередных клавишей соответствует высоте очередных звуков по гамме.
Длительность звуковых сигналов сигнализирующих набор выбранного символа на клавиатуре эквивалентная продлжительности придерживания символа, но она не долже, чем 1 секунда.
Для того, чтобы данная функция сработала, надо убедиться в том, что параметры [ EAu ] и [ ton ] имеют значение [ Вкл. ]). Параметр является доступным в кассетах с электроникой с программным обеспечением в версии 66 и выше.

список параметров

## [ CAon] - Постоянное подключение питания и освещения в панели

Постоянное подключение питания и освещения в панели

- Режим нормальной работы - [ Выкл. ]
В этом режиме работы как камера, так и освещение наблюдаемого объекта включаются только после того, как начнётся звонок вызова. Контроль изображения из камеры на мониторе невозможный. Это подразумевая установка.
- Режим постянной работы - [ Вкл. ]
В этом режиме работы как камера, так и освещение наблюдаемого объекта постоянно включены.
Если пользователи имеют возможность контроля изображения из камеры не только во время установления связи, а также в любой момент этой связи, параметр должен принимать значение[ Вкл. ].
ВНИМАНИЕ !
Даже в случае установления параметра на значение [ Вкл. ] освещение будет выключаться автоматически с помощью фотоэлемента при условии хорошего наружного освещения.

список параметров

## [ CAin] - Oбслуживание входа видео

Параметр определяет тип обслуживаемого коммутатора CVP и обслуживаемый им вход видеосигнала, употребляемый во время переключения контроля изображения из камер.

- Значение параметра « 0» обозначает обслуживание коммутатора CVP-1.
- Значение параметра выше « 0» обозначает обслуживание коммутатора CVP-2, где отдельные цифры числа ( из диапазона 1-1234) обозначают активирование данного входа видеосигнала в коммутаторе.

Активирование обслуживаемых видеовходов вызывает последовательное переключение в мониторе между отдельными входами сигнала в момент подключения контроля изображения. Переключение будет происходить в известные промежутки времени, определённые параметром [ CAtP]. Пример: [ CAin]= 124 - Определяет переключение изображения из входов:

- 1 - Контроль изображения из камеры в главном подъезде H
- 2 - Контроль изображения из камеры в подчинённом подъезде U
- 4 - дополнительный № 4вход например, изображение из автостоянки..

список параметров

## [ CAtP] - Промежуток времени [сек] переключения изображения

Параметр определяет интервал (промежуток времени) в секундах для переключения изображения между последовательными входами видео и может принимать значения из диапазона 1-10.

список параметров

## [ 3C] - Включение обслуживания трёхзначного дисплея

Параметр должен принимать значение [ Вкл. ] в случае, когда с кассетой с электроникой EC-2502 работает панель с трёхзначным дисплеем старого типа. В противоположном случае сообщения будут деформированы.

список параметров

## [ tOc] - Время ожидания центрального блока на начало разговора [сек]

Это время в секундах считаемое с момента окончания звонка вызова, в течение которого пользователь может принять вызов.

список параметров

## [ tro] - Maксимальная длительность разговора [сек]

Продолжительность разговора ведённого между пользователем и панелью.
После истечения зафиксированного предела времени , разговор прекратится автоматически кассетой с электроникой.

список параметров

## [ trY] - Длительность действия электрозащёлки [сек]

Время подачи напряжения питания на зажимы электрозащёлки.

список параметров

## [ FrY] - Частота напряжения управляющего электрозащёлкой [Гц]

Электрозащёлка питаемая переменным напряжением из трансформатора выдаёт характеристический звук (треск), который часто напоминает звук открываемой двери. Этот параметр позволяет симулировать такую работу электрозащёлки.
Установление значения [ 0 ] сделает возможным питание электрозащёлки постоянным напряжением и бесшумную работу электрозащёлки.
ВНИМАНИЕ !
В случае электромагнитных замков этот параметр должен принимать значение [ 0 ]!

список параметров

## [ APo ] - Звуковое подтверждение открывания электрозащёлки

При включенном параметре открывание замка в двери будет сигнализироватся звуковым сигналом в наружной панели. Для этого надо установить параметр [ APo ] в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности → Параметры открывания двери ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам→ Численные рабочие параметры ].

список параметров

## [ Ent] - Функция «Быстрый вход»

Эта функция употребляется только в системах состоящих из главного подъезда и подчинённых подъездов.
В системах без активированной функции надо два раза звонить данному жильцу и открывать дверь для того, чтобы войти в квартиру (первый раз – в главном подъезде, второй раз - у входа в лестничную клетку). Функция «быстрый вход» исключает вышеприведённый второй этап. Активирование этой функции в переговорном устройстве или на мониторе до открытия двери позволить на то, чтобы набор выбранного номера квартиры для которого активировано данную функцию, автоматически открывал двери в подчинённом подъезде.

список параметров

## [ CEn] - Разрешение на действие секретного замка

Установление значения параметра [ CEn ] на [ Выкл. ] вызовёт выключение функции секретного замка для всех пользователей, независимо от индивидуальных установок для отдельных квартир.
Если [ CEn ] принимает значение [ Вкл. ] , тогда можно индивидуально заблокировать редактирование секретного замка жильцами в закладен [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] устанавливая значение параметра Секретный замок на "[-] - Выключен".

список параметров

## [ CoEd] - Разрешение на редактирование кодов секретного замка жильцами

Подразумительно жильцы имеют возможность изменить код секретного замка в меню пользователя. Установление этого параметра на значение [Выкл.] блокирует эту возможность для всех номеров квартир, независимо от индивидуальных установок.
Если параметр [ CEd ]принимает значение [ Вкл. ] , тогда можно индивидуально заблокировать редактирование секретного замка жильцами в закладен [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] устанавливая значение параметра Секретный замок на "[ E ] - Aкт.+Редактирование".
ВНИМАНИЕ !
Редактирование кодов секретного замка жильцом является возможным толко в подчинённой кассете с электроникой.

список параметров

## [ CPo] - Звуковая сигнализация правильно введённого кода замка

Каждое открытие двери с помощью секретного замка вызывает появление трёх коротких звуковых сигналов в переговорном устройстве, смонтированном в той квартире, код которой был использован для открытия двери.
Этот параметр установленный на [ Выкл. ] позволяет выключить эту сигнализацию во всех переговорных устройствах.

список параметров

## [ CEr ] - Звуковая сигнализация ошибочно введённого кода замка

Введение ошибочного кода секретного замка вызывает появление двух долгих звуковых сигналов в переговорном устройстве, смонтированном в той квартире, код которой пробовано использовать для открытия двери. Это сигнал для жильцов, что по всей вероятности кто-то пытается сломать код секретного замка.
Этот параметр установленный на [ Выкл. ] позволяет выключить эту сигнализацию во всех переговорных устройствах.

список параметров

## [ CHA ] - Требование указать код секретного замка во время входа в меню пользователя

Установление значения параметра на [ Вкл. ] вынуждает указание кода секретного замка для того, чтобы войти в меню пользователя.

список параметров

## [ idE] - Разрешение на обслуживание идентификаторов (ключей)

В закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности Рабочие параметры секретного замка ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] параметр [ idE ] установлен подразумевательно на [ Вкл.] , то есть обслуживание идентификаторов (ключей) включено.

список параметров

## [ idA] - Разрешение на добавление идентификаторов (ключей) жильцами

Система создаёт возможность регистрирования идентификаторов - электронных ключей пользователями. Установление значения этого параметрa [ idA ] на [ Вкл. ] в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности Рабочие параметры секретного замка ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] даёт возможность регистрирования новых идентификаторов пользователей с уровня меню пользователя.

список параметров

## [nbL ] - Номер блока для связи с главной кассетой H

Порядок нумерации с нумерацией здания можно применять только в домофонных системах с иерархией подъездов (главный подъезд и подчинённые подъезда). Это позволяет повторять нумерацию квартир в разных зданиях.
Значения параметра [ nbL ] могут повторяться в подчинённых системах при условии, что эти системы будут обслуживать другие логические номера переговорных устройств.
Значение параметра выше нуля установленное в кассете с электроникой обслуживающей подчинённый подъезд включает порядок с нумерацией здания. Для того, чтобы этот порядок нумерации работал правильно , в кассете с электроникой обслуживающей главный подъезд надо включить порядок нумерации с нумерацией здания.
Для того, чтобы установить связь с квартирой из наружной панели в главном подъезде надо в первую очередь набрать на клавиатуре номер здания, а затем – номер квартиры.

список параметров

## [ Pnu ] - Смещение нумерации квартир

Установление значения параметра на значение выше нуля включает порядок нумерации со смещением диапазона.
В этом порядке нумерации физический номер переговорного устройства (программируемый с помощью перемычек) не соответствует эго логическому номеру.
Этот порядок нумерации используется для обслуживания квартир с логическими номерами выше, чем 255.

логический номер = физический номер + смещение диапазона
Пример :
В объекте надо обслужить квартиры с номерами 301...310.
В переговорных устройствах надо запрограммировать физические номера следующим образом: в квартире 301 номер 1, в квартире 302- номер 2 и т.д.
Потом надо изменить значение параметра [ Pnu ] на значение 300.
После осуществления вышеуказанных операций и после набора номера 301 на клавиатуре позвонит переговорное устройство, в котором зафиксирован физический номер 1, а после набора номера 302 - позвонит переговорное устройство, на котором зафиксирован номер 2 и т.д.

список параметров

## [ LPi ] - Максимальное количество комнат (квартир) на этаже в порядке нумерации в гостиницах

Количество комнат на этаже.
Установление значения параметра на значение выше нуля включает порядок нумерации в гостиницах.
Этот порядок нумерации предназначается для зданий, в которых номер комнаты начинается с цифры отвечающей номеру этажа, на котором данная комната находится (например в гостинице).
Физический номер переговорного устройства вычисляется по нижеуказанной формуле:

физический номер = P * LL + XX
где
P - номер этажа,
LL - количество комнат на одном этаже (значение параметра [ LPi ]),
XX - номер комнаты на этаже (число из диапазона 1 ...[ LPi ])

список параметров

## [LLo ] - Минимальный обслуживаемый физический номер переговорного устройства

Этот параметр позволяет определить диапазон номеров, которые обслуживаются переговорным устройством. Набор номера вне этого диапазона вызовёт появление на дисплее сообщения [ OFF ].
Ограничение диапазона рекомендуется прежде всего в случае переговорного устройства в версии с многими подъездами. Это элиминирует необходимость перенаправления несуществующих номеров.
Следует помнить о том, чтобы [ LLo ] < [ LHi ]. В противоположном случае набор любого номера вызовёт высвечивание на дисплее сообщения [ OFF ].

список параметров

## [LHi ] - Минимальный обслуживаемый физический номер переговорного устройства

Этот параметр позволяет определить диапазон номеров, которые обслуживаются переговорным устройством. Набор номера вне этого диапазона вызовёт появление на дисплее сообщения [ OFF ].
Ограничение диапазона рекомендуется прежде всего в случае переговорного устройства в версии с многими подъездами. Это элиминирует необходимость перенаправления несуществующих номеров.
Это элиминирует необходимость перенаправления несуществующих номеров.
Следует помнить о том, чтобы [ LLo ] < [ LHi ]. В противоположном случае набор любого номера вызовёт высвечивание на дисплее сообщения [ OFF ].

список параметров

## [ LdP ] - Перенаправление необслуживаемых номеров

Значение параметра определяет логический номер, под который будут перенаправляться необслуживаемые номера.
Если данная квартира находится в диапазоне обслуживаемых номеров (параметры [ LLo ] и [ LHi ]) и она выключённая (значение параметра [ Режим работы ] в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] на "[-] - Выключенная") тогда он автоматически будет считаться необслуживаемым.

список параметров

## [ Un ] - Добавочная квартира ...

Добавочный номер вне обслуживаемого диапазона
n — число из диапазона 241...254
Значение параметра определяет логический номер обслуживаемый переговорным устройством с физическим номером n.
Для номеров [ Un ] можно индивидуально определить любой логический номер из диапазона 1...9998, после набора которого будет отвечать данное переговорное устройство.
Если добавочный номер будет соответствовать обслуживаемому номеру, тогда приоритет будет иметь тот физический номер, которому присвоен данный добавочный номер. Это касается также всех индивидуальных установок.

список параметров

# Разделы разделенные на тематические группы

## Нумерация квартир

Kaссета с электроникой может как стандарт обслуживать номера из диапазона 1...255 (нормальный рабочий режим), однако очень часто появляется необходимость обслуживания квартир с большими номерами, или с номерами из более широкого диапазона. На это позволяют разные порядки нумерации:

- порядок нумерации со смещением диапазона
- пордядок нумерации в гостиницах
- порядок нумерации с нумерацией здания

### Физический номер переговорного устройства

Это номер переговорного устройства из диапазона 1-255 программируемый с помощью перемычки.

### Логический номер перговорного устройства

Это номер, который надо набрать на клавиатуре для того, чтобы установить связь с данным переговорным устройствлм - номер переговорного устройства в логике домофонной системы. Диапазон значений логического номера - 1...9998.

### Нормальный порядок

В нормальном порядке физический номер переговорного устройства (программируемый с помощью перемычек) соответствует логическому номеру. Это подразумеваемый режим работы кассеты с электроникой, который можно изменить активируя любой из остальных порядков нумерации.

### порядок нумерации со смещением диапазона

В этом порядке нумерации физический номер переговорного устройства (программирование с помощью перемычек) не соответствует его логическому номеру. Логические номера смещены на определённое значение (параметр [ Pnu ]) по сравнению с физическими номерами.
Этот порядок применяется для обслуживания квартир с номерами выше, чем 255.
Физический номер переговорного устройства вычисляется по нижеуказанной формуле:

логический номер = физический номер + смещение диапазона
Включение этого порядка нумерации наступит в момент установления значения параметра [ Pnu ] на значение выше, чем [ 0 ].
Пример:
В объекте надо обслужить квартиры с номерами 301...310.
В переговорных устройствах надо запрограммировать физические номера следующим образом: в квартире 301 номер 1, в квартире 302- номер 2 и т.д.
Потом надо установить значение параметра [ Pnu ] на значение 300.
После набора номера 301 на клавиатуре позвонит переговорное устройство, в котором зафиксирован физический номер 1, а после набора номера 302 - позвонит переговорное устройство, в котором зафиксирован номер 2 и т.д.

### пордядок нумерации в гостиницах

Этот порядок нумерации предназначается для зданий, в которых номер комнаты начинается с цифры отвечающей номеру этажа, на котором данная комната находится (например в гостинице).
Физический номер переговорного устройства вычисляется по нижеуказанной формуле:

физический номер = P * LL + XX
где
P – номер этажа,
LL – количество комнат на одном этаже (значение параметра [ LPi ]),
XX – номер комнаты на этаже (число из диапазона 1 ...[ LPi ])

Этот порядок нумерации включится в момент установления значения параметра [ LPi ] на значение выше нуля.

### порядок нумерации с нумерацией здания

Порядок нумерации с нумерацией здания можно применять только в домофонных системах с иерархией подъездов (главный подъезд и подчинённые подъезда). Это позволяет повторять нумерацию квартир в разных зданиях.
Для того, чтобы установить связь с квартирой из наружной панели в главном подъезде надо в первую очередь набрать на клавиатуре номер здания, а затем – номер квартиры.
Для того, чтобы включить этот порядок нумерации, в кассете с электроникой обслуживающей подчинённый подъезд надо установить параметр [ nbL ] (номер блока) на значение выше нуля, а в главной кассете с электроникой параметр [ NbL ] на значение [ Вкл. ].
Значения [ nbL ] могут повторяться в подчинённых системах при условии, что эти системы обслуживают другие логические номера переговорных устройств.

### Добавочные номера

Номера добавочных квартир – это приоритетные номера. Добавочные номера не принадлежащие к обслуживаемому диапазону физических номеров (например обозначенные буквой) можно сочетать с четырнадцатью физическими номерами: 241...254.
Для каждого из перечисленных номеров можно индивидуально определить любой логический номер из диапазона 1...9998, после набора которого будет отвечать данное переговорное устройство. Для этого надо изменить параметр [ Un ]
- где n это число из диапазона 241 - 254
записывая логический номер, под которым будет отвечать переговорное устройство с физическим номером 241 ...254.

### Oграничение диапазона обслуживаемых номеров (физических)

[ LLo ] - Минимальный обслуживаемый физический номер переговорного устройства - физический номер являющийся нижней границей диапазона.
[ LHi ] - Минимальный обслуживаемый физический номер переговорного устройства - физический номер являющийся верхней границей диапазона.
Подразумевая установка обслуживания всех номеров квартир. В случае установления ограничения (Параметры [ LLo ] и [LHi ] ), выбор номера вне заявленного диапазона вызовёт появление сообщения [ OFF ].
Это элиминирует необходимость перенаправления несуществующих номеров.
Следует помнить о том, чтобы [ LLo ] < [ LHi ] В противоположном случае все номера найдутся в необслуживаемом диапазоне.
Oграничение устанавливается для физических номеров, а не для логических!
Подразумительно устанавливается диапазон 1...240.

### Перенапрявление необслуживаемых номеров

Домофон можно конфигурировать таким образом, чтобы все номера, которых он не обслуживает, были перенеаправлены под один выбранный логический номер (параметр [ LdP ]).
Если квартира находится в диапазоне обслуживаемых номеров и она выключенная (значение параметра [ Режим работы ] в закладке [ Koды замка]

список параметров

## Kоды замка – Секретный замок

Каждому номеру квартиры присвоен один четырёхзначный код, предварительно определённый в процессе продукции домофона, которым можно воспользоваться с целью открытия двери. Для активирования кодов секретного замка надо установить значение параметра [ CEn ] на [ Вкл. ].
Этот код может изменятся монтажником или жильцом (если такая возможность не будет блокирована - параметр [ CEd ]).
Коды секретного замка заявляются только в подчинённой кассете.

### Подтверждение применения кода секретного замка с помощью звукового сигнала

Каждое введение кода секретного замка (правильное или ошибочное) может стать причиной того, что в переговорном устройстве смонтированном в той квартире, код которой использовался для открытия двери, появятся звуковые сигналы.
В случае кассеты с программой 67 возможно индивидуально выключать подтверждения с помощью параметра P в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] в колонне[ Режим работы ]. Выбор этого параметра обозначает , что в переговорном устройстве не будет появляться подтверждение как правильного, так и ошибочного кода.

- [ CPo] - Звуковая сигнализация правильно введённого кода замка - три короткие звуковые сигналы
- [ CEr] - Звуковая сигнализация ошибочно введённого кода замка - два долгие звуковые сигналы

### Изменение кода секретного замка

Коды замка, которыми будут пользоваться жильцы, можно изменять в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ].
ВНИМАНИЕ !
Заботясь о безопасности существующих домофонных систем программа не предоставляет возможности восстановления подразумеваемых кодов секретного замка.
Эта функция могла бы допускать установление правильных кодов замка любой системы посторонними лицами. В связи с этим восстановление подразумеваемых кодов замка является возможным только с уровня процедур конфигурации кассеты с электроникой.

### Kод секретного замка администратора (или монтажника)

Нет в наличии номеров, предназначенных на коды секретного замка для использования администраторами, ни специальных кодов. Для этой цели можно использовать добавочную квартиру или другой номер переговорного устройства, который не употребляется жильцами. Такое переговорное устройство может не существовать физически.

### Индивидуальное предоставление права на редактирование кодов замка жильцами

Параметр [Секретный замок] определяет установку действия кодов секретного замка для индивидуальной квартиры:

- [-] - Выключённый - Секретный замок не будет работать
- [ A ] - Aктивный - Секретный замок будет работать, но жилец не будет иметь возможности самостоятельно редактировать коды замка
- [ E ] - Aкт. + Редактирование - Секретный замок будет работать и жилец будет иметь возможность самостоятельно редактировать коды секретного замка с помощью меню пользователя

Изменения вводятся в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ].

### Требование указать код секретного замка во время входа в меню пользователя

Установление значения параметра [ CHA ] на [ Вкл. ] вынуждает указание кода секретного замка для того, чтобы войти в меню пользователя. Этот параметр позволяет выключить эту функцию для всех переговорных устройств.

список параметров

## Питание Камеры

### Нормальный режим работы

В этом режиме работы как камера, так и освещение наблюдаемого объекта включаются только после того, как начнётся звонок вызова. После окончания разговора питание выключается. Контроль изображения из камеры на мониторе невозможный. Это подразумевая установка - параметр [ CAon ] в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности → Рабочие параметры центрального блока ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] имеет значение [ OFF ]. Для того, чтобы контроль изображения из камеры являлся возможным в любой момент, надо установить параметр на значение [Вкл.].

### Режим постоянной работы

Если пользователи желают иметь возможность контроля изображения из камеры не только во время установления связи, а также в любой момент этой связи, надо активировать постоянное питание камеры и освещения наблюдаемого объекта. Для этого в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности → Рабочие параметры центрального блока ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] параметр [ CAon ] на [ Вкл. ].
ВНИМАНИЕ !
Даже в случае установления параметра на значение [ Вкл.] освещение будет выключаться автоматически с помощью фотоэлемента при условии хорошего наружного освещения.

список параметров

## Параметры открывания двери

### Длительность действия электрозащёлки [сек]

Время подачи напряжения питания на зажимы электрозащёлки определяется с помощью параметра [ trY ] в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности → Параметры открывания двери ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам→ Численные рабочие параметры ].

### Частота напряжения управляющего электрозащёлкой [Гц]

Установление значения [ 0 ] для параметра [ FrY ] в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности → Параметры открывания двери ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам→ Численные рабочие параметры ] сделает возможным питание электрозащёлки постоянным напряжением и бесшумную работу электрозащёлки. Введение иного значения вызовёт появление характеристического звука (треска). Для кассеты с программой обозначённой как 67 и выше – первые 250 мсек - всегда постоянный ток.

### Функция «Быстрый вход»

Кассета имеет возможность обслуживания функции «быстрого входа», которую употребляется только в системах состоящих из главного подъезда и подчинённых подъездов.
В системах без активированной функции надо дважды звонить данному жильцу для того, чтобы войти в квартиру (первый раз – в главном подъезде, второй раз - у входа в лестничную клетку). Функция «быстрый вход» исключает вышеприведённый второй этап. Эта функция активируется только в подчинённой кассете. Для того, чтобы активировать эту функцию, в закладке [ Параметры – разделенные на группы по функциональности → Параметры открывания двери ] или [ Параметры – очерёдность по центральным блокам Битовые рабочие параметры - Вкл. / Выкл. ] надо изменить для параметра [ Ent ] на 1.

список параметров

## Параметры вызова

Вызов из панели состоит из нескольких частей:

- сигнала вызова – заявленной кратности параметров:
  - длительности одного тона [ t1t ] - переменно повторяемых тонов частотой F0 (1 кГц), F1 и F2
  - длительности одного сигнала [ t1d ]
  - длительности перерыва между последующими звонками (если их будет больше, чем один) [ tPA ]
  наступающих переменно, а также
- длительности ожидания на поднятие трубки переговорного устройства [ tOC ]

Такие параметры как: количество звонков, номер мелодии, громкость звонка устанавливаются для каждого переговорного устройства отдельно. В свою очередь, частота тонов звонка вызова, длительность одного сигнала, длительность перерыва, длительность ожидания на поднятие трубки переговорного устройства являются одинаковыми для всех квартир присвоенных данной кассете с электроникой.

Переменно повторяющиеся тоны частатой [ F0 ] (1 кГц), [ F1 ] и [ F2 ]и длительностью [ t1t ] образуют одиночный сигнал [ t1d ].

### [ t1d ]

Длительность одиночного сигнала звонка [*10мсек]

### [ tOc ]

Длительность ожидания центрального блока на начало разговора

### Номер звонка

Kaссета с электроникой имеет возможность производить 8 разных мелодий - параметр изменяется в диапазоне 0...7.

### Громкость

Громкость сигнала вызова:

- [C] - Тихо,
- [U] – В среднем ,
- [G] - Громко,
- [N] – Нарастающе.

### Количество звонков

Количество звонков производимых во время вызова – параметр изменяется в диапазоне 1...8.

список параметров

## Права на открывание двери

Возможным является индивидуальное предоставление права на управление электрозащёлкой:

- [-] нет - нет возможности открывания электрозащёлки
- [U] - только U - возможность открывания электрозащёлки только в подчинённой панели U
- [H] - только H - возможность открывания электрозащёлки только в главной панели H
- [A] - U+H - возможность открывания электрозащёлки как в главной, так и подчинённой панели
- [d] - U+H aвто. - возможность открывания электрозащёлки как в главной, так и подчинённой панели. Кроме того, если трубка переговорного устройства снята с вилок, тогда во время вызова система откроет двери автоматически.
- [b] - Блок. видео - не будет контроля изображения из камеры во время связи

список параметров

## Aвтоматическое открывание двери

Возможным является автоматическое открывание двери после установления связи с переговорным устройством, трубка которого поднята.Такой вариант выбора будет активирован после обозначения в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] для параметра [ Открывание двери ] и набора варианта выбора [d] - U+H aвто.

список параметров

## Блокировка пользователя

Если, по разным причинам, необходимо блокировать определённый домофон, можна тогда ограничить его права.

### Права на открывание двери

Выключение управления электрозащёлкой путём изменения параметра [ Открывание двери ] в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] на [ - нет ].
Возможно предоставить права на управление электрозащёлкой селективно:

- [A] - возможность открывания электрозащёлки в главной и подчинённой панели [ U + H ],
- [H] - возможность открывания электрозащёлки только в главной панели [ H ],
- [U] - возможность открывания электрозащёлки только в подчинённой панели [ U ]

Жилец имеет возможность восстановления права путём входа и введения изменений в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

### Блокировка разговора (переговорное устройство работает как звонок)

Блокировка возможности ведения разговора – набор номера переговорного устройства на панели активирует вызов в переговорном устройстве, но невозможным будет ведение разговора, только управление электрозащёлкой. Блокировка наступает после изменения параметра Режим работы в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] на [d]- Звонок. Жилец имеет возможность восстановления права путём входа и введения изменений в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

### Блокировка переговорного устройства

Комплектная блокировка переговорного устройства ( вызова, управления электрозащёлкой, разговора) наступает после изменения параметра [ Режим работы ] в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ] на [-]- Выключенное . Жилец НЕ может восстановить права путём входа и введения изменений в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

список параметров

## Режим работы переговорного устройства

Параметр отвечающий за способ действия переговорного устройства в квартире:

- [ - ]- Выключенное - Блокировка переговорного устройства
- [ d ]- Звонок - Блокировка разговора (переговорное устройство работает как звонок)
- [ A ]- Aктивное - Переговорное устройство будет работать нормально
- [ P ]- Aкт. - подтв. - Переговорное устройство будет работать нормально. Кроме того, не будет подтверждения употребления секретного замка и идентификаторов (ключей).

Изменения вводятся в закладке [ Koды замка / Варианты выбора квартиры ].

список параметров

## Идентификаторы (ключи)

Панель CD-2502 может оснащатся считывающим устройством для электронных ключей. Различаем три вида ключей:

- сервисные ключи, позволяющие на вход в установочные процедуры и изменение рабочих установок кассеты,
- специальные ключи предназначенные дла сотрудников почты, администрации и т.п.
- обычные ключи, которыми пользуются жильцы.

Ключи надо регистрировать как в главном подъезде, так и в подчинённом подъезде. В главном подъезде невозможно регистрировать ключи присвоенные данной квартире. Жильцы могут регистрировать собственные электронные ключи после предыдущего активирования такой же возможности – изменение параметра [ idA] на [Вкл.].

- Включение обслуживания ключей
  Параметр [ idE] устанавливается подразумительно на [Вкл.] т.е. обслуживание идентификаторов (ключей) включено. В другом случае, в каждой кассете надо активировать эту функцию.
- Разрешение на добавление идентификаторов (ключей) жильцами
  Система позволяет регистрировать идентификаторы (ключи) пользователями путём установления параметра [ idA] на [Вкл.]

### Добавление

Считывающее устройство типа ISD позволяет вводить в запоминающее устройство кассеты с электроникой идентификаторы (ключи), присвоивать их определённым квартирам, на определённой позиции, а также копировать ключи ( все или из определённой группы) с одной кассеты в другую, или записывать установки данной кассеты в форме файла на диске. Программа позволяет записывать и считывать данные из таблицы в/из файла с расширением *.tm, благодаря чему простым способом можно после запрограммирования ключей в одной кассете, переписать их в другую кассету, находящуюся в рамках системы (например, копировать их из подчинённой кассеты в главную кассету). Для того, чтобы записать таблицу, надо выделить в закладке [Идентификаторы (ключи)] область, которую хотим копировать, нажать на ней правую кнопку мыши и выбрать [ Запись в файл ], а затем присвоить ему наименование. Для того, чтобы передать данные в таблицу, надо нажать правой кнопкой мыши на данную строку таблицы и выбрать [ Импорт из файла ].
ВНИМАНИЕ !
Данные, которые хотим импортировать из файла, будут вклеиватся с той строки, ячейку которой мы выделили. Данные содержащиеся в таблице будут замещены данными, импортированными из файла.
Пример:
Если в файле находилось 12 номеров ключей, то если вклеим их с 100-ой позиции, тогда данные находящиеся на позиции 100-111 будут стёрнуты и замещены новыми.
Кроме добавления ключей типа TM монтажником, возможным является предоставление таких прав также жильцам. Для этого надо впервые активировать эту функцию устанавливая параметр [ idA] на [Вкл.].

Программа позволяет добавлять:

#### Один идентификатор (ключ)

Если хотим добавить идентификатор, в закладке [Идентификаторы (ключи)] надо нажать [ Добавление ] и прикоснуть идентификатор к считывающему устройству. После прикосновения идентификатора к считывающему устройству будет считан его серийный номер, который будет высвечиватся в окне. Он будет добавлен на первой свободной позиции. Если данный ключ уже зарегистрирован, тогда он не будет добавлен – зато будет подсвечиватся строка, в которой уже записано данный идентификатор.

#### Несколько ключей одновременно

Если хотим добавить несколько ключей одновременно, тогда надо нажать кнопку [ Добавление ] и прикосать к считывающему устройству типа ISD все идентификаторы по очереди. Они по очереди будут добавлятся на первых свободных позициях.

#### К квартире

Если хотим добавить идентификатор к квартире с определённым номером, надо нажать [ Добавление к квартире ], указать её номер и прикоснуть идентификатор к считывающему устройству типа ISD . Он будет добавлен на первой свободной позиции.

#### На позиции

Если хотим добавить идентификатор на определённой позиции, надо в закладке [Идентификаторы (ключи)] последовательно:

- выделить позицию с помощью курсора,
- нажать [ Добавление на позиции ]
- прикоснуть идентификатор к считывающему устройству типа ISD.

### Проверка идентификатора (ключа)

#### Проверка зарегистрирован ли идентификатор уже в системе

В случае, когда хотим проверить, зарегистрирована ли уже таблетка в запоминающем устройстве, надо в закладке [Идентификаторы (ключи)] нажать [ Проверка ключей ] и прикоснуть идентификатор к считывающему устройству типа ISD. Если он был уже раньше добавлен, тогда данная строка будет подсвечиватся.

#### Проверка зарегистированы ли уже идентификаторы в определённой квартире

В случае, если хотим проверить зарегистрированы ли/ и какие идентификаторы для данной квартиры, надо указать её номер и нажать [ Поиск квартиры ]. Если её были уже присвоены какие нибудь идентификаторы, тогда в окне [ Позиция ] будут высвечиватся номера позиций, на которых выступает данный номер квартиры. Можно пройти к этим позициям, щелкая на данный номер.

### Один идентификатор (ключ) для нескольких центральных блоков

Существует возможность записи одного ключа в нескольких центральных блоках (например, в одном главном и в нескольких подчинённых). Для большей чёткости, для лиц обслуживающих здание ( администратор, мусорщик и т.п.) предназначено область обозначенную номерами 1000-1019, которую можно выделить и записать в файле, a затем во время программирования другой кассеты, импортировать из таблицы в закладке [Идентификаторы (ключи)].

### Стирание идентификатора (ключа)

Для того, чтобы стереть ключ из таблицы и в результате – из кассеты с электроникой, надо выделить строку и нажать на клавиатуре компьютера «Delete» («Стирание») . Для того, чтобы устранить все записи в таблице, надо зафиксировать курсор мыши на любой позиции таблицы и нажать одновременно «сarl» и «a», a затем «Delete» («Стирание»).

список параметров

###### v1.0 (24-11-2010)