EC 3100 U72

# Parametre

-     Výrobné číslo

-     Heslo správcu

-     Dátový typ ID

-     Objekt ID / Zadaj adresu

-     PIN kód panelu č. ...

-     [EtYP] - Režim práce elektronickej kazety

-     [ CAin ] - Podpora video vstupov

-     [ CAtP ] - Časový interval prepínania obrazu [s]

-     [EnAu] - Zvuková signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

-     [ tonY] - Viactónová signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

-     [ tOc  ] - Čas čakania na zdvihnutie slúchadla v sekundách

-     [  tro  ] - Čas rozhovoru

-     [ t1d  ] - Čas generovania signálu

-     [ tPA  ] - Čas pauzy

-     [Sybr ] - Signalizačné brány číslo, ktoré bolo volanie

-     [  trY  ] - Čas činnosti elektrického otvárača

-     [ APo ] - Akustické potvrdenie otvorenia zámku

-     [ Ent  ] - Rýchly vstup

-     [  4U  ] - Umožňuje prácu 4 panelov v režime U

-     [ CoEn ] - Zapnutie obsluhy kódového zámku

-     [ CoEd] - Povolenie editovania kódov kódového zámku obyvateľmi

-     [ CoPo] - Povolenie potvrdenia použitia kódu zámku

-     [ CoEr] - Potvrdenie použitia nesprávneho kódu zámku

-     [ CHA ] - Nastavenie kódu kódového zámku počas vstupu do užívateľského menu

-     [ idEn] - Zapnutie/vypnutie obsluhy elektronických kľúčov

-     [ idAd] - Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi.

-     [ nbL  ] - Číslo bloku pre zapojenie s hlavnou elektronickou kazetou H

-     [ Pnu  ] - Presun rozsahu

-     [ LPi   ] - Počet bytov na poschodí

-     [ LLo  ] - Rozsah obsluhovaných čísel, dolná hranica

-     [ LHi  ] - Rozsah obsluhovaných čísel, horná hranica

-     [ LdP  ] - Presmerovanie neobsluhovaných čísel

-     [  Un   ] - Dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu

# Kódy kódových zámkov / Byty možnosti

-     Fyz. č.

-     Log. č.

-     Kód zámku

-     Č. melódie

-     Hlasitosť

-     Č. zvonenia

-     Režim

-     Autorizácia

-     Kódový zámok

# Elektronický kľúč - Identifikátory

-     Pridať

-     Overenie kľúča

-     Odstránenie kľúča

# Podľa typu

-     Číslovanie vlastnosti

-     Kód zámku -  Kódový zámokowy

-     Nastavenie zvonenia

-     Automatické otváranie dverí

-     Blokovať užívateľa

-     Elektronický kľúč - Identifikátory

## Výrobné číslo

Unikátne Výrobné číslo procesora, podľa ktorej počíta poľa elektroniky v kódoch kazety zámok. To je vytlačená na štítku na procesore.
Môžete ho upraviť, čo je užitočné napríklad v prípade móde vydanie prevádzku elektronických kazetu z U do H. To môže nadobúdať hodnoty 0000 až 9999. Ak v počte je číslicu 0, potom to musí byť tiež zadaný.
Zmeny parametrov je možné vykonať v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## Heslo správcu

Predvolené heslo správcu je poradové číslo vytlačené na štítku na procesore.
Môžete upravovať v ISD-02 program. To môže nadobúdať hodnoty 0000 až 9999. Ak sa v tento počet číslicu 0, potom to musí byť tiež zadaný.
UPOZORNENIE!
Strata hesla sám, že bez rozhrania a ISD-02-02 ISD program nemá možnosť obnoviť a bude nutné obnoviť predvolené nastavenia elektronickej kazeta, ktorá je spojená so stratou všetkých vašich nastavení.
Heslo administrátora je možné zmeniť v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## Dátový typ ID

Od verzie softvéru 7.1 EC-3100 jednotky v pamäti uložené kazete elektronika DIP je špeciálny identifikátor, ktorý idientyfikuje intercom typu systému, verziu procesora a režimu elektronickej kazety ( U alebo H ). Vďaka nemu pre príjem dát z pamäte programu ISD-02, čo sa identifikuje s panelom údaje boli zhromaždené.
UPOZORNENIE!
Pri každom postupe, príjem dát z pamäti treba poznamenať, že program správne určiť typ jednotky. V prípade nesprávneho čítania nastaviť parameter [Dátový typ ID] sám.

Údaj o tom, ako kódovania informácií:

- Prvá číslica udáva režim kazety
  - 0 - podriadená ( U ),
  - 1 – nadriadená ( H ),
- Ďalšie dve číslice identifikovať typ systému
  - 52 – system CD-2502
  - 31 – system CD-3100
- posledné dve číslice označujú verzie mikrokontroléra software - napríklad,65, 66, atď

zoznam parametrov

## Objekt ID / Zadaj adresu

Adresu alebo názov objektu, kde je nainštalovaný elektronický kazetu. Parameter je zavedená pre jednoduchú následnú identifikáciu dát a súborov.
Názov môže obsahovať 20 znakov.
V čase zápisu dát do súboru hodnota tohto poľa je v názve súboru východiskovej - atď

3100_H70_1234_Dąbrowskiego 249.bin
Ak chcete zmeniť hodnotu [Objekt ID / Zadaj adresu]v sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie ].

zoznam parametrov

## PIN kód panelu č. ...

PIN kód vonkajšieho panelu. Zadanie nesprávneho PIN kódu zablokuje možnosť spojenia.

zoznam parametrov

## [EtYP] - Režim práce elektronickej kazety

Prevádzkový režim elektronickej jednotky:

- 0 - podriadená - U
- 1 - nadriadená - H

V systéme s hierarchiou vchodov sa rozlišujú dva typy vchodov: hlavný vchod a vedľajší (podriadený) vchod.
Systém CD-3100 môže obsluhovať jeden hlavný vchod a maximálne 64 vedľajších vchodov.
Z hlavného vchodu je umožnené spojenie s každým bytom v ktorejkoľvek budove alebo domovom vchode.
Pri použití panelu pri jednotlivom vchode do domu (vedľajší vchod) je umožnené spojenie len s tými bytmi, ktoré sa nachádzajú v tomto vchode. Používanie domových telefónov pri vedľajších vchodoch je nezávislé.
Várobcom je elektronická kazeta nastavená na obsluhu vedľajšieho vchodu, napr. vstup na poschodie – pracuje v režime U (hodnota parametra sa rovná nule).

UPOZORNENIE!
Parameter nie je editovateľný! Ak chcete zmeniť režim elektronických kazety - pozri Menu / ručné ovládanie sekcii Zmenu režimu.

zoznam parametrov

## [ EnAu] - Zvuková signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

Ak je tento parameter [ ON ] - výber ľubovoľného znaku z klávesnice môže byť spojený s krátkymi akustickými signálmi.

zoznam parametrov

## [ tonY] - Viactónová signalizácia znaku zvoleného z klávesnice

Ak je tento parameter [ ON ], je vybrať ľubovoľný znak z klávesnice je možné (v závislosti na parametri [EnAu] ) indikované krátkym akustickým signálom počuť v reproduktore paneli, bude každý kľúč produkovať iný zvuk.

zoznam parametrov

## [ CAin] - Podpora video vstupov

Tento parameter určuje typ spínača je prevádzkovaná, a definuje CVP podporuje vstup signálu video prepínanie je použitý v náhľadu nad kamerami.

- Nastavenie tohto parametra na hodnotu [0] je, že elektronické kazeta EC-2502 spolupracuje s CVP-1.
- Nastavenie tohto parametra na hodnotu vyššiu ako 0 je, že elektronické kazeta EC-2502 spolupracuje s change-over prepínač CVP-P-2, kde číslica (číslo z rozsahu 1 - 1234) definuje počet aktivovaných vstupov na prepínači.

Aktivácia podporovaných video vstupy, znamená to, že v obrazovke monitora zapnutí náhľadu obrazovke bude aktivovaná postupne medzi vstupnými signálmi. Prechod bude prebiehať v určitom časovom období definovaných v parametri [ CAtP].
Príklad:
[ CAin]= 124 -definuje prepínanie medzi video signály:

- 1 - signál z videokamery na vonkajší panel pri hlavnom vchode H,,
- 2 - signál z videokamery na vonkajší panel na podriadených vstupe (schodisko) U
- 4 - signál z doplnkovej číslo videokamery 4

zoznam parametrov

## [ CAtP] - Časový interval prepínania obrazu [s]

Parameter určuje interval (časový interval), v sekundách medzi jednotlivými obrázok prepínanie video vstupov a môže byť v rozsahu 1-10.

zoznam parametrov

## [ tOc] - Čas čakania na zdvihnutie slúchadla v sekundách

Tento parameter určuje čas v sekundách, ktorý je potrebný na zdvihnutie slúchadla po skončení zvonenia.

zoznam parametrov

## [ tro] - Čas rozhovoru

Trvanie hovoru medzi užívateľom a panel.
Po stanovenej lehote, bude hovor ukončený automaticky kazety elektroniky.

zoznam parametrov

## [ trY] - Čas činnosti elektrického otvárača [s]

Čas činnosti elektrického otvárača.

zoznam parametrov

## [ APo ] - Akustické potvrdenie otvorenia zámku

Pri otvorení priložených parameter v zámku dverí bude signalizované vonkajší panel akustický signál. [ APo ] v [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie otvorenia dverí ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Zmena parametrov zadaním čísla ].

zoznam parametrov

## [ Ent] - "Rýchly vstup"

Tento parameter sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov.
Pre rýchly vstup do bytu v objekte cez hlavný vchod treba vykonať dva prechody cez dvere zabezpečované systémom domového telefónu, obyvateľ musí dvakrát spustiť elektrický otvárač – prvý krát pri hlavnom vchode, druhýkrát pri vedľajšom vchode. Funkcia "Rýchly vstup" eliminuje tejto druhej fáze. Aktivácia funkcie uniphone alebo monitor pred otvorením dverí spôsobí číselníku priestorov, v ktorých je táto funkcia aktivovaná automaticky otvorí dvere k vstupu sub.

zoznam parametrov

## [ 4U] - Umožňuje prácu 4 panelov v režime U"

Táto funkcia sa používa iba v systéme s podriadeným vstupom.
V systéme bez tejto funkcie môžu správne fungovať až tri panely. V opačnom prípade môžu fungovať až štyri panely. Keď je funkcia aktivovaná, video signál z H nemá vyhradený vstup na prepínači CVP-2 (4).

zoznam parametrov

## [ CoEn ] - Zapnutie obsluhy kódového zámku

Nastaviť hodnotu parametra [ CoEn ] na [ OFF ] spôsobí, že funkcia kódového zámku sa vypne pre všetkých užívateľov, nezávisle od individuálnych nastavení v jednotlivých bytoch.
Keď je nastavený [ CoEn ] na [ ON ] môžete jednotlivo vypnúť zámok funkciu v [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] nastavením hodnoty parametra Kódový zámok na "[ - ] - Vyp.".

zoznam parametrov

## [ CoEd] - Povolenie editovania kódov kódového zámku obyvateľmi

Obyvatelia majú možnosť zmeny kódu kódového zámku v užívateľskom menu. Nastavenie tohto parametru na hodnotu [ OFF ] blokuje tieto možnosti pre všetky čísla bytov, nezávisle od individuálnych nastavení.
Keď je nastavený [ CoEd ] na [ ON ] môžete jednotlivo vypnúť zámok funkciu v [ Kody kodovych zamkov / Byty moznosti ] nastavením hodnoty parametra [Kódový zámok.] na "[ E ] - Akt.+Zmena.

zoznam parametrov

## [ CoPo] - Povolenie potvrdenia použitia kódu zámku zamka

Každé otvorenie dverí s použitím kódového zámku spôsobuje, že v unifóne namontovanom v byte, ktorého kód bol použitý, sa vygenerujú tri krátke akustické signály.
Parameter nastavený na [ OFF ] umožňuje vypnúť túto signalizáciu vo všetkých unifónoch.

zoznam parametrov

## [ CoEr] - Potvrdenie použitia nesprávneho kódu zámku

V prípade použitia nesprávneho kódu sa v unifóne namontovanom v byte, ktorého číslo chcel niekto použiť na otvorenie dverí, vygenerujú dva dlhé akustické signály. Pre obyvateľov je to signál, že pravdepodobne sa niekto pokúša odhaliť kód zámku. Táto možnosť umožňuje vypnúť signalizáciu vo všetkých unifónoch.
Parameter nastavený na [ OFF ] umožňuje vypnúť túto signalizáciu vo všetkých unifónoch.

zoznam parametrov

## [ CHA ] - Nastavenie kódu kódového zámku počas vstupu do užívateľského menu

Nastaviť hodnotu parametra na [ ON ], že vstup do užívateľského menu, musíte zadať kód zámku.

zoznam parametrov

## [ idEn] - Zapnutie/vypnutie obsluhy elektronických kľúčov

V sekcii [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie kódového zámku ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] parameter [ idEn ] je štandardne nastavený na [ ON ] - funkcia kódový zámok je zapnutý pre všetkých užívateľov.

zoznam parametrov

## [ idAd] - Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi.

V systéme je možné registrácia elektronických kľúčov od užívateľov. Nastavenie parametra [ idAd ] na [ ON ] v [ Systémové parametre - zoskupené podľa funkcie → Nastavenie kódového zámku ] alebo [ Systémové parametre - poradie podľa CD systému → Bit parametre prevádzky ] užívateľom umožňuje registrovať nové elektronických kľúčov od užívateľa menu.

zoznam parametrov

## [nbL ] - Číslo bloku pre zapojenie s hlavnou elektronickou kazetou H

Tento režim sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Tento režim umožňuje, aby sa opakovali rovnaké čísla bytov v rôznych budovách.
Hodnota [ nbL ] sa môže opakovať v systémoch vedľajších pod podmienkou, že tieto systémy obsluhujú iné logické čísla unifónov.
Nastavenie hodnoty väčšej ako nula v elektronickej kazete obsluhujúcej vedľajšie vchody spúšťa režim číslovania budovy. Aby tento režim pracoval správne, treba v elektronickej kazete, ktorá obsluhuje hlavný vchod zapnúť režim číslovania budov.
Aby mohlo fungovať spojenie s ľubovoľným bytom v konkrétnom vchode, musí sa pred číslo bytu pripojiť číslo, ktoré sa vopred určilo.

zoznam parametrov

## [ Pnu ] - Presun rozsahu

Nastaviť hodnotu parametra na hodnotu väčšiu ako nula umožňuje Režim číslovania s posunom rozsahu.
V tomto režime, fyzický číslo uniphone (programovateľné jumpera) sa nezhoduje s logickým číslom.
Toto číslovanie režim sa používa pre byty čísiel vyšší ako 255.

logické číslo = fyzické číslo + posunutý rozsah
Príklad:
V objekte budú obsluhované domovým telefónom byty s číslami 301...310.
V unifónoch sa naprogramujú fyzické čísla týmto spôsobom: v byte číslo 301 sa naprogramuje číslo 1, v 302 číslo 2 atď.
Potomurčí parameter [ Pnu ] na hodnotu 300.
Po vykonaní týchto činností a vyťukaní na klávesnici čísla 301 bude vyzváňať unifón, v ktorom bolo naprogramované fyzické číslo 1, po vyťukaní čísla 302 zazvoní unifón, v ktorom bolo naprogramované číslo 2 atď.

zoznam parametrov

## [ LPi ] - Počet bytov na poschodí

Počet bytov na poschodí
Nastaviť hodnotu parametra na hodnotu väčšiu ako nula umožňuje Režim hotelového číslovania.
Tento režim je určený pre budovy, v ktorých sa číslo izby (bytu) začína číslom, ktoré zodpovedá poschodiu, na ktorom sa byt nachádza (najmä hotely, ubytovne, internáty atď.).
Fyzické číslo unifónu sa vypočíta podľa vzorca:

fyzické číslo = P * LL + XX
P - číslo poschodia,
LL - počet bytov na jednom poschodí (hodnota parametru [ LPi ]),
XX – číslo bytu na poschodí, rozsahom od 1 až po [ LPi ])

zoznam parametrov

## [LLo ] - Rozsah obsluhovaných čísel, dolná hranica

Parameter umožňuje určiť hranicu čísel, ktoré sú obsluhované domovým telefónom. Vyťukanie čísla mimo tohto rozsahu spôsobí, že na displeji sa objaví nápis [ OFF ].
Obmedzenie rozsahu sa odporúča najmä v prípade domofónov v viacvchodovej verzii. To vylučuje, že je potrebné presmerovať neexistujúci čísla.
Tiež je potrebné venovať pozornosť tomu, aby [ LLo ] < [ LHi ]. V opačnom prípade vyťukanie ľubovoľného čísla bude mať za následok ukázane nápisu [ OFF ].

zoznam parametrov

## [LHi ] - Rozsah obsluhovaných čísel, horná hranica

Parameter umožňuje určiť hranicu čísel, ktoré sú obsluhované domovým telefónom. Vyťukanie čísla mimo tohto rozsahu spôsobí, že na displeji sa objaví nápis [ OFF ].
Obmedzenie rozsahu sa odporúča najmä v prípade domofónov v viacvchodovej verzii. To vylučuje, že je potrebné presmerovať neexistujúci čísla.
Tiež je potrebné venovať pozornosť tomu, aby [ LLo ] < [ LHi ] . V opačnom prípade vyťukanie ľubovoľného čísla bude mať za následok ukázane nápisu [ OFF ].

zoznam parametrov

## [ LdP ] - Presmerovanie neobsluhovaných čísel

Hodnota parametra určuje logické číslo, na ktoré budete presmerovaný čísla podporované.
Ak je nehnuteľnosť v rozsahu podporovaných čísla (parametre [ LLo ] a [ LHi ]) a vypnuté (hodnota [ Režim ] V sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na "[ - ] - Vyp."), je automaticky považovaný za nepodporované číslo.

zoznam parametrov

## [ Un ] - Dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu ...

Dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu
n — číslo v rozmedzí 241...254
Hodnota parametra určuje počet logických uniphone podporuje fyzický počet n.
Pre čísla [ Un ] môžete individuálne definovať ľubovoľný počet logických 1...9998, po výbere, ktorý bude podávať správy uniphone.
Ak sa ďalšie číslo bude rovnaké ako číslo, ktoré sa už používa, potom fyzický počet, ktorý je priradený k tejto ďalšie číslo bude mať prioritu. To platí aj pre všetky individuálne nastavenie.

zoznam parametrov

# Rozdelená podľa tém

## Číslovanie vlastnosti

Domový telefón štandardne obsluhuje čísla v rozsahu 1...255 (normálny režim), avšak často sa stáva, že nastáva potreba obsluhy bytov s väčšími číslami alebo číslami z iného rozmedzia. Preto sú vytvorené tri typy číslovania:

- Režim číslovania s posunom rozsahu
- Režim hotelového číslovania
- Režim s číslovaním budovy

### Fyz. č. unifonu

V unifóne sa programuje fyzické číslo. Každé číslo z rozsahu 1...255 môžeme vytvoriť ako súčet čísel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ak niektoré z čísel je potrebné pre vytvorenie požadovaného súčtu, ktorý vytvorí požadované číslo, tak sa na potrebnej polohe založí jumper. V opačnom prípade sa jumper odstráni.

### Normálny režim

V tomto normálnom režime sa fyzické číslo unifónu (programované jumperami) kryje s logickým číslom (pod ktorým sa ozýva unifón po vyťukaní čísla na klávesnici). Tento režim je nastavený výrobcom domového telefónu.

### Režim číslovania s posunom rozsahu

V tomto režime číslovania sa fyzické číslo unifónu (programované jumperami) nekryje s jeho logickým číslom (pod ktorým zvoní unifón po vyťukaní čísla na klávesnici).
Tento režim sa používa pri obsluhe bytových jednotiek vyšších ako 255.
Fyzické číslo unifónu sa vypočíta podľa vzorca:

logické číslo = fyzické číslo + posunutý rozsah
Tento režim číslovania sa zapája vtedy, keď sa nastavujú hodnoty parametru [ Pnu ] na hodnoty väčšie ako nula.
Príklad:
V objekte budú obsluhované domovým telefónom byty s číslami 301...310.
V unifónoch sa naprogramujú fyzické čísla týmto spôsobom: v byte číslo 301 sa naprogramuje číslo 1, v 302 číslo 2 atď.
Potom určí parameter [ Pnu ] na hodnotu 300.
Po vykonaní týchto činností a vyťukaní na klávesnici čísla 301 bude vyzváňať unifón, v ktorom bolo naprogramované fyzické číslo 1, po vyťukaní čísla 302 zazvoní unifón, v ktorom bolo naprogramované číslo 2 atď.

### Režim hotelového číslovania

Tento režim je určený pre budovy, v ktorých sa číslo izby (bytu) začína číslom, ktoré zodpovedá poschodiu, na ktorom sa byt nachádza (najmä hotely, ubytovne, internáty atď.).
Fyzické číslo unifónu sa vypočíta podľa vzorca:

fyzické číslo = P * LL + XX
P - číslo poschodia,
LL - počet bytov na jednom poschodí (hodnota parametru [ LPi ]),
XX – číslo bytu na poschodí, rozsahom od 1 až po[ LPi ])

Tento režim číslovania sa zapája vtedy, keď sa nastavujú hodnoty parametru [ LPi ] na hodnoty väčšie ako nula.

### Režim s číslovaním budovy

Tento režim sa môže použiť len v systéme domových telefónov s hierarchiou vchodov. Tento režim umožňuje, aby sa opakovali rovnaké čísla bytov v rôznych budovách.
S cieľom získať spojenie s byt z vonkajšej panel pri hlavnom vchode jeden by mal v prvom rade výber budovy číslo a potom - byt číslo.
To je v kazete elektroniky (U), nastavte parameter [ nbL ] na hodnotu väčšiu ako nula a v kazete (H), parameter [ NrbL ] na [ ON ]. Hodnota [ nbL ] sa môže opakovať v systémoch vedľajších pod podmienkou, že tieto systémy obsluhujú iné logické čísla unifónov.

### Dodatočné čísla

Dodatočné čísla sú čísla priority.
V tomto režime, fyzický číslo uniphone (programovateľné jumpera) sa nezhoduje s logickým číslom.
Pre každé z týchto čísel môžeme jednotlivo zadefinovať ľubovoľné číslo z rozsahu od 1 až po 9998, po výbere, ktorý bude podávať správy uniphone. Číslo, ktoré bude nastavené ako hodnota parametru [ Un ]
- kde n je číslo medzi 241 do 254.
bude pripojené ako logické číslo k unifónu s fyzickým číslom 241 ...254.

### Rozsah obsluhovaných čísel

[ LLo ] - Rozsah obsluhovaných čísel, dolná hranica
[ LHi ] - Rozsah obsluhovaných čísel, horná hranica
Od výrobcu je nastavená obsluha všetkých čísel bytov. Ak bude nastavené obmedzenie (Parametre [ LLo ] a [LHi ] ), tak vyťukanie čísla mimo tohto zvoleného rozsahu spôsobí vysvetlenie nápisu [ OFF ].
To vylučuje, že je potrebné presmerovať neexistujúci čísla.
Tiež je potrebné venovať pozornosť tomu, aby [ LLo ] < [ LHi ]
Obmedzenie sa nastavuje pre fyzické čísla, nie logické!
Výrobcom je nastavený rozsah 1...240.

### Presmerovanie neobsluhovaných čísel

Na číslo unifónu, ktoré bude nastavené ako hodnota parametra [ LdP ] budú presmerované všetky čísla, ktoré nie sú obsluhované domovým telefónom CD-3100
Ak je nehnuteľnosť v rozsahu podporovaných čísla a vypnuté (hodnota [ Režim ] jest ustawiona na "[ - ] - Vyp." V sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ]) je automaticky považovaný za neobsluhovaný čísel

zoznam parametrov

## Kód zámku - Kódový zámokowy

Ku každému číslu bytu je priradený jeden štvorčíslený kód, definovaný v procese výroby domového telefónu. Tento kód môže byč zmenený inštalujúcou osobou alebo obyvateľom (pokiaľ táto možnosť nebude zablokovaná - parameter [ CoEd ]).
Kód zámku sú deklarované v kazete podriadená

### Potvrdenie použitia kódu zámku

Zakaždým, keď zadáte kód zámku (správne alebo nesprávne), ktoré by mohli spôsobiť uniphone inštalované v byte, ktorého kód je používať na otvorenie dverí akustické signály sú generované.
V elektronickej kazete s programom 71 je možné vypnúť potvrdzovacie pre každý uniphone cez parametra [P] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] v parametri [ Režim ]. Voľba tohto parametra znamená, že uniphone nebude generovať potvrdenia oboch správne a nesprávne používanie tohto kódu.

- [ CoPo] - Povolenie potvrdenia použitia kódu zámku - tri krátke akustické signály
- [ CoEr] - Potvrdenie použitia nesprávneho kódu zámku - dva dlhé akustické signály

### Zmena kódov kódového zámku

V sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] môžete zmeniť jednotlivé kódy zámku.
UPOZORNENIE!
V záujme súčasných systémov - program neumožňuje obnovenie prednastavených hodnôt kódového zámku
Táto funkcia umožňuje vygenerovať správny kód zámkový systém inej osoby. Preto obnovenie prednastavených hodnôt kódového zámku je možné len z elektronických postupov kazetu konfiguráciu.

### Kód zámku pre inštalátora

Neexistuje žiadny prideľuje číselný kód kódovaný zámok určený pre administrátorov, alebo špeciálne kódy. Môže byť použitý na tento účel dodatočné číslo mimo obsluhovaného rozsahu alebo iné číslo uniphone, ktorý nie je používaný obyvateľmi. Takéto uniphone nie nevyhnutne fyzicky existovať.

### Možnosti kódového zámku pre individuálne obyvatelia

parameter [Kódový zámok.] definuje možnosti kódového zámku pre individuálne obyvatelia:

- [ - ] - Vyp. - kódový zámok je vypnutý
- [ A ] - Aktívne - kódový zámok je zapnutý, obyvateľ nemôže meniť kód a ani registrovať elektronické kľúč
- [ E ] - Akt.+Zmena - kódový zámok je zapnutý, obyvateľ môže meniť kód a registrovať elektronické kľúče

Zmeny vykonané v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ].

### Nastavenie kódu kódového zámku počas vstupu do užívateľského menu

Nastaviť hodnotu parametra [ CHA ] na [ ON ], že vstup do užívateľského menu, musíte zadať kód zámku. Tento parameter umožňuje zakázať túto funkciu pre všetky uniphones.

zoznam parametrov

## Nastavenie zvonenia

Cyklus zvonenia sa skladá z niekoľkých častí:

- signál zvonenia:
  - čas generovania jednotlivého tónu [ t1t ] - troch tónov o rozličnej frekvencii F0 (1 kHz), F1 a F2
  - čas generovania signálu [ t1d ]
  - čas prerušenia [ tPA ]
  po striedanie poradie, a
- čas čakania na zdvihnutie slúchadla [ tOC ]

Parametre, ako sú: Č. zvoneniaonków, Č. melódie, Hlasitosť sú stanovené osobitne pre každý uniphone. Avšak Frekvencia signálu F1, F2, Čas generovania signálu, Čas pauzy, Čas čakania na zdvihnutie slúchadla sú rovnaké pre všetky.

Cyklické tónov o rozličnej frekvencii [ F0 ] (1 kHz), [ F1 ] a [ F2 ] a čas [ t1t ] tvoria jediný signál [ t1d ].

### [ t1d ]

Čas generovania signálu [*10ms]

### [ tPA ]

Čas pauzy *10[ms]

### [ tOc ]

Čas čakania na zdvihnutie slúchadla

### [Sybr]

Signalizačné brány číslo, ktoré bolo volanie.
Číslo je signalizovaný krátkymi akustickými signálmi po každom hovore.

### Č. melódie

Parameter môže prijať hodnoty z rozsahu 0...7. Hodnotu parametru ovplyvňuje jeden z ôsmych prednastavených tónov zvonenia.

### Hlasitosť

Hlasitosť zvonenia:

- [ C ] - Potichu,
- [ U ] - Stredne,
- [ G ] - Nahlas,
- [ N ] - Stúpajúce.

### Č. zvonenia

Domový telefón umožňuje nastavienie počtu zvonení, ktoré budú vygenerované po stlačení zvončeka. Používateľ môže nastaviť od 1 po 8 zvonení.

zoznam parametrov

## Ovládanie elektrický otvárač

Možnosti ovládanie elektrický otváračpre individuálne obyvatelia:

- [-] blokovanie - Nedá sa ovládať elektrický otvárač unifónom (monitorom)
- [ U ] - iba U - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri vedľajšom vchode U
- [ H ] - iba H - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri hlavnom vchode H
- [ A ] - U+H - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač pri hlavnom a vedľajšom vchode
- [d] - U+H auto. - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač pri hlavnom a vedľajšom vchode. Okrem toho, ak je slúchadlo zdvihol uniphone, potom pri volaní, systém automaticky otvorí dvere.

zoznam parametrov

## Automatické otváranie dverí

Je možné automaticky otvoriť dvere, keď ste pripojení uniphone sa zdvihol slúchadlo. Táto voľba sa aktivuje výberom v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] parametru [ Autorizácia ] a výberu [d] - U+H auto.

zoznam parametrov

## Blokovať užívateľa

Ak z rôznych dôvodov, je nutné zablokovať konkrétne uniphone môže znížiť jeho právomoci.

### Ovládanie elektrický otvárač

Vylúčenie otáčania zámku zmenou parametra [ Autorizácia ] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na [-] -blokovanie.
Možnosti ovládanie elektrický otváračpre individuálne obyvatelia:

- [ A ] - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač pri hlavnom a vedľajšom vchode [ U + H ],
- [ H ] - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri hlavnom vchode [ H ],
- [ U ] - Tlačidlo spúšťa elektrický otvárač len pri vedľajšom vchode [ U ]

Obyvateľ môže zmeniť oprávnenia cez vstupné a vykonávať zmeny v Užívateľské menu

### Unifón spĺňa úlohu zvonenia. Unifón vyzváňa, ale nie je možné viesť rozhovor ani ovládať elektrický otvárač.

Blokovať možnosti viesť rozhovor – unifón spĺňa úlohu zvonenia. Unifón vyzváňa, ale rozhovor je nemožné, len elektrický otvárač ovládanie. Zámok po zmene parametra [ Režim ] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na [ d ] - Zvonček.
Obyvateľ môže zmeniť oprávnenia cez vstupné a vykonávať zmeny v Užívateľské menu

### Blokovať unifóna

Blokovať unifóna (blokovanie unifóna, blokovanie elektrický otvárača, nie je možné viesť rozhovor) - zmena [ Režim ] v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ] na [ - ] - Vyp.
Obyvateľ NE môže zmeniť oprávnenia cez vstupné a vykonávať zmeny v Užívateľské menu .

zoznam parametrov

## Režim unifonu

- [ - ] - Vyp. - Blokovať unifóna
- [ d ] - Zvonček - Unifón spĺňa úlohu zvonenia. Unifón vyzváňa, ale nie je možné viesť rozhovor ani ovládať elektrický otvárač.
- [ A ] - Aktívne - Aktívny unifón. Unifón bude zvoniť, možno viesť rozhovor s obyvateľom a ovládať elektrický otvárač.
- [ P ] - Akt. - bez sig. - Aktívny unifón. Okrem toho nebude potvrdenie použitie kódového zámku a identifikátory (klávesy)

Zmeny vykonané v sekcii [ Kódy kódových zámkov / Byty možnosti ].

zoznam parametrov

## Identifikátory (kľúče)

Domový telefón CD-3100 môže obsahovať čítačku elektronických kľúčov. V domovom telefóne sa rozlišujú tri druhy kľúčov:

- Servisné kľúče umožňujú zmenu konfigurácie domového telefónu,
- špeciálne kľúče sú určené pre pracovníkov pošty, správcov atď.
- obyčajné kľúče, ktoré používajú obyvatelia.

Kľúče sa registrujú aj na hlavnom a aj na vedľajšom vchode. Pri hlavnom vchode sa nemôže registrovať kľúč, ktorý je určený na otváranie jednotlivých bytov. Obyvatelia môžu registrovať svoje vlastné elektronické kľúče potom, čo táto možnosť - zmeniť parameter [ idAd] na [ ON ].

- Włączenie obsługi identyfikatorów (kluczy )
  parameter [ idEn] je štandardne nastavený na [ ON ] - kazeta umožňuje používať elektronické kľúče.
- Registrácia elektronických kľúčov obyvateľmi
  Nastavenie hodnoty parametru [ idAd] na [ ON ] umožňuje používateľom registráciu nových elektronických kľúčov z úrovne užívateľského menu.

### Pridať

ISD-02 interface allow registration electronic keys in electronic cassette, addition of keys with attributing to apartment, addition on the selected item in memory, and copying keys ( all or whole section) from one electronic cassette to other, or saving settings in file. Using program ISD-02 it is possible to write and read data to the table to / from a file with the extension *.tm, that is so after programmed keys in one electronic cassette it is easily to copy it to another located in the system (for example, to copy from subordinate entrance cassette tapes to main entrance cassette). To save the table select in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] he area you want to copy and press the right mouse button and choose [ Uložiť do súboru ], and give it a name. To load data into an table, press the right mouse button in the line of the table and choose [ Importovať zo súboru ].
UPOZORNENIE!
The data that we import from the file will be inserted into the cell line which pointed out. Data in the table will be replaced data imported from the file.
Príklad:
In file is 12 keys, if we paste them from position 100 then data from positions 100-111 will be deleted and replaced by new.
Besides addition keys by installing specialist it is possible addition keys by users after setting parameter [ idAd] to [ ON ].

Tento program vám umožní pridať:

#### Jedenego identifikátor (kľúč)

If you want to add one electronic key, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Pridať ] and apply key to the reader ISD. The Výrobné číslo of electronic key will bereading and show in the box [Výrobné číslo]. This key will be add to first free position. If this key was earlier registrated it will not be add – line with this particular key will be highlighted.

#### Niekoľko kľúčov súčasne

If you want to add several keys at once, then choose [ Pridať ] and apply all keys successively to the reader ISD. They will be successively added to the first free position.

#### Do bytu

If you want to add one electronic key to particular flat, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Pridať do bytu ], write number of this flat and apply key to the reader ISD. Electronic key will be add to first free position.

#### Na pozíciu

If you want to add one electronic key to particular position, then in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] :

- select the position of the cursor,
- choose [ Pridať na pozíciu ]
- apply key to the reader ISD.

### Overenie kľúča

#### Kontrola, či je priložený identifikátor (elektronický kľúč) už zaregistrovaný v databáze.

If you want to verify that the key is already registered in the system - in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ] choose [ Overte kľúč ] and apply key to the reader ISD. If this key was earlier registrated line with this particular key will be highlighted.

#### Overenie kľúč je už registrovaný v byte.

If you want to verify that the key is already registered in specific flat - write number of this flat and choose [ Nájsť byt ]. In box [ Pozícia ] will be specify numbers of positions where is this number of flat. After mark this position and double pressing of left button on mouse line with this particular flat will be highlighted.

### Registrácia jeden kľúč v niekoľkých elektronických kazetách

There is possibility of addition one key to several electronic cassette (eg. several subordinate entrances and one main entrance, or only to subordinate entrances). For postmen, administration etc. aside an area designated numbers 1000-1019, which can select and save the file, and during programming other electronic cassette import selected area table to area designed for special keys used by postmen, administration etc. in section [Elektronický kľúč - Identifikátory ].

### Odstránenie kľúča

Deleting the key from memory will take place after marking line with key and pressing on the keyboard 'Delete'. Deleting all keys from memory will take place after marking any cell in the table and pressing at the same time 'ctrl' and 'a'on the keyboard and next 'Delete'.

zoznam parametrov

###### v1.0 (07-07-2026)